CLEAR STORAGE 1     ,008015,022026,030037,044,049,053053N000000N00001026                                         1
CLEAR STORAGE 2     L068116,105106,110117B101/I9I#071029C029056B026/B001/0991,001/001117I0&                      2
BOOTSTRAP           ,008015,022029,036040,047054,061068,072/061039              ,0010011040                      3

                          1401 AUTOCODER-PASS 3-TRANSLATOR-INITIAL  -VERSION 3       3731L               PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101         003    JOB   1401 AUTOCODER-PASS 3-TRANSLATOR-INITIAL  -VERSION 3
 102                CTL   630 1
 103         *
 104         *EQUATES
 105         *
 106         INTAPE EQU   %U6                                                         %U6
 107         OUTAPE EQU   %U4                                                         %U4
 108         SYSTAP EQU   %U1                                                         %U1
 109         INITAP EQU   %U0                                                         %U0
 110         XXXX   EQU   0000                                                        0000
 111         PRINT  EQU   200                                                         0200
 112         LIBRN  EQU   000                                                         0000
 113         *
 114         *TAPE REDUNDANCY ROUTINE
 115         *
 116                ORG   RTEND&1                                                            2210
 117         TPERR  SBR   XL3                                                      4  2210  H 099                4
 118                SBR   REDXT&3                                                  4  2214  H K82                4
 119                MZ    &9,XL3                                                   7  2218  Y M60 099            4
 120                MCW   4000-10&X3,TPINS&7         BRING IN INSTRUCTION          7  2225  M II0 K73            4
 121                MN    TPINS&3,BSP1&3              THAT CAUSED                  7  2232  D K69 K49            4
 122                MCW   TPINS&7,INST2&7             REDUNDANCY                   7  2239  M K73 L82            4
 123         BSP1   BSP   INITAP                     BACKSPACE TAPE                5  2246  U %U0 B              5
 124                BCE   WRTRD,TPINS&7,W            Q. WRITE REDUNDANCY           8  2251  B L55 K73 W          5
 125                MCW   &9,RDCT#1                  INITIALIZE COUNTER            7  2259  M M60 M61            5
 126         TPINS  RT    INITAP,XXXX                RE-READ                       8  2266  M %U0 000 R          5
 127                BER   RDERR                      Q. REDUNDANCY AGAIN           5  2274  B K83 L              5
 128         REDXT  B     XXXX                       EXIT                          4  2279  B 000                5
 129         RDERR  MN    TPINS&3,BSP2&3                                           7  2283  D K69 K93            6
 130         BSP2   BSP   INITAP                     BACKSPACE AGAIN               5  2290  U %U0 B              6
 131                S     &1,RDCT                    REDUCE COUNTER                7  2295  S M62 M61            6
 132                BWZ   TPINS,RDCT,B               Q. 10 SUCCESSIVE READS        8  2302  V K66 M61 B          6
 133                MN    TPINS&3,TPHLT&6                                          7  2310  D K69 L23            6
 134         TPHLT  H     XXXX,390                   HALT                          7  2317  . 000 390            7
 135                MCW   TPINS&7,*&8                                              7  2324  M K73 L38            7
 136                RT    INITAP,XXXX                RE-READ                       8  2331  M %U0 000 R          7
 137                BSS   BSP1,E                     DETERMINE OPTION              5  2339  B K46 E              7
 138                H     XXXX,302                   HALT AGAIN                    7  2344  . 000 302            7
 139                B     REDXT                      EXIT                          4  2351  B K79                7
 140         WRTRD  SKP   SYSTAP                     ERASE TAPE                    5  2355  U %U1 E              8
 141                BCE   SBCTR,WRTCR-1,5            Q. FIFTY SKIPS                8  2360  B L92 M63 5          8
 142                A     &1,WRTCR#2                 INCREASE COUNTER              7  2368  A M62 M64            8
 143         INST2  WT    INITAP,XXXX                RE-WRITE                      8  2375  M %U0 000 W          8
 144                BER   BSP1                       Q. REDUNDANCY AGAIN           5  2383  B K46 L              8
 145                B     REDXT                                                    4  2388  B K79                8
 146         SBCTR  S     WRTCR                      RESET COUNTER                 4  2392  S M64                9
 147                MN    TPINS&3,*&7                                              7  2396  D K69 M09            9

                          1401 AUTOCODER-PASS 3-TRANSLATOR-INITIAL  -VERSION 3       3731L               PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 148                H     XXXX,360                   HALT                          7  2403  . 000 360            9
 149                B     INST2                                                    4  2410  B L75                9
 150         *
 151         * NOISE RECORD ROUTINE
 152         *
 153         NOISE  SBR   XL3                                                      4  2414  H 099                9
 154                SBR   NSXT&3                                                   4  2418  H M52                9
 155                MZ    &9,XL3                                                   7  2422  Y M60 099            9
 156         N2     BCE   4000-12&X3, XXXX, }        SCAN FOR GROUP MARK           8  2429  B IH8 000 } GMARK   10
 157                CHAIN 12                                                                            MACRO
 158                BCE                                                            1  2437  B           GEN     10
 159                BCE                                                            1  2438  B           GEN     10
 160                BCE                                                            1  2439  B           GEN     10
 161                BCE                                                            1  2440  B           GEN     10
 162                BCE                                                            1  2441  B           GEN     10
 163                BCE                                                            1  2442  B           GEN     10
 164                BCE                                                            1  2443  B           GEN     11
 165                BCE                                                            1  2444  B           GEN     11
 166                BCE                                                            1  2445  B           GEN     11
 167                BCE                                                            1  2446  B           GEN     11
 168                BCE                                                            1  2447  B           GEN     11
 169                BCE                                                            1  2448  B           GEN     11
 170         NSXT   B     0                                                        4  2449  B 000               11
 171         OBJCOR DCW   @3@                        OBJECT CORE SIZE CODE         1  2453                      12
 172         HIVAL  DCW   @  999@                    HIGHEST OBJECT ADDRESS        5  2458                      12
 173         MANAM  DCW   @#@                        EQUALS # OR A                 1  2459                      12
 174                LTORG *                                                                  2460
                    DCW   &9                                                       1  2460              LIT     12
             RDCT   DCW   #01                                                      1  2461              AREA    12
                    DCW   &1                                                       1  2462              LIT     12
             WRTCR  DCW   #02                                                      2  2464              AREA    12
 175         *
 176         *BEGIN     OF MAIN LINE
 177         *
 178         BEGIN  RWD   INTAPE                     REWIND INPUT TAPE             5  2465  U %U6 R             13
 179                RWD   5                          REWIND 5                      5  2470  U %U5 R             13
 180                CS    3999                       CLEAR INPUT AREA              4  2475  / I99               13
 181                RTW   SYSTAP,001                 READ LOWER HALF               8  2479  L %U1 001 R         13
 182                NOP   0                           PASS 3                       4  2487  N 000               13
 183                BER   TPERR                                                    5  2491  B K10 L             13
 184                SW    GMK1,GMK2                  INITIALIZE GROUP MARKS        7  2496  , I89 187           13
 185                CW    SYSMK2                                                   4  2503  ) ?03               14
 186                CS    080                        CLEAR READ AREA               4  2507  / 080               14
 187                SW    EQVADD                     INITIALIZE TO UNDEF           4  2511  , A69               14
 188                RWD   OUTAPE                     RWD OUTPUT TAPE               5  2515  U %U4 R             14
 189                MCW   &FREE&13,N2&6                                            7  2520  M R20 M35           14
 190                MCW   @N@,N3                     CRIPPLE TEST FOR NOISE        7  2527  M R21 573           14
 191                MCW   @N@,N4                                                   7  2534  M R21 558           14
 192                RT    5,FREE&1                   READ IN MACRO FACTOR          8  2541  M %U5 101 R         15
 193                B     NOISE                       WHICH IS                     4  2549  B M14               15

                          1401 AUTOCODER-PASS 3-TRANSLATOR-INITIAL  -VERSION 3       3731L               PAGE    3

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 194                BER   TPERR                       PASSED IN FROM PASS 2        5  2553  B K10 L             15
 195                RWD   5                           AND SAVE VALUE               5  2558  U %U5 R             15
 196                MCW   FREE&3,JOBLBL#3                                          7  2563  M 103 R24           15
 197                ZA    @101@,ALTRNO               RESET ALTER NUMBER            7  2570  ? R27 184           15
 198         *
 199         * PROCESS JOB CARD
 200         *
 201                B     GET                        GET FIRST RECORD              4  2577  B 524               16
 202                BCE   GENJOB,FREE&6,*            Q. COMMENTS CARD              8  2581  B Q53 106 *         16
 203                C     FREE&18,@JOB@              Q. JOB CARD                   7  2589  C 118 R30           16
 204                BU    GENJOB                                                   5  2596  B Q53 /             16
 205         CODJOB MCW   JOBLBL,FREE&8              PICKUP FACTOOR                7  2601  M R24 108           16
 206                WT    OUTAPE,FREE&1              PUT JOB CARD                  8  2608  M %U4 101 W         16
 207                NOP   0                                                        4  2616  N 000               17
 208                BER   TPERR                                                    5  2620  B K10 L             17
 209                A     &1,ALTRNO                                                7  2625  A R31 184           17
 210                B     GET                        GET NEXT RECORD               4  2632  B 524               17
 211                MCW   @B@,N3                     RESET NOISE ROUTINE           7  2636  M R32 573           17
 212                MCW   @M@,N4                                                   7  2643  M R33 558           17
 213         *
 214         *PROCESS CONTROL CARD
 215         *
 216                C     FREE&18,@CTL@              Q. CONTROL CARD               7  2650  C 118 R36           18
 217                BU    CHNAD                                                    5  2657  B Q85 /             18
 218                CS    0                                                        4  2662  / 000               18
 219                SBR   CLEAR&3                                                  4  2666  H O85               18
 220                SBR   SVSZ#3                                                   4  2670  H R39               18
 221                BWZ   PROSZ,CLEAR&3,2                                          8  2674  V P02 O85 2         18
 222         CLEAR  CS    15999                                                    4  2682  / I9I               18
 223                SBR   CLEAR&3                    CLEAR ABOVE 4K                4  2686  H O85               19
 224                C     CLEAR&3,@I99@              Q. END OF CLEARING            7  2690  C O85 R42           19
 225                BU    CLEAR                                                    5  2697  B O82 /             19
 226         PROSZ  MCW   @6@,PHOLD#1                                              7  2702  M R43 R44           19
 227                BWZ   CSZ,SVSZ,B                                               8  2709  V P54 R39 B         19
 228                MCW   @5@,PHOLD                                                7  2717  M R45 R44           19
 229                BWZ   CSZ,SVSZ,K                                               8  2724  V P54 R39 K         20
 230                MCW   @4@,PHOLD                                                7  2732  M R46 R44           20
 231                BWZ   CSZ,SVSZ,S                                               8  2739  V P54 R39 S         20
 232                MCW   @3@,PHOLD                                                7  2747  M R47 R44           20
 233         CSZ    C     FREE&21,PHOLD                                            7  2754  C 121 R44           20
 234                BE    INOBJ                                                    5  2761  B P97 S             21
 235         *         MESSG@INCORRECT PROCESSOR MACHINE SIZE SPECIFIED@,42
 236                CS    332                                                      4  2766  / 332               21
 237                CS                                                             1  2770  /                   21
 238                MCW   @INCORRECT PROCESSOR MACHINE SIZE SPECIFIED@,42&200      7  2771  M R89 242           21
 239                W                                                              1  2778  2                   21
 240                BCV   *&5                                                      5  2779  B P88 @             21
 241                B     *&3                                                      4  2784  B P90               21
 242                CC    1                                                        2  2788  F 1                 22
 243                MCW   PHOLD,FREE&21                                            7  2790  M R44 121           22

                          1401 AUTOCODER-PASS 3-TRANSLATOR-INITIAL  -VERSION 3       3731L               PAGE    4

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 244         INOBJ  MCW   FREE&22,OBJCOR             SAVE OBJECT MACHINE CODE      7  2797  M 122 M53           22
 245                ZA    OBJCOR,XL1                                               7  2804  ? M53 089           22
 246                S     &30,XL1&1                                                7  2811  S R91 090           22
 247                A     XL1                        CODE -HIVAL-                  4  2818  A 089               22
 248                MCW   OBJTBL&X1,HIVAL-3                                        7  2822  M R/1 M55           23
 249                C     FREE&22,@3@                Q. OBJECT CORE GT 4K          7  2829  C 122 R47           23
 250                BL    GETMN                                                    5  2836  B 419 T             23
 251                BCE   SETHI,FREE&24,1            Q. MA HARDWARE                8  2841  B Q99 124 1         23
 252                B     IS4K                                                     4  2849  B Q92               23
 253         GENJOB BSP   INTAPE                                                   5  2853  U %U6 B             23
 254                MCW   FREE&74,FREE&73                                          7  2858  M 174 173           24
 255                MCW   @JOB  @,FREE&20            GENERATE JOB CARD             7  2865  M R96 120           24
 256                MCW                                                            1  2872  M                   24
 257                MCW   FREE&74,FREE&15            BLANK AREA                    7  2873  M 174 115           24
 258                MCW                                                            1  2880  M                   24
 259                B     CODJOB                                                   4  2881  B O01               24
 260         CHNAD  MCW   &SUBXL,INTXT&3             INITIALIZE EXIT               7  2885  M R99 463           24
 261         IS4K   MCW   @A@,MANAM                                                7  2892  M ?00 M59           25
 262         SETHI  MCW   @03@,HIVAL-3                                             7  2899  M ?02 M55           25
 263                B     GETMN                                                    4  2906  B 419               25
 264         OBJTBL DCW   @03@                                                     2  2911                      25
 265                DCW   @07@                                                     2  2913                      25
 266                DCW   @11@                                                     2  2915                      25
 267                DCW   @15@                                                     2  2917                      25
 268                LTORG 2918  *                                                            2918
                    DCW   &FREE&13                                                 3  2920  113         ADCON   26
                    DCW   @N@                                                      1  2921              LIT     26
             JOBLBL DCW   #03                                                      3  2924              AREA    26
                    DCW   @101@                                                    3  2927              LIT     26
                    DCW   @JOB@                                                    3  2930              LIT     26
                    DCW   &1                                                       1  2931              LIT     26
                    DCW   @B@                                                      1  2932              LIT     26
                    DCW   @M@                                                      1  2933              LIT     27
                    DCW   @CTL@                                                    3  2936              LIT     27
             SVSZ   DCW   #03                                                      3  2939              AREA    27
                    DCW   @I99@                                                    3  2942              LIT     27
                    DCW   @6@                                                      1  2943              LIT     27
             PHOLD  DCW   #01                                                      1  2944              AREA    27
                    DCW   @5@                                                      1  2945              LIT     27
                    DCW   @4@                                                      1  2946              LIT     28
                    DCW   @3@                                                      1  2947              LIT     28
                    DCW   @INCORRECT PROCESSOR MACHINE SIZE SPECIFIED@            42  2989              LIT     30
                    DCW   &30                                                      2  2991              LIT     30
                    DCW   @JOB  @                                                  5  2996              LIT     30
                    DCW   &SUBXL                                                   3  2999  634         ADCON   30
                    DCW   @A@                                                      1  3000              LIT     30
                    DCW   @03@                                                     2  3002              LIT     31
 269         SYSMK2 DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK             1  3003              GMARK   31
 270                XFR   000                                                               B 000               32

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3732L               PAGE    5

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 271                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 3 LEFT MAIN LINE      -VERSION 3
 272         *
 273         *INITIALIZATION OF INDEX REGISTERS
 274         *
 275         *         XINITXL1,XL2,XL3
 276         XL1    EQU   089                                                         0089
 277         089    DCW   000                                                      3  0089                      35
 278         091    DC    00                                                       2  0091                      35
 279         XL2    EQU   094                                                         0094
 280         094    DCW   000                                                      3  0094                      35
 281         096    DC    00                                                       2  0096                      35
 282         XL3    EQU   099                                                         0099
 283         099    DCW   000                                                      3  0099                      35
 284         100    DC    0                                                        1  0100                      35
 285         *
 286         *FREE FORM INPUT AREA
 287         *
 288                ORG   101                                                                0101
 289         FREE   EQU   100                                                         0100
 290                DA    1X86                                                        0101   0186
 291                      1,1                                                         0101              FIELD
 292                      19,19                                                       0119              FIELD
 293                      16,16                                                       0116              FIELD
 294                      6,6                                                         0106              FIELD
 295                      21,21                                                       0121              FIELD
 296         ALTRNO       81,84                                                       0184              FIELD
 297                      85,89                                                       0189              FIELD
 298         GMK2   DC    @}@                                                      1  0187              GMARK   36
 299         *
 300         *FIXED FORM INPUT AREA
 301         *
 302                ORG   333                                                                0333
 303         INPUT  EQU   *                                                           0332
 304                DA    1X86                                                        0333   0418
 305                      40,40                                                       0372              FIELD
 306                      17,17                                                       0349              FIELD
 307                      28,28                                                       0360              FIELD
 308                      39,39                                                       0371              FIELD
 309                      76,76                                                       0408              FIELD
 310         *
 311         * GET UPPER HALF OF PASS 3
 312         *
 313         GETMN  RTW   SYSTAP,BEGIN                                             8  0419  L %U1 M65 R         37
 314                NOP   0                                                        4  0427  N 000               37
 315                BER   TPERR                                                    5  0431  B K10 L             37
 316                MCW   MANAM,MASYM-3                                            7  0436  M M59 B93           37
 317                RTW   SYSTAP,OVL2                                              8  0443  L %U1 626 R         37
 318                NOP   0                                                        4  0451  N 000               38
 319                BER   TPERR                                                    5  0455  B K10 L             38
 320         INTXT  B     NUREC                                                    4  0460  B 626               38

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3732L               PAGE    6

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 321         *
 322         * GET FIXED FORM OVERLAY
 323         *
 324         GTFIX  RTW   SYSTAP,OVL2                                              8  0464  L %U1 626 R         38
 325                NOP   0                                                        4  0472  N 000               38
 326                BER   TPERR                                                    5  0476  B K10 L             38
 327                BSP   SYSTAP                                                   5  0481  U %U1 B             38
 328                BSP   SYSTAP                                                   5  0486  U %U1 B             39
 329                BW    PROFIX,FREESW                                            8  0491  V 661 H09 1         39
 330                B     RSTMOD                                                   4  0499  B 638               39
 331         *
 332         * GET FREE FORM OVERLAY
 333         *
 334         GTFRE  RTW   SYSTAP,OVL2                                              8  0503  L %U1 626 R         39
 335                NOP   0                                                        4  0511  N 000               39
 336                BER   TPERR                                                    5  0515  B K10 L             39
 337                B     PSTNU                                                    4  0520  B 630               39
 338         *
 339         *GET ROUTINE
 340         *
 341         GET    SBR   GETXT&3                                                  4  0524  H 553               40
 342                B     RDTAP                                                    4  0528  B 554               40
 343                MCW   INAREA&79,FREE&80                                        7  0532  M I82 180           40
 344                CHAIN 4                                                                             MACRO
 345                MCW                                                            1  0539  M           GEN     40
 346                MCW                                                            1  0540  M           GEN     40
 347                MCW                                                            1  0541  M           GEN     40
 348                MCW                                                            1  0542  M           GEN     40
 349                MCW   INAREA&85,FREE&86                                        7  0543  M I88 186           41
 350         GETXT  B     XXXX                                                     4  0550  B 000               41
 351         RDTAP  SBR   RDXT&3                     READ TAPE                     4  0554  H 585               41
 352         N4     MCW   &INAREA&12,N2&6                                          7  0558  M R43 M35           41
 353                RT    INTAPE,INAREA                                            8  0565  M %U6 I03 R         41
 354         N3     B     NOISE                      CHECK FOR NOISE               4  0573  B M14               41
 355                BER   TPERR                                                    5  0577  B K10 L             41
 356         RDXT   B     XXXX                                                     4  0582  B 000               42
 357         *
 358         *PUT ROUTINE
 359         *
 360         PUT    SBR   PUTXT&3                                                  4  0586  H 625               42
 361                CW    FREE&21                                                  4  0590  ) 121               42
 362                WT    OUTAPE,FREE&1                                            8  0594  M %U4 101 W         42
 363                NOP   0                                                        4  0602  N 000               42
 364                BER   TPERR                                                    5  0606  B K10 L             42
 365                SW    FREE&21                                                  4  0611  , 121               42
 366                A     &1,ALTRNO                  INCREASE ALTER NUMBER         7  0615  A R44 184           43
 367         PUTXT  B     XXXX                                                     4  0622  B 000               43
 368         OVL2   DCW   0                                                        1  0626                      43
 369                DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK             1  0627              GMARK   43
 370                XFR   0                                                                 B 000               44

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FREE FORM   -VERSION 3       3734L               PAGE    7

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 371                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FREE FORM   -VERSION 3
 372         *
 373         *BEGINNING OF NEW FREE FORM RECORD ANALYSIS
 374         *
 375                ORG   OVL2                                                               0626
 376         NUREC  B     PUT                                                      4  0626  B 586               47
 377         PSTNU  B     GET                                                      4  0630  B 524               47
 378         SUBXL  SW    MODESW                                                   4  0634  , ?02               47
 379                CW    FREESW                                                   4  0638  ) H09               47
 380                BCE   NUREC,FREE&6,*                                           8  0642  B 626 106 *         47
 381                BCE   REG,FREE&75,                                             8  0650  B 991 175           47
 382                BCE   REG,FREE&75,L                                            8  0658  B 991 175 L         48
 383                BCE   NUREC,FREE&75,S                                          8  0666  B 626 175 S         48
 384                BCE   NUREC,FREE&75,Z                                          8  0674  B 626 175 Z         48
 385                BCE   NUREC,FREE&85,R                                          8  0682  B 626 185 R         48
 386                C     FREE&18,@CHA@                                            7  0690  C 118 R47           48
 387                BCE   CKCHN,FREE&75,C                                          8  0697  B 722 175 C         49
 388                BCE   CKCHN,FREE&75,Y                                          8  0705  B 722 175 Y         49
 389                BU    NUREC                                                    5  0713  B 626 /             49
 390                B     PRCHN                                                    4  0718  B 727               49
 391         CKCHN  BU    REG                                                      5  0722  B 991 /             49
 392         PRCHN  ZA    FREE&22,WAREA2                                           7  0727  ? 122 A14           49
 393                BCE   *&5,WAREA2,&                                             8  0734  B 746 A14 &         50
 394                B     *&8                                                      4  0742  B 753               50
 395                ZA    WAREA2-1,WAREA2                                          7  0746  ? A13 A14           50
 396                BCE   *&5,FREE&75,C                                            8  0753  B 765 175 C         50
 397                B     *&8                                                      4  0761  B 772               50
 398                MCW   @S@,FREE&75                                              7  0765  M R48 175           50
 399                BCE   *&5,FREE&75,Y                                            8  0772  B 784 175 Y         51
 400                B     *&8                                                      4  0780  B 791               51
 401                MCW   @Z@,FREE&75                                              7  0784  M R49 175           51
 402                B     PUT                                                      4  0791  B 586               51
 403                C     WAREA2,&00                 ACCOUNT FOR CHAIN 00          7  0795  C A14 R51           51
 404                BL    *&5                                                      5  0802  B 811 T             51
 405                B     PSTNU                                                    4  0807  B 630               51
 406                MCW   FREE&75,HLDCD#1                                          7  0811  M 175 R52           52
 407                MCW   @C@,FREE&75                                              7  0818  M R53 175           52
 408                BCE   BLNKX,HLDCD,R        REW:  BCE  WMMCHK,HLDCD,R           8  0825  B 848 R52 R         52
 409                BCE   BLNKX,HLDCD,S        RES:  BCE  WMMCHK,HLDCD,S           8  0833  B 848 R52 S         52
 410                MCW   @Y@,FREE&75                                              7  0841  M R54 175           52
 411         BLNKX  MCW   BLNK2,FREE&74                                            7  0848  M A55 174           53
 412                MCW   FREE&74                                                  4  0855  M 174               53
 413                MCW   SAVOP                                                    4  0859  M R88               53
 414                MCW                                                            1  0863  M                   53
 415                MCW                                                            1  0864  M                   53
 416                MCW   FREE&74,FREE&5             BLANK PAGE/LINE               7  0865  M 174 105           53
 417         CHNLP  B     PUT                                                      4  0872  B 586               53
 418                MCW   FREE&74,FREE&11            BLANK LABEL FIELD             7  0876  M 174 111           54
 419                S     &1,WAREA2                                                7  0883  S R44 A14           54
 420                C     WAREA2,&00                                               7  0890  C A14 R51           54

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FREE FORM   -VERSION 3       3734L               PAGE    8

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 421                BL    CHNLP                                                    5  0897  B 872 T             54
 422                B     PSTNU                                                    4  0902  B 630               54
 423         GENPS  MCW   @&1 @,FREE&15                                            7  0906  M R57 115           54
 424                B     PUT                                                      4  0913  B 586               55
 425                MCW   FREE&73,FREE&72            TO HIGHEST ADDRESS OF         7  0917  M 173 172           55
 426                MCW   @C@,FREE&75                OBJECT CORE                   7  0924  M R53 175           55
 427                MCW   HIVAL,FREE&25                                            7  0931  M M58 125           55
 428                MCW   @EQU  @                                                  4  0938  M R62               55
 429                MCW                                                            1  0942  M                   55
 430                MCW   @$HIVAL &P @                                             4  0943  M R72               55
 431                MCW   FREE&73                                                  4  0947  M 173               56
 432                MCW   &NUREC,GENPS&3                                           7  0951  M R75 909           56
 433                MCW   @B@,ISHIV                                                7  0958  M R76 969           56
 434                B     NUREC                                                    4  0965  B 626               56
 435         ISHIV  NOP   PSTNU                                                    4  0969  N 630               56
 436                MCW   HIVAL,FREE&25              SET NEW HIGHEST VALUE         7  0973  M M58 125           56
 437                MCW   @B@,PSSW2                                                7  0980  M R76 ’37           57
 438                B     TSTRE                                                    4  0987  B ’53               57
 439         REG    S     XL3&1                                                    4  0991  S 100               57
 440                S                                                              1  0995  S                   57
 441                S                                                              1  0996  S                   57
 442                C     FREE&18,@   @                                            7  0997  C 118 R79           57
 443                BU    SVUP3                                                    5  1004  B ’17 /             57
 444                BCE   TSTRE,FREE&19,                                           8  1009  B ’53 119           58
 445         SVUP3  MCW   FREE&20,SAVOP#9                                          7  1017  M 120 R88           58
 446                MCW                                                            1  1024  M                   58
 447                C     FREE&11, @$HIVAL@          HIVAL EQUATE PRESENT          7  1025  C 111 R94           58
 448                BE    ISHIV                                                    5  1032  B 969 S             58
 449         PSSW2  NOP   TSTRE                                                    4  1037  N ’53               58
 450                C     FREE&10,@$P   @            Q. ARITH MACRO PRESENT        7  1041  C 110 R99           58
 451                BE    GENPS                                                    5  1048  B 906 S             59
 452         TSTRE  BCE   ISREA,FREE&85,R                                          8  1053  B ’96 185 R         59
 453                B     TLUOP                      LOOKUP MNEMONIC               4  1061  B M65               59
 454         STFUN  MCW   FREE&15,SAVOP-5                                          7  1065  M 115 R83           59
 455                BW    NUREC,EQVADD               Q. INSTRUCTION                8  1072  V 626 A69 1         59
 456                C     FREE&15,@3 @                                             7  1080  C 115 ?01           59
 457                BE    EOJ                                                      5  1087  B Q75 S             60
 458                B     NUREC                                                    4  1092  B 626               60
 459         ISREA  SW    FREE&12                                                  4  1096  , 112               60
 460                LCA   FREE&15,EQVADD                                           7  1100  L 115 A69           60
 461                CW    FREE&12                                                  4  1107  ) 112               60
 462                BCE   TYPCL,FREE&15,&                                          8  1111  B /26 115 &         60
 463                CHAIN 3                                                                             MACRO
 464                BCE                                                            1  1119  B           GEN     60
 465                BCE                                                            1  1120  B           GEN     61
 466                BCE                                                            1  1121  B           GEN     61
 467                B     STFUN                                                    4  1122  B ’65               61
 468         TYPCL  SW    EQVADD-2                                                 4  1126  , A67               61
 469                BCE   STFUN,FREE&12,&                                          8  1130  B ’65 112 &         61
 470                SW    EQVADD-1                                                 4  1138  , A68               61

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FREE FORM   -VERSION 3       3734L               PAGE    9

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 471                BCE   STFUN,FREE&13,&                                          8  1142  B ’65 113 &         61
 472                SW    EQVADD                                                   4  1150  , A69               62
 473                B     STFUN                                                    4  1154  B ’65               62
 474                DCW   0                                                        1  1158                      62
 475                DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK             1  1159              GMARK   62
 476                XFR   0                                                                 B 000               63

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   10

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 477                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3
 478                ORG   OVL2                                                               0626
 479         *
 480         *BEGINNING OF NEW FIXED FORM RECORD ANALYSIS
 481         *
 482         ENTSPS B     PUT                        PUT LAST RECORD               4  0626  B 586               66
 483                BW    GTFRE,FREESW               Q. FREE DONE IN FIXED         8  0630  V 503 H09 1         66
 484         RSTMOD CW    MODESW#1,ABSW              RESET SWITCHES                7  0638  ) ?02 A10           66
 485                B     RDTAP                      GET A RECORD                  4  0645  B 554               66
 486                MCW   INAREA&79,INPUT&80         MOVE TO FIXED FORM            7  0649  M I82 412           66
 487                CHAIN 5                                                                             MACRO
 488                MCW                                                            1  0656  M           GEN     66
 489                MCW                                                            1  0657  M           GEN     66
 490                MCW                                                            1  0658  M           GEN     67
 491                MCW                                                            1  0659  M           GEN     67
 492                MCW                                                            1  0660  M           GEN     67
 493         PROFIX MCW   INPUT&80,FREE&80           MOVE IDENTIFICATION           7  0661  M 412 180           67
 494                MCW   BLANK,FREE&75              SET OPERAND PORTION           7  0668  M A54 175           67
 495                MCW   FREE&75                     OF -FREE- TO BLANKS          4  0675  M 175               67
 496                MCW   FREE&75,FREE&20            SET BALANCE TO BLANK          7  0679  M 175 120           67
 497                MCW                                                            1  0686  M                   68
 498                MCW                                                            1  0687  M                   68
 499                MCW   INPUT&82,FREE&86           BLANK CODE POSITIONS          7  0688  M 414 186           68
 500                MCW   INPUT&13,FREE&11           MOVE LANE AND PG/LINE         7  0695  M 345 111           68
 501                MCW   INPUT&5                     NO TO -FREE-                 4  0702  M 337               68
 502                BCE   COMCRD,INPUT&8,*           Q. COMMENTS CARD              8  0706  B Y71 340 *         68
 503                BCE   LBERR,FREE&11,,            CHECK FOR INVALID             8  0714  B 778 111 ,         68
 504                CHAIN 4                           CHARACTERS IN LABELS                              MACRO
 505                BCE                                                            1  0722  B           GEN     69
 506                BCE                                                            1  0723  B           GEN     69
 507                BCE                                                            1  0724  B           GEN     69
 508                BCE                                                            1  0725  B           GEN     69
 509                BCE   LBERR,FREE&10,-                                          8  0726  B 778 110 -         69
 510                CHAIN 4                                                                             MACRO
 511                BCE                                                            1  0734  B           GEN     69
 512                BCE                                                            1  0735  B           GEN     69
 513                BCE                                                            1  0736  B           GEN     70
 514                BCE                                                            1  0737  B           GEN     70
 515                BCE   LBERR,FREE&10,#                                          8  0738  B 778 110 #         70
 516                CHAIN 4                                                                             MACRO
 517                BCE                                                            1  0746  B           GEN     70
 518                BCE                                                            1  0747  B           GEN     70
 519                BCE                                                            1  0748  B           GEN     70
 520                BCE                                                            1  0749  B           GEN     70
 521                BCE   LBERR,FREE&10,&                                          8  0750  B 778 110 &         71
 522                CHAIN 4                                                                             MACRO
 523                BCE                                                            1  0758  B           GEN     71
 524                BCE                                                            1  0759  B           GEN     71
 525                BCE                                                            1  0760  B           GEN     71
 526                BCE                                                            1  0761  B           GEN     71

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   11

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 527                BCE   LBERR,FREE&10,’                                          8  0762  B 778 110 ’         71
 528                CHAIN 4                                                                             MACRO
 529                BCE                                                            1  0770  B           GEN     71
 530                BCE                                                            1  0771  B           GEN     72
 531                BCE                                                            1  0772  B           GEN     72
 532                BCE                                                            1  0773  B           GEN     72
 533                B     BCK1                                                     4  0774  B 798               72
 534         LBERR  CS    332                                                      4  0778  / 332               72
 535                CS                                                             1  0782  /                   72
 536                MCW   @ILLEGAL LABEL - SEQUENCE NUMBER@,231                    7  0783  M ?33 231           72
 537                MCS   ALTRNO,236                                               7  0790  Z 184 236           73
 538                W                                                              1  0797  2                   73
 539         BCK1   C     INPUT&15,BLNK2             Q. ACTUAL OP CODE             7  0798  C 347 A55           73
 540                BE    ABSFIX                      PRESENT IN FIXED FORM        5  0805  B S70 S             73
 541                MCW   BLNK2,SAVOP                                              7  0810  M A55 R88           73
 542                MCW   INPUT&16                                                 4  0817  M 348               73
 543                MCW   INPUT&16,FREE&18           MOVE MNEMONIC TO FREE         7  0821  M 348 118           73
 544         TLUFIX S     XL3&1                      RESET INDEX LOCATIONS         4  0828  S 100               74
 545                S                                 TO ZERO                      1  0832  S                   74
 546                S                                                              1  0833  S                   74
 547                B     TLUOP                      LOOKUP MNEMONIC               4  0834  B M65               74
 548                BW    FIXINS,EQVADD              Q. INSTRUCTION                8  0838  V 854 A69 1         74
 549                BCE   FOUND,EQVADD,              Q. CONTROL OP                 8  0846  B T40 A69           74
 550         *
 551         * PROCESS INSTRUCTION
 552         *
 553         FIXINS BCE   LKNOP,INPUT&17,            Q. A OPERAND                  8  0854  B 974 349           74
 554                BCE   FIXALF,INPUT&17,@          Q. ALPHA LITERAL              8  0862  B /84 349 @         75
 555                B     SCAN                       SCAN A OPERAND                4  0870  B Z09               75
 556         CKB    BCE   CKMOD,INPUT&28,            Q. B OPERAND                  8  0874  B 950 360           75
 557                A     &1,XL2                     MOVE COMMA TO FREE            7  0882  A R44 094           75
 558                MCW   @,@,FREE&21&X2              TO SEPARATE OPERANDS         7  0889  M ?34 1K1           75
 559                A     &1,XL2                                                   7  0896  A R44 094           76
 560                MCW   @011@,XL1                                                7  0903  M ?37 089           76
 561                BCE   FIXALF,INPUT&28,@          Q. ALPHA LITERAL              8  0910  B /84 360 @         76
 562                B     SCAN                       SCAN B OPERAND                4  0918  B Z09               76
 563         CKOP   C     INPUT&16,@B  @             Q. BRANCH INSTRUCTION         7  0922  C 348 ?40           76
 564                BE    MAKBCE                                                   5  0929  B ’40 S             76
 565                C     INPUT&16,@  B@             Q. ACTUAL BRANCH INST         7  0934  C 348 ?43           77
 566                BE    MOVMOD                                                   5  0941  B ’18 S             77
 567                B     LKNOP                                                    4  0946  B 974               77
 568         CKMOD  C     INPUT&16,@B  @             Q. BRANCH INSTRUCTION         7  0950  C 348 ?40           77
 569                BE    ALTROP                                                   5  0957  B ’51 S             77
 570                C     INPUT&16,@  B@             Q. ACTUAL BRANCH INST         7  0962  C 348 ?43           77
 571                BE    ALTROP                                                   5  0969  B ’51 S             78
 572         LKNOP  C     INPUT&16,@NOP@             Q. NOP INSTRUCTION            7  0974  C 348 ?46           78
 573                BE    CKNOP                                                    5  0981  B /46 S             78
 574                BW    PICKUP,ABSW                Q. ACTUAL OP CODE             8  0986  V ’29 A10 1         78
 575                BCE   PICKUP,INPUT&39,           Q. D CHARACTER                8  0994  B ’29 371           78
 576         ISMOD  BCE   MOVMOD,FREE&15,            Q. ILLEGAL OP                 8  1002  B ’18 115           79

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   12

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 577                BWZ   IOTYP,FREE&15,2            Q. I/O INSTRUCTION            8  1010  V /54 115 2         79
 578         MOVMOD MCW   INPUT&39,FREE&23&X2        MOVE D CHARACTER TO           7  1018  M 371 1K3           79
 579                MCW   @,@                         FREE AREA                    4  1025  M ?34               79
 580         PICKUP MCW   INPUT&55,FREE&72           PICKUP COMMENTS               7  1029  M 387 172           79
 581                B     ENDFIX                                                   4  1036  B 626               79
 582         MAKBCE MCW   @BCE@,FREE&18              MOVE -BCE- MNEMONIC           7  1040  M ?49 118           80
 583                B     ISMOD                       TO OPERATION FIELD           4  1047  B ’02               80
 584         ALTROP BCE   PICKUP,INPUT&39,           Q. D CHARACTER, I.E.,         8  1051  B ’29 371           80
 585                MCW   @BIN@,FREE&18               UNCONDITIONAL BRANCH         7  1059  M ?52 118           80
 586                MCW   @& B@,FREE&15              SET FIVE CHAR BRANCH          7  1066  M ?55 115           80
 587                S     XL1&1                                                    4  1073  S 090               80
 588                MCW   BLNK2,FREE&20                                            7  1077  M A55 120           81
 589         TLUBIN C     BINTBL&X1,INPUT&39         SEARCH 5-CHARACTER            7  1084  C H/4 371           81
 590                BE    BINFND                      BRANCH TABLE FOR             5  1091  B /15 S             81
 591                BCE   MOVMOD,BINTBL&5&X1,         APPROPRIATE UNIQUE           8  1096  B ’18 H/9           81
 592                A     &5,XL1                      MNEMONIC, IF NOT             7  1104  A ?56 089           81
 593                B     TLUBIN                      PRESENT LEAVE                4  1111  B ’84               81
 594         BINFND MCW   BINTBL-1&X1,FREE&19         MNEMONIC -BIN-               7  1115  M H/3 119           82
 595                MCW                                                            1  1122  M                   82
 596                C     FREE&18,@BSS@              Q. BRANCH SENSE SWITCH        7  1123  C 118 ?59           82
 597                BE    MOVMOD                                                   5  1130  B ’18 S             82
 598                MCW   INPUT&39,FREE&14           PICKUP DE CHARACTER           7  1135  M 371 114           82
 599                B     PICKUP                                                   4  1142  B ’29               82
 600         CKNOP  BCE   PICKUP,INPUT&39,                                         8  1146  B ’29 371           82
 601         IOTYP  MCW   INPUT&39,FREE&14           CODE I/O INSTRUCTION          7  1154  M 371 114           83
 602                MCW   @&@                         IN ACTUAL IN                 4  1161  M ?60               83
 603                MCW   INPUT&39,FREE&20            OPERATION FIELD              7  1165  M 371 120           83
 604                MCW   FREE&15                                                  4  1172  M 115               83
 605                MCW   BLANK3                                                   4  1176  M A56               83
 606                B     PICKUP                                                   4  1180  B ’29               83
 607         FIXALF BCE   ENDALF,INPUT&27&X1,@       SCAN FOR AT SIGN              8  1184  B S18 3V9 @         83
 608                CHAIN 8                                                                             MACRO
 609                BCE                                                            1  1192  B           GEN     84
 610                BCE                                                            1  1193  B           GEN     84
 611                BCE                                                            1  1194  B           GEN     84
 612                BCE                                                            1  1195  B           GEN     84
 613                BCE                                                            1  1196  B           GEN     84
 614                BCE                                                            1  1197  B           GEN     84
 615                BCE                                                            1  1198  B           GEN     84
 616                BCE                                                            1  1199  B           GEN     85
 617         VALUE  A     &1,XL2                     PROCESS STATEMENT AS          7  1200  A R44 094           85
 618                MCW   @$$@,FREE&21&X2             UNPROCESSABLE ALPHA          7  1207  M ?62 1K1           85
 619                B     WHCHOP                      LITERAL ILLEGAL OPND         4  1214  B S54               85
 620         ENDALF SBR   WAREA3                     PICKUP LITERAL AND            4  1218  H A15               85
 621                S     &VALUE&2,WAREA3             MOVE TO FREE FORM            7  1222  S ?65 A15           85
 622                ZS    WAREA3                      AREA                         4  1229  ! A15               85
 623                A     WAREA3,XL1                                               7  1233  A A15 089           86
 624                A     WAREA3,XL2                                               7  1240  A A15 094           86
 625                MCW   INPUT&17&X1,FREE&21&X2                                   7  1247  M 3U9 1K1           86
 626         WHCHOP C     XL1,@011@                  EXIT ON BASIS OF WHICH        7  1254  C 089 ?37           86

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   13

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 627                BH    CKB                         OPERAND ACTING UPON          5  1261  B 874 U             86
 628                B     CKOP                                                     4  1266  B 922               86
 629         ABSFIX BCE   SAMFIX,INPUT&16,           PRINT OUT MESSAGE ONLY        8  1270  B T28 348           87
 630                MCW   INPUT&16,FREE&19            ONCE THAT ACTUAL OPS         7  1278  M 348 119           87
 631                MCW   INPUT&39,FREE&20            ARE PRESENT IN FIXED         7  1285  M 371 120           87
 632         SW1    NOP   SETABS                      FORM IMAGES                  4  1292  N T20               87
 633                CS    332                         THIS ACCOUNTS FOR            4  1296  / 332               87
 634                CS                                THE POSSIBILITY THAT         1  1300  /                   87
 635                MCW   @ACTUAL OP CODES PRESENT IN FIXED FORM IMAGES@,270       7  1301  M A09 270           87
 636                CC    1                           THE USER FORGOT TO           2  1308  F 1                 88
 637                W                                 USE AN ENTER                 1  1310  2                   88
 638                CC    1                           AUTOCODER STATEMENT          2  1311  F 1                 88
 639                MCW   @B@,SW1                     WHEN RETURNING TO            7  1313  M R76 S92           88
 640         SETABS SW    ABSW#1                      FREE FORM                    4  1320  , A10               88
 641                B     TLUFIX                                                   4  1324  B 828               88
 642         SAMFIX MCW   SAVOP,FREE&20              PROCESS SAME OP CODE          7  1328  M R88 120           88
 643                MCW                                                            1  1335  M                   89
 644                B     TLUFIX                                                   4  1336  B 828               89
 645         *
 646         * BEGINNING OF PROCESS CONTROL AND DECLARATIVE OPERATION CODES
 647         *
 648         FOUND  BW    FIXINS,EQVADD              DETERMINE TYPE OF             8  1340  V 854 A69 1         89
 649                S     XL3&1                       CONTROL OP AND GO TO         4  1348  S 100               89
 650                MN    EQVADD-1,XL3                APPROPRIATE ROUTINE          7  1352  D A68 099           89
 651                A     XL3                                                      4  1359  A 099               89
 652                A     XL3                                                      4  1363  A 099               89
 653                B     *&1&X3                                                   4  1367  B TG1               90
 654                B     BADOP                      DA ILLEGAL IN FIXED FORM      4  1371  B P28               90
 655                B     DCWSTM                     GO TO CONSTANT ROUTINE        4  1375  B U84               90
 656                B     ERHLT                      SHOULD NEVER OCCUR            4  1379  B U73               90
 657                B     ONEOP                      END, EX, XFR                  4  1383  B X60               90
 658                B     ONEOP                      GO TO SUFFIX RTN              4  1387  B X60               90
 659                B     ERHLT                      SHOULD NEVER OCCUR            4  1391  B U73               90
 660                B     CKLOR                      GO TO ORIGIN ROUTINE          4  1395  B Y89               91
 661                B     DSTYP                      GO TO DS, EQU ROUTINE         4  1399  B X88               91
 662                B     INSPC                      GO TO SPECIAL ROUTINE         4  1403  B U21               91
 663                MCW   INPUT&55,FREE&59                                         7  1407  M 387 159           91
 664                MCW                               TO FREE FORM AREA            1  1414  M                   91
 665                MCW                                                            1  1415  M                   91
 666                MCW                                                            1  1416  M                   91
 667                B     ENDFIX                                                   4  1417  B 626               92
 668         INSPC  BCE   NOPND,INPUT&17,            PROCESS                       8  1421  B U62 349           92
 669                MCW   @B@,FREE&18                 CC AND CCB AND SS            7  1429  M R76 118           92
 670                MCW   EQVADD-2,EQVADD             AND SSB                      7  1436  M A67 A69           92
 671                LCA   BLANK                                                    4  1443  L A54               92
 672                MCW   EQVADD,FREE&15                                           7  1447  M A69 115           92
 673                MCW   @ &@                                                     4  1454  M A12               93
 674                B     FIXINS                                                   4  1458  B 854               93
 675         NOPND  MCW   INPUT&39,FREE&21           PROCESS TWO CHARACTER         7  1462  M 371 121           93
 676                B     ENDFIX                      INSTRUCTIONS                 4  1469  B 626               93

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   14

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 677         ERHLT  H     0,301                      SYSTEM ERROR HALT             7  1473  . 000 301           93
 678                B     ERHLT                                                    4  1480  B U73               93
 679         *
 680         *PROCESS DCW, DC STATEMENTS
 681         *
 682         DCWSTM BCE   DCWTYP,INPUT&17,*          Q. DCW*                       8  1484  B V51 349 *         93
 683                A     BLANK,INPUT&17             ASSURE NOT BLANK              7  1492  A A54 349           94
 684                MCW   FREE&18,WAREA6#6           GENERATE EQUATE               7  1499  M 118 A18           94
 685                MCW                                                            1  1506  M                   94
 686                MCW   @EQU@,FREE&18                                            7  1507  M A21 118           94
 687                MCW   @&P @                                                    4  1514  M A24               94
 688                MCW   INPUT&21,FREE&25                                         7  1518  M 353 125           94
 689                B     PUT                                                      4  1525  B 586               94
 690                MCW   FREE&74,FREE&73                                          7  1529  M 174 173           95
 691                MCW   INPUT&22,FREE&11           GENERATE FREE FORM            7  1536  M 354 111           95
 692                MCW   WAREA6,FREE&18              DCW ACTUAL                   7  1543  M A18 118           95
 693                MCW                                                            1  1550  M                   95
 694         DCWTYP CW    INPUT&40,INPUT&39          REMOVE WORD MARKS             7  1551  ) 372 371           95
 695                CW    INPUT&28                                                 4  1558  ) 360               95
 696                BCE   DSARTN,FREE&14,J           Q. DSA STATEMENT              8  1562  B X15 114 J         96
 697                BCE   KNOWN,INPUT&23,&           Q. IS THE LENGTH OF           8  1570  B W69 355 &         96
 698                BCE   KNOWN,INPUT&23,-            THE CONSTANT TO BE           8  1578  B W69 355 -         96
 699                BCE   KNOWN,INPUT&23,@            COMPUTED BY THE              8  1586  B W69 355 @         96
 700                MN    INPUT&7,XL1                 PROCESSOR                    7  1594  D 339 089           96
 701                MN                                                             1  1601  D                   97
 702                A     BLANK,XL1                                                7  1602  A A54 089           97
 703                C     XL1,@032@                  Q. COUNT GT 32 OR             7  1609  C 089 A27           97
 704                BL    CORERR                      LT ZERO. IF                  5  1616  B W80 T             97
 705                C     XL1,@000@                   ERROR ATTEMPT TO             7  1621  C 089 A30           97
 706                BE    CORERR                      PROCESS RECORD ANYWAY        5  1628  B W80 S             97
 707         RTNDCW MCW   INPUT&23&X1,FREE&21&X1     CONSTANT TO FREE FORM         7  1633  M 3V5 1S1           97
 708                MCW   @@@,FREE&21                ENCLOSE DCW WITHIN            7  1640  M A31 121           98
 709                MCW   @@@,FREE&22&X1             AT SIGNS                      7  1647  M A31 1S2           98
 710         RSTWM  SW    INPUT&40,INPUT&39          RESET WORD MARKS              7  1654  , 372 371           98
 711                SW    INPUT&28                                                 4  1661  , 360               98
 712                B     ENDFIX                                                   4  1665  B 626               98
 713         KNOWN  MCW   INPUT&55,FREE&53           PICKUP ENTIRE DCW AREA        7  1669  M 387 153           98
 714                B     RSTWM                                                    4  1676  B W54               99
 715         CORERR S     XL1&1                                                    4  1680  S 090               99
 716         LPERR  BCE   RTNDCW,INPUT&24&X1,        SCAN FOR FIRST BLANK          8  1684  B W33 3V6           99
 717                A     &1,XL1                      IN ATTEMPT TO CORRECT        7  1692  A R44 089           99
 718                C     XL1,@52@                   Q) END OF RECORD              7  1699  C 089 A33           99
 719                BE    RTNDCW                                                   5  1706  B W33 S             99
 720                B     LPERR                                                    4  1711  B W84               99
 721         *
 722         * PROCESS DSA STATEMENTS
 723         *
 724         DSARTN S     XL2&2                      PICKUP FIXED FORM DSA         4  1715  S 096              100
 725                MCW   @011@,XL1                   AND PLACE IN FREE FOR        7  1719  M ?37 089          100
 726                B     SCAN                        FORM AREA                    4  1726  B Z09              100

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   15

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 727                MCW   FREE&72,FREE&73            IF UNSIGNED MAKE SIGN         7  1730  M 172 173          100
 728                MCW   @&@                         PLUS                         4  1737  M ?60              100
 729                BCE   RSTWM,INPUT&27,            Q. NO SIGN                    8  1741  B W54 359          100
 730                MCW   INPUT&27,FREE&21           SIGN ADDRESS CONSTANT         7  1749  M 359 121          101
 731                B     RSTWM                                                    4  1756  B W54              101
 732         ONEOP  B     *&5,INPUT&17,              PROCESS THOSE                 8  1760  B X72 349          101
 733                B     SCAN                        INSTRUCTIONS                 4  1768  B Z09              101
 734                C     @3 @,EQVADD                 THAT ONLY HAVE ONE OP        7  1772  C ?01 A69          101
 735                BE    PREOJ                      IF END CARD GO TO EOJ         5  1779  B Q67 S            101
 736                B     ENDFIX                                                   4  1784  B 626              101
 737         *
 738         * PROCESS DS, EQU STATEMENTS
 739         *
 740         DSTYP  BCE   DSACT,INPUT&17,*           IF DS IS REALLY AN            8  1788  B Y33 349 *        102
 741                BCE   *&5,INPUT&17,               EQU CHANGE OP                8  1796  B Y08 349          102
 742                B     *&8                         CODE, ASSURE                 4  1804  B Y15              102
 743                NOP   BLANK,INPUT&17              OPERAND NOT BLANK            7  1808  N A54 349          102
 744         DOEQU  MCW   @EQU@,FREE&18                                            7  1815  M A21 118          102
 745                MCW   @P@,FREE&14                                              7  1822  M A34 114          103
 746                B     ONEOP                                                    4  1829  B X60              103
 747         DSACT  SW    INPUT&6                    PROCESS DS ACTUAL             4  1833  , 338              103
 748                A     BLANK,INPUT&7                                            7  1837  A A54 339          103
 749                CW    INPUT&6                                                  4  1844  ) 338              103
 750                C     INPUT&7,@00@               Q. NO COUNT                   7  1848  C 339 A36          103
 751                BE    DOEQU                                                    5  1855  B Y15 S            103
 752                MCW   INPUT&7,FREE&22                                          7  1860  M 339 122          104
 753                B     ENDFIX                                                   4  1867  B 626              104
 754         *
 755         *PROCESS COMMENTS CARDS
 756         *
 757         COMCRD MCW   INPUT&55,FREE&53           PROCESS COMMENTS CARDS        7  1871  M 387 153          104
 758                CHAIN 7                                                                             MACRO
 759                MCW                                                            1  1878  M           GEN    104
 760                MCW                                                            1  1879  M           GEN    104
 761                MCW                                                            1  1880  M           GEN    104
 762                MCW                                                            1  1881  M           GEN    104
 763                MCW                                                            1  1882  M           GEN    105
 764                MCW                                                            1  1883  M           GEN    105
 765                MCW                                                            1  1884  M           GEN    105
 766                B     ENTSPS                                                   4  1885  B 626              105
 767         *
 768         * PROCESSS ORIGIN, LTORG STATEMENTS
 769         *
 770         CKLOR  BCE   ONEOP,FREE&16,O            CHANGE MNEMONIC TO            8  1889  B X60 116 O        105
 771                MCW   @LTORG@,FREE&20             -LTORG- IF LITERAL           7  1897  M A41 120          105
 772                MCW                               ORG STATEMENT                1  1904  M                  105
 773                B     ONEOP                                                    4  1905  B X60              106
 774         *
 775         *SCAN ROUTINE WHICH CONVERTS FIXED FORM INTO FREE FORM
 776         *

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   16

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 777         SCAN   SBR   SCNXT&3                                                  4  1909  H J20              106
 778                S     XL3&1                      RESET INDEX 3                 4  1913  S 100              106
 779         LOOP1  BCE   CK1BK,INPUT&18&X1,         Q. BLANK CHARACTER            8  1917  B Z62 3V0          106
 780         CXL1   C     XL3,@05@                   Q. END OF ADDRESS             7  1925  C 099 A43          106
 781                BE    NDOPD                                                    5  1932  B Z86 S            106
 782                A     &1,XL1                     INCREASE ALL INDEX            7  1937  A R44 089          106
 783                A     &1,XL2                      REGISTERS                    7  1944  A R44 094          107
 784                A     &1,XL3                                                   7  1951  A R44 099          107
 785                B     LOOP1                                                    4  1958  B Z17              107
 786         CK1BK  C     XL3,@04@                   TOLERATE ONE BLANK            7  1962  C 099 A45          107
 787                BE    NDOPD                                                    5  1969  B Z86 S            107
 788                BCE   *&5,INPUT&19&X1,                                         8  1974  B Z86 3V1          107
 789                B     CXL1                                                     4  1982  B Z25              108
 790         NDOPD  MCW   INPUT&17&X1,FREE&21&X2     MOVE ADDRESS PORTION          7  1986  M 3U9 1K1          108
 791                C     XL1,@011@                   TO FREE FORM AREA            7  1993  C 089 ?37          108
 792                S     XL1&2                                                    4  2000  S 091              108
 793                BH    *&8                                                      5  2004  B !16 U            108
 794                MCW   @011@,XL1                                                7  2009  M ?37 089          108
 795                BCE   CKLIT2,INPUT&23&X1,        Q. NO CHARACTER ADJUST        8  2016  B J88 3V5          109
 796                BWZ   MKMIN,INPUT&23&X1,K        ASSURE CHARACTER ADJ          8  2024  V J21 3V5 K        109
 797                MCW   @&@,INPUT&23&X1             & OR -                       7  2032  M ?60 3V5          109
 798         RTN2   SW    INPUT&24&X1,INPUT&23&X1    PROCESS CHARACTER             7  2039  , 3V6 3V5          109
 799                A     BLANK,INPUT&26&X1           ADJUSTMENT                   7  2046  A A54 3V8          109
 800                A     &4,XL2                                                   7  2053  A A46 094          110
 801                MCW   INPUT&26&X1,FREE&21&X2                                   7  2060  M 3V8 1K1          110
 802                MCW                                                            1  2067  M                  110
 803                CW    INPUT&24&X1,INPUT&23&X1                                  7  2068  ) 3V6 3V5          110
 804         NOADJ  BCE   FIXLIT,INPUT&17&X1,&       Q. LITERAL                    8  2075  B J32 3U9 &        110
 805                BCE   FIXLIT,INPUT&17&X1,-                                     8  2083  B J32 3U9 -        110
 806                BCE   SCNXT,INPUT&27&X1,         Q. INDEXING                   8  2091  B J17 3V9          111
 807                A     &3,XL2                     PROCESS INDEXING              7  2099  A A47 094          111
 808                MN    INPUT&27&X1,FREE&21&X2                                   7  2106  D 3V9 1K1          111
 809                MCW   @&X@                                                     4  2113  M A49              111
 810         SCNXT  B     XXXX                       EXIT                          4  2117  B 000              111
 811         MKMIN  MCW   @-@,INPUT&23&X1            SET CHAR ADJ SIGN             7  2121  M A50 3V5          111
 812                B     RTN2                        TO MINUS                     4  2128  B !39              112
 813         FIXLIT BCE   NOT11,INPUT&27&X1,         PROCESS REMAINDER OF          8  2132  B J58 3V9          112
 814                A     &1,XL2                      FIXED FORM NUMERIC           7  2140  A R44 094          112
 815                MN    INPUT&27&X1,FREE&21&X2      LITERAL                      7  2147  D 3V9 1K1          112
 816                B     SCNXT                                                    4  2154  B J17              112
 817         NOT11  BCE   SUBT,INPUT&26&X1,                                        8  2158  B J70 3V8          112
 818                B     SCNXT                                                    4  2166  B J17              113
 819         SUBT   A     @I99@,XL1                                                7  2170  A A53 089          113
 820                A     @I99@,XL2                                                7  2177  A A53 094          113
 821                B     NOT11                                                    4  2184  B J58              113
 822         CKLIT2 BCE   SCNXT,INPUT&17&X1,&        Q. LITERAL                    8  2188  B J17 3U9 &        113
 823                BCE   SCNXT,INPUT&17&X1,-                                      8  2196  B J17 3U9 -        113
 824                B     NOADJ                                                    4  2204  B !75              114
 825                DCW   0                                                        1  2208                     114
 826         SYSMK1 DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK             1  2209              GMARK  114

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 PROCESS FIX FORM    -VERSION 3       3735L               PAGE   17

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 827                XFR   0                                                                 B 000              115
 828         RTEND  EQU   *                                                           2209

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   18

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 829                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3
 830         *
 831         *TABLE LOOKUP OF MNEMONIC OP CODE
 832         *
 833                ORG   BEGIN                                                              2465
 834         TLUOP  SBR   TLUXT&3                                                  4  2465  H O46              118
 835                C     FREE&18,BLANK3#3           Q. ACTUAL                     7  2469  C 118 A56          118
 836                BE    ABSCOD                      OP CODE                      5  2476  B P55 S            118
 837                MLC   FREE&18,XL2                                              7  2481  M 118 094          118
 838                A     FREE&18,XL2-1                                            7  2488  A 118 093          118
 839                A     FREE&18,XL2-2                                            7  2495  A 118 092          118
 840                A     FREE&16,XL2                TABLE LOOKUP                  7  2502  A 116 094          119
 841         SUB1   S     &5500,XL2&1                 USES ADDRESS                 7  2509  S A60 095          119
 842                BWZ   SUB1,XL2&1,B                CONVERSION TECHNIQUE         8  2516  V N09 095 B        119
 843                MLCWA OPND-549&X2,EQVADD#9                                     7  2524  L BN9 A69          119
 844                SAR   GETOP&3                                                  4  2531  Q N42              119
 845                S     XL2&2                                                    4  2535  S 096              119
 846         GETOP  MLCWA XXXX,EQVADD                SEARCH TABLE FOR              7  2539  L 000 A69          120
 847                SAR   GETOP&3                     MNEMONIC                     4  2546  Q N42              120
 848                BCE   BADOP,EQVADD,@             Q. OP NOT IN TABLE            8  2550  B P28 A69 @        120
 849                C     EQVADD,FREE&18             Q. OP CODE FOUND              7  2558  C A69 118          120
 850                BU    GETOP                                                    5  2565  B N39 /            120
 851                LCA   EQVADD-3,EQVADD            SHIFT TABLE FUNCTION          7  2570  L A66 A69          120
 852                C     @N @,EQVADD                Q. ENTER CARD                 7  2577  C A71 A69          121
 853                BE    ENTER                                                    5  2584  B O47 S            121
 854                C     EQVADD,@B @                Q. MLC, MLCWA TYPE            7  2589  C A69 A73          121
 855                BE    SPECIN                                                   5  2596  B O83 S            121
 856                C     EQVADD,@2 @                Q. RAMAC INSTN                7  2601  C A69 A75          121
 857                BE    SPECIN                                                   5  2608  B O83 S            121
 858         SAVCOD MCW   EQVADD,FREE&15             PLACE TABLE FUNCTION          7  2613  M A69 115          122
 859                SBR   XL3                         ON RECORD PRECEDED BY        4  2620  H 099              122
 860                C     XL3,&FREE&11                A PLUS SIGN                  7  2624  C 099 A78          122
 861                BE    *&8                                                      5  2631  B O43 S            122
 862                MCW   @&@,000&X3                                               7  2636  M ?60 0?0          122
 863         TLUXT  B     XXXX                       EXIT                          4  2643  B 000              122
 864         ENTER  C     FREE&23,@SPS@              DETERMINE TYPE OF             7  2647  C 123 A81          123
 865                BE    GTFIX                       ENTER CARD AND               5  2654  B 464 S            123
 866                C     INPUT&20,@AUTO@             GO TO APPROPRIATE            7  2659  C 352 A85          123
 867                BE    GTFRE                       ROUTINE                      5  2666  B 503 S            123
 868                BW    PSTNU,MODESW                                             8  2671  V 630 ?02 1        123
 869                B     RSTMOD                                                   4  2679  B 638              123
 870         SPECIN BWZ   MLCTYP,EQVADD-1,B         Q. MLC TYPE                    8  2683  V P17 A68 B        124
 871                LCA   EQVADD-2,EQVADD                                          7  2691  L A67 A69          124
 872         CKEL   BCE   SAVCOD,FREE&19,           Q. SHOULD OP BE -L-            8  2698  B O13 119          124
 873                MCW   @L@,EQVADD                MAKE OP CODE -L-               7  2706  M A86 A69          124
 874                B     SAVCOD                                                   4  2713  B O13              124
 875         MLCTYP LCA   @M@,EQVADD                MAKE OP CODE -M-               7  2717  L A87 A69          125
 876                B     CKEL                                                     4  2724  B O98              125
 877         *
 878         * PROCESS ILLEGAL OPERATION CODE

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   19

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 879         *
 880         BADOP  LCA   BLANK,EQVADD              MAKE OP BLANK                  7  2728  L A54 A69          125
 881                BW    SAVCOD,FREESW             Q. IN FREE FORM MODE           8  2735  V O13 H09 1        125
 882                BW    CKFF,MODESW               Q. IN FREE FORM MODE           8  2743  V Q01 ?02 1        125
 883                B     SAVCOD                                                   4  2751  B O13              125
 884         ABSCOD BCE   SAVCOD,FREE&19,      REW: BCE  OPBLK,FREE&19,            8  2755  B O13 119          126
 885                LCA   BLANK,EQVADD              PROCESS ACTUAL OP              7  2763  L A54 A69          126
 886                MCW   FREE&19,EQVADD             CODES                         7  2770  M 119 A69          126
 887                BCE   SAVCOD,FREE&20,                                          8  2777  B O13 120          126
 888                CW    EQVADD                                                   4  2785  ) A69              126
 889                SW                                                             1  2789  ,                  126
 890                MCW   FREE&20,EQVADD-1                                         7  2790  M 120 A68          127
 891                B     SAVCOD                                                   4  2797  B O13              127
 892         CKFF   BCE   SAVCOD,FREE&14,           IF RECORD APPEARS TO B         8  2801  B O13 114          127
 893                MCW   FREE&80,INPUT&80           BE FIXED FORM RECORD          7  2809  M 180 412          127
 894                CHAIN 9                                                                             MACRO
 895                MCW                                                            1  2816  M           GEN    127
 896                MCW                                                            1  2817  M           GEN    127
 897                MCW                                                            1  2818  M           GEN    127
 898                MCW                                                            1  2819  M           GEN    128
 899                MCW                                                            1  2820  M           GEN    128
 900                MCW                                                            1  2821  M           GEN    128
 901                MCW                                                            1  2822  M           GEN    128
 902                MCW                                                            1  2823  M           GEN    128
 903                MCW                                                            1  2824  M           GEN    128
 904                CS    332                                                      4  2825  / 332              128
 905                CS                                                             1  2829  /                  129
 906                MCW   FREE&80,PRINT&80                                         7  2830  M 180 280          129
 907                CHAIN 4                                                                             MACRO
 908                MCW                                                            1  2837  M           GEN    129
 909                MCW                                                            1  2838  M           GEN    129
 910                MCW                                                            1  2839  M           GEN    129
 911                MCW                                                            1  2840  M           GEN    129
 912                MCW   @PROCESSING AS FIXED FORM RECORD@,332                    7  2841  M B18 332          129
 913                W                                                              1  2848  2                  130
 914                SW    FREESW                                                   4  2849  , H09              130
 915                BCV   RESTR                                                    5  2853  B Q62 @            130
 916                B     GTFIX                                                    4  2858  B 464              130
 917         RESTR  CCB   GTFIX,1                                                  5  2862  F 464 1            130
 918         *
 919         * END OF JOB PROCEDURE
 920         *
 921         PREOJ  RTW   SYSTAP,OVL2                SKIP PAST OVERLAY             8  2867  L %U1 626 R        130
 922         EOJ    B     PUT                        PUT END CARD                  4  2875  B 586              130
 923                WTM   OUTAPE                     WRITE TAPE MARK               5  2879  U %U4 M            131
 924         *         MESSG@PASS 3 COMPLETED@,60,K,1
 925                CC    K                                                        2  2884  F K                131
 926                CS    332                                                      4  2886  / 332              131
 927                CS                                                             1  2890  /                  131
 928                MCW   @PASS 3 COMPLETED@,60&200                                7  2891  M B34 260          131

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   20

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 929                W                                                              1  2898  2                  131
 930                CC    1                                                        2  2899  F 1                131
 931                CW    SYSMK1                     CLEAR GROUP MK W/ WM          4  2901  ) K09              132
 932                CW    GMK1,GMK2                                                7  2905  ) I89 187          132
 933                RTW   SYSTAP,OVL2                                              8  2912  L %U1 626 R        132
 934                RTW   SYSTAP,085                 READ IN PASS 4                8  2920  L %U1 085 R        132
 935                NOP   0                                                        4  2928  N 000              132
 936                BER   TPERR                                                    5  2932  B K10 L            132
 937                B     PASSB2                     GO TO NEXT PASS               4  2937  B 200              133
 938                LTORG *                                                                  2941
                    DCW   &INAREA&12                                               3  2943  I15         ADCON  133
                    DCW   &1                                                       1  2944              LIT    133
                    DCW   @CHA@                                                    3  2947              LIT    133
                    DCW   @S@                                                      1  2948              LIT    133
                    DCW   @Z@                                                      1  2949              LIT    133
                    DCW   &00                                                      2  2951              LIT    133
             HLDCD  DCW   #01                                                      1  2952              AREA   134
                    DCW   @C@                                                      1  2953              LIT    134
                    DCW   @Y@                                                      1  2954              LIT    134
                    DCW   @&1 @                                                    3  2957              LIT    134
                    DCW   @EQU  @                                                  5  2962              LIT    134
                    DCW   @$HIVAL &P @                                            10  2972              LIT    134
                    DCW   &NUREC                                                   3  2975  626         ADCON  134
                    DCW   @B@                                                      1  2976              LIT    135
                    DCW   @   @                                                    3  2979              LIT    135
             SAVOP  DCW   #09                                                      9  2988              AREA   135
                    DCW   @$HIVAL@                                                 6  2994              LIT    135
                    DCW   @$P   @                                                  5  2999              LIT    135
                    DCW   @3 @                                                     2  3001              LIT    135
             MODESW DCW   #01                                                      1  3002              AREA   135
                    DCW   @ILLEGAL LABEL - SEQUENCE NUMBER@                       31  3033              LIT    136
                    DCW   @,@                                                      1  3034              LIT    136
                    DCW   @011@                                                    3  3037              LIT    136
                    DCW   @B  @                                                    3  3040              LIT    136
                    DCW   @  B@                                                    3  3043              LIT    137
                    DCW   @NOP@                                                    3  3046              LIT    137
                    DCW   @BCE@                                                    3  3049              LIT    137
                    DCW   @BIN@                                                    3  3052              LIT    137
                    DCW   @& B@                                                    3  3055              LIT    137
                    DCW   &5                                                       1  3056              LIT    137
                    DCW   @BSS@                                                    3  3059              LIT    137
                    DCW   @&@                                                      1  3060              LIT    138
                    DCW   @$$@                                                     2  3062              LIT    138
                    DCW   &VALUE&2                                                 3  3065  S02         ADCON  138
                    DCW   @ACTUAL OP CODES PRESENT IN FIXED FORM IMAGES@          44  3109              LIT    140
             ABSW   DCW   #01                                                      1  3110              AREA   140
                    DCW   @ &@                                                     2  3112              LIT    140
             WAREA6 DCW   #06                                                      6  3118              AREA   140
                    DCW   @EQU@                                                    3  3121              LIT    140
                    DCW   @&P @                                                    3  3124              LIT    141

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   21

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

                    DCW   @032@                                                    3  3127              LIT    141
                    DCW   @000@                                                    3  3130              LIT    141
                    DCW   @@@                                                      1  3131              LIT    141
                    DCW   @52@                                                     2  3133              LIT    141
                    DCW   @P@                                                      1  3134              LIT    141
                    DCW   @00@                                                     2  3136              LIT    141
                    DCW   @LTORG@                                                  5  3141              LIT    142
                    DCW   @05@                                                     2  3143              LIT    142
                    DCW   @04@                                                     2  3145              LIT    142
                    DCW   &4                                                       1  3146              LIT    142
                    DCW   &3                                                       1  3147              LIT    142
                    DCW   @&X@                                                     2  3149              LIT    142
                    DCW   @-@                                                      1  3150              LIT    142
                    DCW   @I99@                                                    3  3153              LIT    143
             BLANK3 DCW   #03                                                      3  3156              AREA   143
                    DCW   &5500                                                    4  3160              LIT    143
             EQVADD DCW   #09                                                      9  3169              AREA   143
                    DCW   @N @                                                     2  3171              LIT    143
                    DCW   @B @                                                     2  3173              LIT    143
                    DCW   @2 @                                                     2  3175              LIT    143
                    DCW   &FREE&11                                                 3  3178  111         ADCON  144
                    DCW   @SPS@                                                    3  3181              LIT    144
                    DCW   @AUTO@                                                   4  3185              LIT    144
                    DCW   @L@                                                      1  3186              LIT    144
                    DCW   @M@                                                      1  3187              LIT    144
                    DCW   @PROCESSING AS FIXED FORM RECORD@                       31  3218              LIT    145
                    DCW   @PASS 3 COMPLETED@                                      16  3234              LIT    146
 939         *
 940         *TABLE OF MNEMONIC OPERATION CODES
 941         *
 942                ORG   3253                                                               3253
 943                DCW   @@@                                                      1  3253                     147
 944                DCW   #4                                                       4  3257                     147
 945                DCW   #2                                                       2  3259                     147
 946                DCW   @NNOP@                                                   4  3263                     147
 947                DCW   @C XFR@                                                  5  3268                     147
 948                DCW   @O LOR@                                                  5  3273                     147
 949                DCW   @I JOB@                                                  5  3278                     147
 950                DCW   @/CS @                                                   4  3282                     148
 951                DCW   @0 DA @                                                  5  3287                     148
 952                DCW   @S2WSS@                                                  5  3292                     148
 953         MASYM  DCW   @#MA @                                                   4  3296                     148
 954                DCW   @3 END@                                                  5  3301                     148
 955                DCW   @PMCM@                                                   4  3305                     148
 956                DCW   @N ENT@                                                  5  3310                     148
 957                DCW   @BRMRTB@                                                 6  3316                     149
 958                DCW   @ABBLC@                                                  5  3321                     149
 959                DCW   @ @                                                      1  3322                     149
 960                DCW   @BMMBC@                                                  5  3327                     149
 961                DCW   @%D  @                                                   4  3331                     149

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   22

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 962                DCW   @F3WM2 WDC@                                              9  3340                     149
 963                DCW   @ FCCB@                                                  5  3345                     149
 964                DCW   @S1DUDCR@                                                7  3352                     150
 965                DCW   @YMLZ@                                                   4  3356                     150
 966                DCW   @@M  @                                                   4  3360                     150
 967                DCW   @UEUSKP@                                                 6  3366                     150
 968                DCW   @O ORG@                                                  5  3371                     150
 969                DCW   @HSBR@                                                   4  3375                     150
 970                DCW   @K8 SS @                                                 6  3381                     150
 971                DCW   @YMZ @                                                   4  3385                     151
 972                DCW   @ @                                                      1  3386                     151
 973                DCW   @)CW @                                                   4  3390                     151
 974                DCW   @UWLWTW@                                                 6  3396                     151
 975                DCW   @B MLC@                                                  5  3401                     151
 976                DCW   @ZMCS@                                                   4  3405                     151
 977                DCW   @UWMWT @                                                 6  3411                     151
 978                DCW   @MMCW@                                                   4  3415                     152
 979                DCW   @F2WM2 WDT@                                              9  3424                     152
 980                DCW   @QSAR@                                                   4  3428                     152
 981                DCW   @R6WRF@                                                  5  3433                     152
 982                DCW   @S1EUECR@                                                7  3440                     152
 983                DCW   @8SRF@                                                   4  3444                     152
 984                DCW   @)2WM @                                                  5  3449                     152
 985                DCW   @1VBW @                                                  5  3454                     153
 986                DCW   @9BBC9@                                                  5  3459                     153
 987                DCW   @1R  @                                                   4  3463                     153
 988                DCW   @URLRTW@                                                 6  3469                     153
 989                DCW   @F1RMRD @                                                7  3476                     153
 990                DCW   @F1RLRDW@                                                7  3483                     153
 991                DCW   @MMU @                                                   4  3487                     153
 992                DCW   @VBWZ@                                                   4  3491                     154
 993                DCW   @,SW @                                                   4  3495                     154
 994                DCW   @RBBPC@                                                  5  3500                     154
 995                DCW   @CC  @                                                   4  3504                     154
 996                DCW   @C4PCB@                                                  5  3509                     154
 997                DCW   @DMLN@                                                   4  3513                     154
 998                DCW   @UMUWTM@                                                 6  3519                     154
 999                DCW   @EMCE@                                                   4  3523                     155
1000                DCW   @C EX @                                                  5  3528                     155
1001                DCW   @ UCU @                                                  5  3533                     155
1002                DCW   @ZBBAV@                                                  5  3538                     155
1003                DCW   @5RP @                                                   4  3542                     155
1004                DCW   @.H  @                                                   4  3546                     155
1005                DCW   @LLU @                                                   4  3550                     155
1006                DCW   @BWMWTB@                                                 6  3556                     156
1007                DCW   @ KSSB@                                                  5  3561                     156
1008                DCW   @KBBEF@                                                  5  3566                     156
1009                DCW   @PMRC@                                                   4  3570                     156
1010                DCW   @UBUBSP@                                                 6  3576                     156
1011                DCW   @URMRT @                                                 6  3582                     156

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   23

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1012                DCW   @SBBE @                                                  5  3587                     156
1013                DCW   @3WR @                                                   4  3591                     157
1014                DCW   @SS  @                                                   4  3595                     157
1015                DCW   @BB  @                                                   4  3599                     157
1016                DCW   @1 DCW@                                                  5  3604                     157
1017                DCW   @WBBE@                                                   4  3608                     157
1018                DCW   @J DSA@                                                  5  3613                     157
1019                DCW   @LLCA@                                                   4  3617                     157
1020                DCW   @A DC @                                                  5  3622                     158
1021                DCW   @F1WLWDW@                                                7  3629                     158
1022                DCW   @7WRP@                                                   4  3633                     158
1023                DCW   @ BBIN@                                                  5  3638                     158
1024                DCW   @KVBM @                                                  5  3643                     158
1025                DCW   @PBBPB@                                                  5  3648                     158
1026                DCW   @9SPF@                                                   4  3652                     158
1027                DCW   @M SFX@                                                  5  3657                     159
1028                DCW   @4P  @                                                   4  3661                     159
1029                DCW   @F0RMSD @                                                7  3668                     159
1030                DCW   @@BBCV@                                                  5  3673                     159
1031                DCW   @!ZS @                                                   4  3677                     159
1032                DCW   @O LTO@                                                  5  3682                     159
1033                DCW   @P EQU@                                                  5  3687                     159
1034                DCW   @ BBSS@                                                  5  3692                     160
1035                DCW   @F8 CC @                                                 6  3698                     160
1036                DCW   @AA  @                                                   4  3702                     160
1037                DCW   @LBBER@                                                  5  3707                     160
1038                DCW   @/BBU @                                                  5  3712                     160
1039                DCW   @BBCE@                                                   4  3716                     160
1040                DCW   @UBBH @                                                  5  3721                     160
1041                DCW   @TBBL @                                                  5  3726                     161
1042                DCW   @X DS @                                                  5  3731                     161
1043                DCW   @F2RM2 RDT@                                              9  3740                     161
1044                DCW   @AMMBD@                                                  5  3745                     161
1045                DCW   @2W  @                                                   4  3749                     161
1046                DCW   @F1WMWD @                                                7  3756                     161
1047                DCW   @DMN @                                                   4  3760                     161
1048                DCW   @C1RCB@                                                  5  3765                     162
1049                DCW   @6WP @                                                   4  3769                     162
1050                DCW   @XMIZ@                                                   4  3773                     162
1051                DCW   #9                                                       9  3782                     162
1052                DCW   #3                                                       3  3785                     162
1053                DCW   @?ZA @                                                   4  3789                     162
1054                DCW   #1                                                       1  3790                     162
1055                DCW   @UUURWU@                                                 6  3796                     163
1056                DCW   @URURWD@                                                 6  3802                     163
1057                DCW   @R4RF @                                                  5  3807                     163
1058         OPND   DCW   #1                                                       1  3808                     163
1059         *
1060         * CONSTANTS AND TABLES
1061         *

                          1401 AUTOCODER-PASS 3 RIGHT MAIN LINE     -VERSION 3       3733L               PAGE   24

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1062         FREESW DC    0                                                        1  3809                     163
1063         BINTBL DCW   @BAV Z@                                                  5  3814                     163
1064                DCW   @BC9 9@                                                  5  3819                     163
1065                DCW   @BU  /@                                                  5  3824                     163
1066                DCW   @BCV @@                                                  5  3829                     164
1067                DCW   @BE  S@                                                  5  3834                     164
1068                DCW   @BEF K@                                                  5  3839                     164
1069                DCW   @BER L@                                                  5  3844                     164
1070                DCW   @BH  U@                                                  5  3849                     164
1071                DCW   @BL  T@                                                  5  3854                     164
1072                DCW   @BLC A@                                                  5  3859                     164
1073                DCW   @BPB P@                                                  5  3864                     165
1074                DCW   @BPCBR@                                                  5  3869                     165
1075                DCW   @BSS B@                                                  5  3874                     165
1076                DCW   @BSS C@                                                  5  3879                     165
1077                DCW   @BSS D@                                                  5  3884                     165
1078                DCW   @BSS E@                                                  5  3889                     165
1079                DCW   @BSS F@                                                  5  3894                     165
1080                DCW   @BSS G@                                                  5  3899                     166
1081         *
1082         *TAPE INPUT AREA
1083         *
1084                DS    3                                                           3902
1085         INAREA DA    1X86,G                                                      3903   3988
1085                DCW   @"@                                                      1  3989              GMARK  167
1086         GMK1   EQU   *                                                           3989
1087         *
1088         *  EQUATES
1089         *
1090         BLANK  EQU   BLANK3-2                                                    3154
1091         BLNK2  EQU   BLANK3-1                                                    3155
1092         ENDFIX EQU   ENTSPS                                                      0626
1093         WAREA3 EQU   WAREA6-3                                                    3115
1094         WAREA2 EQU   WAREA6-4                                                    3114
1095                EX    LIBRN                                                             B 000              168

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   25

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1096                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3
1097                SFX   Z                                                    Z
1098         *
1099         * INITIALIZATION OF INDEX LOCATIONS
1100         *
1101                ORG   85                                                   Z             0085
1102         GRPMK1 DC    @}@                                                  Z   1  0085              GMARK  171
1103                DC    0                                                    Z   1  0086                     171
1104         XL1    DCW   000                                                  Z   3  0089                     171
1105                DC    00                                                   Z   2  0091                     171
1106         XL2    DCW   000                                                  Z   3  0094                     171
1107                DC    00                                                   Z   2  0096                     171
1108         XL3    DCW   000                                                  Z   3  0099                     171
1109                DS    1                                                    Z      0100
1110         *
1111         *FIXED FORM IMAGE AREA
1112         *
1113         IMAGE  EQU   *                                                    Z      0100
1114                DS    84                                                   Z      0184
1115         GRPMK4 DC    @}@                                                  Z   1  0185              GMARK  172
1116         ZONE   DCW   @2SKB@                                               Z   4  0189                     172
1117         EXOVFL DCW   99                         CONSTANTS USED IN         Z   2  0191                     172
1118         EXNUMB DCW   00                          MAKING IN LITERAL LABELS Z   2  0193                     172
1119         PROCOR DCW   #1                                                   Z   1  0194                     172
1120         TOTLBL DCW   &0000                                                Z   4  0198                     173
1121         JOBSW  DCW   0                                                    Z   1  0199                     173
1122         *
1123         * READ IN CONTROL CARD OVERLAY
1124         *
1125         PASSB2 RTW   SYSTAP,DOPROG                                        Z   8  0200  L %U1 N75 R        173
1126                NOP   0                                                    Z   4  0208  N 000              173
1127                BER   TPERR                                                Z   5  0212  B 221 L            173
1128                B     START                                                Z   4  0217  B N75              173
1129         *
1130         *TAPE REDUNDANCY ROUTINE
1131         *
1132         TPERR  SBR   XL3                                                  Z   4  0221  H 099              173
1133                SBR   REDXT&3                                              Z   4  0225  H 293              174
1134                MZ    &9,XL3                                               Z   7  0229  Y 464 099          174
1135                MCW   4000-10&X3,TPINS&7         BRING IN INSTRUCTION      Z   7  0236  M II0 284          174
1136                MN    TPINS&3,BSP1&3              THAT CAUSED              Z   7  0243  D 280 260          174
1137                MCW   TPINS&7,INST2&7             REDUNDANCY               Z   7  0250  M 284 393          174
1138         BSP1   BSP   INITAP                     BACKSPACE TAPE            Z   5  0257  U %U0 B            174
1139                BCE   WRTRD,TPINS&7,W            Q. WRITE REDUNDANCY       Z   8  0262  B 366 284 W        175
1140                MCW   &9,RDCT#1                  INITIALIZE COUNTER        Z   7  0270  M 464 465          175
1141         TPINS  RT    INITAP,XXXX                RE-READ                   Z   8  0277  M %U0 000 R        175
1142                BER   RDERR                      Q. REDUNDANCY             Z   5  0285  B 294 L            175
1143         REDXT  B     XXXX                       EXIT                      Z   4  0290  B 000              175
1144         RDERR  MN    TPINS&3,BSP2&3                                       Z   7  0294  D 280 304          175
1145         BSP2   BSP   INITAP                     BACKSPACE AGAIN           Z   5  0301  U %U0 B            176

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   26

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1146                S     &1,RDCT                    REDUCE COUNTER            Z   7  0306  S 466 465          176
1147                BWZ   TPINS,RDCT,B               Q. 10 SUCCESSIVE RETRIES  Z   8  0313  V 277 465 B        176
1148                MN    TPINS&3,TPHLT&6                                      Z   7  0321  D 280 334          176
1149         TPHLT  H     XXXX,490                   HALT                      Z   7  0328  . 000 490          176
1150                MCW   TPINS&7,*&8                                          Z   7  0335  M 284 349          177
1151                RT    INITAP,XXXX                RE-READ                   Z   8  0342  M %U0 000 R        177
1152                BSS   BSP1,E                     DETERMINE OPTION          Z   5  0350  B 257 E            177
1153                H     XXXX,402                   HALT AGAIN                Z   7  0355  . 000 402          177
1154                B     REDXT                      EXIT                      Z   4  0362  B 290              177
1155         WRTRD  SKP   SYSTAP                    ERASE TAPE                 Z   5  0366  U %U1 E            177
1156                BCE   SBCTR,WRTCR-1,5            Q. FIFTY SKIPS            Z   8  0371  B 403 467 5        178
1157                A     &1,WRTCR#2                 INCREASE COUNT            Z   7  0379  A 466 468          178
1158         INST2  WT    INITAP,XXXX                RE-WRITE                  Z   8  0386  M %U0 000 W        178
1159                BER   BSP1                       Q. REDUNDANCY AGAIN       Z   5  0394  B 257 L            178
1160                B     REDXT                                                Z   4  0399  B 290              178
1161         SBCTR  S     WRTCR                      RESET COUNTER             Z   4  0403  S 468              178
1162                MN    TPINS&3,*&7                                          Z   7  0407  D 280 420          179
1163                H     XXXX,460                   HALT                      Z   7  0414  . 000 460          179
1164                B     INST2                                                Z   4  0421  B 386              179
1165         *
1166         * NOISE RECORD ROUTINE
1167         *
1168         NOISE  SBR   XL3                                                  Z   4  0425  H 099              179
1169                SBR   NSXT&3                                               Z   4  0429  H 463              179
1170                MZ    &9,XL3                                               Z   7  0433  Y 464 099          179
1171         N2     BCE   4000-12&X3,XXXX,}          SCAN FOR GROUP MARK       Z   8  0440  B IH8 000 } GMARK  180
1172                CHAIN 12                                                   Z                        MACRO
1173                BCE                                                        Z   1  0448  B           GEN    180
1174                BCE                                                        Z   1  0449  B           GEN    180
1175                BCE                                                        Z   1  0450  B           GEN    180
1176                BCE                                                        Z   1  0451  B           GEN    180
1177                BCE                                                        Z   1  0452  B           GEN    180
1178                BCE                                                        Z   1  0453  B           GEN    180
1179                BCE                                                        Z   1  0454  B           GEN    181
1180                BCE                                                        Z   1  0455  B           GEN    181
1181                BCE                                                        Z   1  0456  B           GEN    181
1182                BCE                                                        Z   1  0457  B           GEN    181
1183                BCE                                                        Z   1  0458  B           GEN    181
1184                BCE                                                        Z   1  0459  B           GEN    181
1185         NSXT   B     XXXX                                                 Z   4  0460  B 000              181
1186                LTORG *                                                    Z             0464
                    DCW   &9                                                   Z   1  0464              LIT    182
             RDCTZ  DCW   #01                                                  Z   1  0465              AREA   182
                    DCW   &1                                                   Z   1  0466              LIT    182
             WRTCRZ DCW   #02                                                  Z   2  0468              AREA   182
1187         *
1188         *END OF CONTROL CARD ANALYSIS, READ IN MAIN LINE
1189         *
1190         CWI98  CW    3998                                                 Z   4  0469  ) I98              182
1191                SW    JOBSW                                                Z   4  0473  , 199              182

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   27

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1192                B     PUT                                                  Z   4  0477  B 610              182
1193         RTNJB  CW    JOBSW                                                Z   4  0481  ) 199              183
1194                B     WRTP                                                 Z   4  0485  B 578              183
1195         LDOPTB RTW   SYSTAP,DOPROG              READ IN MAIN LINE         Z   8  0489  L %U1 N75 R        183
1196                NOP   0                                                    Z   4  0497  N 000              183
1197                BER   TPERR                                                Z   5  0501  B 221 L            183
1198                CW    GRPMK5,GRPMK8                                        Z   7  0506  ) N74 H99          183
1199                MLC   @0@,FACTOR-3                                         Z   7  0513  M M83 H45          183
1200         *
1201         *BEGINNING OF MAIN LINE
1202         *
1203         BYPASS B     GET                        PROCESS BYPASSED CARDS    Z   4  0520  B 538              184
1204                S     XL3&1                                                Z   4  0524  S 100              184
1205                S                                                          Z   1  0528  S                  184
1206                S                                                          Z   1  0529  S                  184
1207                B     CKCOM                                                Z   4  0530  B 706              184
1208         *
1209         *BEGINNING OF NEW CARD ANALYSIS
1210         *
1211         NUREC  B     PUT                        PUT LAST RECORD ???       Z   4  0534  B 610              184
1212         GET    SBR   GETXT&3                    GET ROUTINE               Z   4  0538  H 577              184
1213                CS    INPUT&80                                             Z   4  0542  / 080              185
1214                SW    INPUT&21                                             Z   4  0546  , 021              185
1215                SBR   N2&6,INPUT&13                                        Z   7  0550  H 446 013          185
1216                RT    INTAP,INPUT&1              READ TAPE                 Z   8  0557  M %U4 001 R        185
1217                B     NOISE                      CHECK FOR NOISE           Z   4  0565  B 425              185
1218                BER   TPERR                                                Z   5  0569  B 221 L            185
1219         GETXT  B     XXXX                       EXIT                      Z   4  0574  B 000              185
1220         *
1221         *IMAGE TO OUTPUT AREA
1222         *
1223         WRTP   SBR   WRTXT&3                                              Z   4  0578  H 609              186
1224                WT    OUTAP,OUTPUT&1             WRITE TAPE                Z   8  0582  M %U5 I18 W        186
1225                NOP   0                                                    Z   4  0590  N 000              186
1226                BER   TPERR                                                Z   5  0594  B 221 L            186
1227                MLC   @000@,HOLDC                                          Z   7  0599  M M86 M91          186
1228         WRTXT  B     XXXX                                                 Z   4  0606  B 000              186
1229         PUT    SBR   PUTXT&3                                              Z   4  0610  H 705              186
1230                MLC   HOLDC,XL3                                            Z   7  0614  M M91 099          187
1231                MLC   IMAGE&80,OUTPUT&80&X3      WORK AREA TO OUTPUT       Z   7  0621  M 180 II7          187
1232                CHAIN 10                                                   Z                        MACRO
1233                MLC                                                        Z   1  0628  M           GEN    187
1234                MLC                                                        Z   1  0629  M           GEN    187
1235                MLC                                                        Z   1  0630  M           GEN    187
1236                MLC                                                        Z   1  0631  M           GEN    187
1237                MLC                                                        Z   1  0632  M           GEN    187
1238                MLC                                                        Z   1  0633  M           GEN    188
1239                MLC                                                        Z   1  0634  M           GEN    188
1240                MLC                                                        Z   1  0635  M           GEN    188
1241                MLC                                                        Z   1  0636  M           GEN    188

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   28

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1242                MLC                                                        Z   1  0637  M           GEN    188
1243         TPYET  A     &80,HOLDC#3                                          Z   7  0638  A M88 M91          188
1244         CKTAP  BCE   WRTP,XL3-2,0               Q. WRITE YET              Z   8  0645  B 578 097 0        188
1245                BW    DCWXT,DCWSW2               Q. DCW GT 30 CARDS        Z   8  0653  V J85 H92 1        189
1246                BW    SPGLIN,INITSW              Q. DA RECORD              Z   8  0661  V 692 H87 1        189
1247                CS    INPUT&80                   CLEAR INPUT AND           Z   4  0669  / 080              189
1248                SW    INPUT&21                    IMAGE AREAS              Z   4  0673  , 021              189
1249                MRCM  INPUT&1,IMAGE&1                                      Z   7  0677  P 001 101          189
1250                BW    RTNJB,JOBSW                Q. JOB CARD               Z   8  0684  V 481 199 1        189
1251         SPGLIN S     IMAGE&5                    WIPE OUT PG/LIN NUMBER    Z   4  0692  S 105              190
1252                S     XL3&1                                                Z   4  0696  S 100              190
1253                S                                                          Z   1  0700  S                  190
1254                S                                                          Z   1  0701  S                  190
1255         PUTXT  B     XXXX                                                 Z   4  0702  B 000              190
1256         SAVE2  ORG   *                                                    Z      0706   0706
1257         CKCOM  BCE   BYPASS,INPUT&6,*           Q. COMMENTS CARD          Z   8  0706  B 520 006 *        190
1258                MN    INPUT&75,CK2&7                                       Z   7  0714  D 075 735          190
1259                MZ    INPUT&75,CK2&7                                       Z   7  0721  Y 075 735          191
1260         CK2    BCE   BYPASS,@RSWZ@,0                                      Z   8  0728  B 520 M95 0        191
1261                CHAIN 3                                                    Z                        MACRO
1262                BCE                                                        Z   1  0736  B           GEN    191
1263                BCE                                                        Z   1  0737  B           GEN    191
1264                BCE                                                        Z   1  0738  B           GEN    191
1265                MLC   INPUT&84,IMAGE&80          ALTER NO TO FIXED FORM    Z   7  0739  M 084 180          191
1266                BWZ   *&5,INPUT&6,2              Q. IS THERE LABEL         Z   8  0746  V 758 006 2        191
1267                B     PROLBL                     PROCESS LABEL             Z   4  0754  B V38              192
1268                MCW   INPUT&18,IMAGE&16          MNEMONIC TO FIXED FORM    Z   7  0758  M 018 116          192
1269                SW    SCANSW                     RESET SCAN SWITCH         Z   4  0765  , N15              192
1270                MLC   @000@,FREEA#3                                        Z   7  0769  M M86 M98          192
1271                LCA   BLANK4,EQUADD              RETRIEVE TABLE FUNCTION   Z   7  0776  L H62 N11          192
1272                MCW   @I9I@,XL1                   THAT WAS                 Z   7  0783  M N01 089          192
1273         PLSCAN BCE   PLUSFD,INPUT&15&X1,&        GENERATED BY PASS 3      Z   8  0790  B 817 0/5 &        193
1274         GOBK   C     XL1,@I9G@                                            Z   7  0798  C 089 N04          193
1275                A     @I99@,XL1                                            Z   7  0805  A N07 089          193
1276                BL    PLSCAN                                               Z   5  0812  B 790 T            193
1277         PLUSFD BCE   GOBK,INPUT&14&X1,&                                   Z   8  0817  B 798 0/4 &        193
1278                SW    EQUADD&1&X1                                          Z   4  0825  , N/2              193
1279                MCW   INPUT&15,EQUADD#4                                    Z   7  0829  M 015 N11          194
1280                S     XL1&2                                                Z   4  0836  S 091              194
1281                BW    INSTR,EQUADD               Q. REGULAR INSTRUCTION    Z   8  0840  V N75 N11 1        194
1282                BCE   CTRLOP,EQUADD,             Q. CONTROL OP             Z   8  0848  B C61 N11          194
1283                B     INSTR                                                Z   4  0856  B N75              194
1284         *
1285         *SCAN FOR COMMA OR BLANK
1286         *
1287         COMSCN SBR   CSCNXT&3                   INDEX LOCATION 3          Z   4  0860  H 932              194
1288                S     XL3&1                       CONTAINS TOTAL           Z   4  0864  S 100              194
1289                SW    INPUT&21&X2,SCANSW          POSITIONS SCANNED        Z   7  0868  , 0K1 N15          195
1290         TSTCOM A     &1,XL2                      INCLUDING COMMA OR       Z   7  0875  A N12 094          195
1291                A     &1,XL3                      BLANK FOR OPERAND        Z   7  0882  A N12 099          195

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   29

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1292                BCE   PRSCXT,INPUT&20&X2,,       INDEX LOCATION 2          Z   8  0889  B 925 0K0 ,        195
1293                C     INPUT&21&X2,BLANK2          CONTAINS TOTAL           Z   7  0897  C 0K1 H60          195
1294                BE    CSCNXT                      POSITIONS SCANNED FOR    Z   5  0904  B 929 S            196
1295                C     XL2,@54@                    ALL OPERANDS             Z   7  0909  C 094 N14          196
1296                BE    SCNERR                     SCANSW SHOWS WHETHER      Z   5  0916  B 933 S            196
1297                B     TSTCOM                      SCAN TERMINATED BY       Z   4  0921  B 875              196
1298         PRSCXT CW    SCANSW#1                    COMMA OR TWO BLANKS      Z   4  0925  ) N15              196
1299         CSCNXT B     XXXX                                                 Z   4  0929  B 000              196
1300         SCNERR MZ    BBIT,IMAGE&5                                         Z   7  0933  Y 188 105          196
1301                BCE   CSCNXT,IMAGE&75,3                                    Z   8  0940  B 929 175 3        197
1302                B     NUREC                      ??? NUREC IS BROKEN       Z   4  0948  B 534              197
1303         *
1304         *CONVERT FREE TO FIXED
1305         *
1306         FR2FIX SBR   FR2FXT&3                                             Z   4  0952  H S32              197
1307                MCW   BLANK,W6AREA                                         Z   7  0956  M H59 H77          197
1308                MCW   XL2&1,XL3&1                                          Z   7  0963  M 095 100          197
1309         SCNDEX C     XL3,@04@                   ANY CHARACTER ADJ         Z   7  0970  C 099 N17          197
1310                BH    DOADRS                      OR INDEXING              Z   5  0977  B /50 U            198
1311                BE    CKADJ                                                Z   5  0982  B ’17 S            198
1312                C     INPUT&18&X3,@&X@           Q. INDEXING               Z   7  0987  C 0A8 N19          198
1313                BU    CKADJ                      PROCESS INDEXING          Z   5  0994  B ’17 /            198
1314                MN    INPUT&19&X3,IMAGE&27&X1                              Z   7  0999  D 0A9 1S7          198
1315                A     &K4K-3,XL3                                           Z   7  1006  A N22 099          198
1316                B     SCNDEX                                               Z   4  1013  B 970              199
1317         CKADJ  BCE   CKMIN,INPUT&18&X3,&                                  Z   8  1017  B /34 0A8 &        199
1318         SCANB  EQU   *-1                        CHARACTER ADJUSTMENT      Z      1023
1319                BCE                              OR AREA DEFINITION        Z   1  1025  B                  199
1320                BCE                              LITERAL CODE              Z   1  1026  B                  199
1321         DOMIN  BCE   ISADJ,INPUT&18&X3,-                                  Z   8  1027  B ’51 0A8 -        199
1322                BCE                                                        Z   1  1035  B                  199
1323                BCE                                                        Z   1  1036  B                  199
1324                BCE   ISADJ,INPUT&18&X3,#                                  Z   8  1037  B ’51 0A8 #        200
1325                BCE                                                        Z   1  1045  B                  200
1326                BCE                                                        Z   1  1046  B                  200
1327                B     DOADRS                                               Z   4  1047  B /50              200
1328         ISADJ  SBR   W3AREA                     PROCESS CHARACTER         Z   4  1051  H H74              200
1329         PROADJ S     &SCANB,W3AREA               ADJUSTMENT               Z   7  1055  S N25 H74          200
1330                MLC   XL2,HOLD3                                            Z   7  1062  M 094 H65          200
1331                MLNS  W3AREA,XL2                                           Z   7  1069  D H74 094          201
1332                MLC   @00@                                                 Z   4  1076  M N27              201
1333                MLC   INPUT&19&X3,W3AREA-4&X2                              Z   7  1080  M 0A9 HP0          201
1334                S     XL2&1,XL3&1                                          Z   7  1087  S 095 100          201
1335                MZ    INPUT&20&X3,W3AREA-4&X2                              Z   7  1094  Y 0B0 HP0          201
1336                MN    INPUT&20&X3,W6AREA                                   Z   7  1101  D 0B0 H77          201
1337                SW    IMAGE&24&X1                                          Z   4  1108  , 1S4              202
1338                A     W3AREA-4&X2,IMAGE&26&X1    ADD CHAR ADJUSTMENT TO    Z   7  1112  A HP0 1S6          202
1339                CW    IMAGE&24&X1                 FIXED FORM               Z   4  1119  ) 1S4              202
1340                MLC   HOLD3,XL2                                            Z   7  1123  M H65 094          202
1341                B     SCNDEX                                               Z   4  1130  B 970              202

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   30

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1342         CKMIN  SBR   W3AREA                     ACCOUNT FOR POSSIBLE      Z   4  1134  H H74              202
1343                BCE   DOMIN,INPUT&18&X3,-         MULTI-CHAR ADJ OF        Z   8  1138  B ’27 0A8 -        202
1344                B     PROADJ                      &1-2 TYPE                Z   4  1146  B ’55              203
1345         DOADRS S     FREEA,XL3                  PROCESS ADDRESS           Z   7  1150  S M98 099          203
1346                C     XL3,&007                   Q. OLLEGAL ADDRESS        Z   7  1157  C 099 N30          203
1347                BL    FIXER                       LENGTH                   Z   5  1164  B S33 T            203
1348                A     FREEA,XL3                                            Z   7  1169  A M98 099          203
1349                MZ    BLANK,XL3                                            Z   7  1176  Y H59 099          203
1350                MCW   @’@,INPUT&20&X3                                      Z   7  1183  M N31 0B0          204
1351                MLC   FREEA,XL3                                            Z   7  1190  M M98 099          204
1352                MRCM  INPUT&21&X3,IMAGE&17&X1    MOVE ADDRESS TO IMAGE     Z   7  1197  P 0B1 1/7          204
1353                SBR   XL3                                                  Z   4  1204  H 099              204
1354                MZ    ABBIT,XL3                                            Z   7  1208  Y 189 099          204
1355                MCW   BLANK,4000-1&X3                                      Z   7  1215  M H59 II9          204
1356                MN    W6AREA,IMAGE&23&X1                                   Z   7  1222  D H77 1S3          205
1357         FR2FXT B     XXXX                       EXIT                      Z   4  1229  B 000              205
1358         FIXER  SW    FIXSW#1                                              Z   4  1233  , N32              205
1359         OPDER  MCW   @000@,XL3                  CODE STATEMENT            Z   7  1237  M M86 099          205
1360                MZ    ABIT,IMAGE&5                BAD BUT PROCESSABLE      Z   7  1244  Y 187 105          205
1361                BCE   *&8,XL1,0                                            Z   8  1251  B S66 089 0        205
1362                MCW   @003@,XL3                                            Z   7  1259  M N35 099          206
1363                MCW   @###@,IMAGE&70&X3                                    Z   7  1266  M N38 1G0          206
1364                MZ    ABBIT,IMAGE&1&X3                                     Z   7  1273  Y 189 1?1          206
1365                BW    FR2FXT,FIXSW                                         Z   8  1280  V S29 N32 1        206
1366                B     LTER2                                                Z   4  1288  B U09              206
1367         *
1368         *SCAN FOR SIGN
1369         *
1370         SCANAT SBR   SCNATX&3                                             Z   4  1292  H T85              206
1371                SW    INPUT&21&X2,SCANSW         SCAN IS EXECUTED FROM     Z   7  1296  , 0K1 N15          207
1372                ZA    @510@,XL3&1                 RIGHT TO LEFT            Z   7  1303  ? N41 100          207
1373         A1ALF  BCE   NDASCN,INPUT&21&X3,@                                 Z   8  1310  B T29 0B1 @        207
1374                S     &10,XL3&1                                            Z   7  1318  S N43 100          207
1375                B     A1ALF                                                Z   4  1325  B T10              207
1376         NDASCN C     XL2,XL3                    Q. NO ENDING AT SIGN      Z   7  1329  C 094 099          208
1377                BE    LTERR                                                Z   5  1336  B T94 S            208
1378                BCE   SETSW,INPUT&22&X3,,        Q. IS ENDING AT SIGN      Z   8  1341  B T86 0B2 ,        208
1379                C     INPUT&23&X3,BLANK2          FOLLOWED BY COMMA OR     Z   7  1349  C 0B3 H60          208
1380                BU    LTERR                       TWO BLANKS               Z   5  1356  B T94 /            208
1381         SXL    S     XL2&1,XL3&1                                          Z   7  1361  S 095 100          208
1382                A     &2,XL3                                               Z   7  1368  A N44 099          209
1383                A     XL3,XL2                                              Z   7  1375  A 099 094          209
1384         SCNATX B     XXXX                       XXXX                      Z   4  1382  B 000              209
1385         SETSW  CW    SCANSW                                               Z   4  1386  ) N15              209
1386                B     SXL                                                  Z   4  1390  B T61              209
1387         *
1388         *IMPROPERLY CODED STATEMENT ROUTINE
1389         *
1390         LTERR  MLZS  ABIT,IMAGE&5               MARK STATEMENT            Z   7  1394  Y 187 105          209
1391                CW    FIXSW                       BAD BUT PROCESSABLE      Z   4  1401  ) N32              209

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   31

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1392                B     OPDER                                                Z   4  1405  B S37              210
1393         LTER2  B     COMSCN                                               Z   4  1409  B 860              210
1394                MCW   @@@,INPUT&20&X3                                      Z   7  1413  M N45 0B0          210
1395                A     &1,XL3                                               Z   7  1420  A N12 099          210
1396                B     SCNATX                                               Z   4  1427  B T82              210
1397         *
1398         *PLACE LITERALS ON  MASTER TAPE
1399         *
1400         CALL   BW    CKLOR,LITSW#1              Q. ANY LITERALS           Z   8  1431  V U85 N46 1        210
1401                RT    SYSTAP,INPUT&1             READ IN PROCESS           Z   8  1439  M %U1 001 R        211
1402                RTW   SYSTAP,DOPROG               LITERALS OVERLAP         Z   8  1447  L %U1 N75 R        211
1403                NOP   0                                                    Z   4  1455  N 000              211
1404                BER   TPERR                                                Z   5  1459  B 221 L            211
1405                B     OVLLIT                     GO TO ROUTINE             Z   4  1464  B N75              211
1406         RECALL RTW   SYSTAP,DOPROG              RECALL MAIN LINE          Z   8  1468  L %U1 N75 R        211
1407                NOP   0                           OVERLAP                  Z   4  1476  N 000              212
1408                BER   TPERR                                                Z   5  1480  B 221 L            212
1409         CKLOR  BCE   BYPASS,IMAGE&75,           Q. LITERAL ORIGIN         Z   8  1485  B 520 175          212
1410                BCE   NUREC,IMAGE&75,C           Q. EXECUTE                Z   8  1493  B 534 175 C        212
1411                RT    SYSTAP,INPUT&1             SKIP PAST OVERLAPS        Z   8  1501  M %U1 001 R        212
1412                RT    SYSTAP,INPUT&1              AND READ IN END OF       Z   8  1509  M %U1 001 R        213
1413                RTW   SYSTAP,EOJRT                JOB OVERLAP              Z   8  1517  L %U1 706 R        213
1414                NOP   0                                                    Z   4  1525  N 000              213
1415                BER   TPERR                                                Z   5  1529  B 221 L            213
1416                B     EOJRT                                                Z   4  1534  B 706              213
1417         *
1418         *GENERATE ENTRY ADDRESS FOR LABELS
1419         *
1420         PROLBL SBR   XTLABL&3                                             Z   4  1538  H V77              213
1421                MLC   INPUT&11,IMAGE&13                                    Z   7  1542  M 011 113          214
1422                MLC   IMAGE&13,W6AREA                                      Z   7  1549  M 113 H77          214
1423                B     PROLAB                                               Z   4  1556  B W47              214
1424                MLC   W3AREA,IMAGE&56                                      Z   7  1560  M H74 156          214
1425                A     &1,TOTLBL                                            Z   7  1567  A N12 198          214
1426         XTLABL B     XXXX                                                 Z   4  1574  B 000              214
1427         *
1428         *CONVERT FREE FORM NUMBER TO FIVE CHARACTERS
1429         *
1430         CVRT5  SBR   CVT5XT&3                                             Z   4  1578  H V93              215
1431                BCE   *&5,W5AREA,&                                         Z   8  1582  B V94 H76 &        215
1432         CVT5XT B     XXXX                                                 Z   4  1590  B 000              215
1433                ZA    W5AREA-1,W5AREA                                      Z   7  1594  ? H75 H76          215
1434                B     CVRT5&4                                              Z   4  1601  B V82              215
1435         *
1436         * CHECK FOR FINAL OPERAND
1437         *
1438         FNLOP  SBR   FNLXT&3                    Q. FINAL OPERAND          Z   4  1605  H W27              215
1439                BW    FNLXT,SCANSW                FOLLOWED BY TWO          Z   8  1609  V W24 N15 1        215
1440                MZ    ABIT,IMAGE&5                BLANKS                   Z   7  1617  Y 187 105          216
1441         FNLXT  B     XXXX                                                 Z   4  1624  B 000              216

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   32

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1442         *
1443         *CONVERT FLOATING A OPERAND ACTUAL ADDRESS TO FIVE CHARACTERS
1444         *
1445         CVTFLA SBR   FLAXT&3                                              Z   4  1628  H W46              216
1446                ZA    IMAGE&21,W5AREA                                      Z   7  1632  ? 121 H76          216
1447                B     CVRT5                      LINK TO SUBROUTINE        Z   4  1639  B V78              216
1448         FLAXT  B     XXXX                                                 Z   4  1643  B 000              216
1449         *
1450         *CONVERT SYMBOLS TO THREE CHARACTER ENTRY ADDRESS
1451         *
1452         PROLAB SBR   LBLXT&3                                              Z   4  1647  H Y10              216
1453                ZA    &2,HOLD2                                             Z   7  1651  ? N44 H64          217
1454                BCE   *&5,W6AREA,                ADD SUFFIX CHAR TO        Z   8  1658  B W70 H77          217
1455                B     *&8                         LABELS FIVE CHARS        Z   4  1666  B W77              217
1456                MCW   SFXHLD,W6AREA               OR LESS                  Z   7  1670  M H86 H77          217
1457                ZA    W6AREA-2,HOLD4                                       Z   7  1677  ? H75 H71          217
1458                A     W6AREA,HOLD4               FOLD SYMBOL TO            Z   7  1684  A H77 H71          218
1459                A     W6AREA,HOLD4-2              FOUR CHARACTERS          Z   7  1691  A H77 H69          218
1460                MLZS  BLANK,HOLD4                                          Z   7  1698  Y H59 H71          218
1461                ZA    FACTOR,HOLD7               MULTIPLY BY FACTOR        Z   7  1705  ? H48 H84          218
1462         MPYLP  MLNS  HOLD7,HOLD1                                          Z   7  1712  D H84 H85          218
1463                ZA                                                         Z   1  1719  ?                  218
1464         MULT   BCE   NXTDGT,HOLD1,?             ??? & OR &0 ???           Z   8  1720  B X46 H85 ?        219
1465                A     HOLD4,HOLD7-2                                        Z   7  1728  A H71 H82          219
1466                S     &1,HOLD1                                             Z   7  1735  S N12 H85          219
1467                B     MULT                                                 Z   4  1742  B X20              219
1468         NXTDGT S     &1,HOLD2                                             Z   7  1746  S N12 H64          219
1469                BWZ   MPYLP,HOLD2,B                                        Z   8  1753  V X12 H64 B        220
1470                S     W5AREA                                               Z   4  1761  S H76              220
1471                BAV   *&1                                                  Z   5  1765  B X70 Z            220
1472         LOOP1  A     &96,HOLD7-5                FOLD FIVE CHARACTER       Z   7  1770  A N48 H79          220
1473                BAV   LOOP1                       RESULT TO THREE          Z   5  1777  B X70 Z            220
1474                MLZS  HOLD7-6,W3AREA              CHARACTER TABLE ENTRY    Z   7  1782  Y H78 H74          220
1475                MLC   HOLD7-3                     ADDRESS                  Z   4  1789  M H81              221
1476                MLNS  HOLD7-5,*&4                                          Z   7  1793  D H79 Y03          221
1477                MLZS  ZONE,W3AREA-2                                        Z   7  1800  Y 189 H72          221
1478         LBLXT  B     XXXX                                                 Z   4  1807  B 000              221
1479         *
1480         *PROCESS DCW, DC, DSA CARDS
1481         *
1482         DCWCD  BCE   DCWALF,INPUT&21,@          Q. ALPHA CONSTANT         Z   8  1811  B K44 021 @        221
1483                BCE   ARDEF,INPUT&21,#           Q. AREA DEFINITION        Z   8  1819  B L01 021 #        221
1484                BCE   CKDCW,INPUT&21,&           Q. NUMERIC LITERAL        Z   8  1827  B Y58 021 &        222
1485                BCE   CKDCW,INPUT&21,-                                     Z   8  1835  B Y58 021 -        222
1486                MLC   INPUT&72,INPUT&73          SHIFT RIGHT               Z   7  1843  M 072 073          222
1487                MLC   @&@                                                  Z   4  1850  M N49              222
1488                SW    DCWSW                      SET NO ZONING SWITCH      Z   4  1854  , H89              222
1489         CKDCW  B     COMSCN                     SCAN FOR BLANK            Z   4  1858  B 860              222
1490                BCE   ISDSA,INPUT&22,@           Q. ADCON OF LITERAL       Z   8  1862  B Y90 022 @        223
1491                B     FNLOP                      CHECK LAST OPERAND        Z   4  1870  B W05              223

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   33

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1492                BCE   ISDSA,IMAGE&75,J           Q. DSA STATEMENT          Z   8  1874  B Y90 175 J        223
1493                BWZ   ISDCW,INPUT&22,2           Q. DC, DCW STATEMENT      Z   8  1882  V K71 022 2        223
1494         *
1495         *PROCESS DSA CARDS, SUBSET OF DCW
1496         *
1497         ISDSA  MLC   @011@,XL1                                            Z   7  1890  M N52 089          223
1498                MLNS  &2,IMAGE&75                CODE RECORD               Z   7  1897  D N44 175          224
1499                MZ    INPUT&21,IMAGE&27                                    Z   7  1904  Y 021 127          224
1500                MCW   BLANK,INPUT&21                                       Z   7  1911  M H59 021          224
1501                BWZ   *&5,IMAGE&75,K                                       Z   8  1918  V Z30 175 K        224
1502                B     *&8                                                  Z   4  1926  B Z37              224
1503                MZ    BLANK,IMAGE&75                                       Z   7  1930  Y H59 175          225
1504                SW    DSASW2                         SET DSA SWITCH        Z   4  1937  , H91              225
1505                MLC   @001@,FREEA                                          Z   7  1941  M N55 M98          225
1506                MCW   INPUT&34,IMAGE&53                                    Z   7  1948  M 034 153          225
1507                BCE   DSADC,INPUT&22,@                                     Z   8  1955  B L54 022 @        225
1508                BCE   DSADC,INPUT&22,&                                     Z   8  1963  B L54 022 &        226
1509                BCE   DSADC,INPUT&22,-                                     Z   8  1971  B L54 022 -        226
1510                B     FR2FIX                     CONVERT FREE TO FIXED     Z   4  1979  B 952              226
1511                MZ    IMAGE&27,INPUT&21                                    Z   7  1983  Y 127 021          226
1512         DSAX1  MZ    IMAGE&27,IMAGE&40                                    Z   7  1990  Y 127 140          226
1513                MLC   @03@,IMAGE&7               INSERT COUNT              Z   7  1997  M N57 107          227
1514                MLC   @03@,XL2                                             Z   7  2004  M N57 094          227
1515         CKAOP  BCE   DCWAST,INPUT&6,            Q. ANY LABEL              Z   8  2011  B !68 006          227
1516                BWZ   DCWAST,IMAGE&75,S          Q. LITERAL                Z   8  2019  V !68 175 S        227
1517                BWZ   *&5,INPUT&6,2              Q. ACTUAL ADDRESS         Z   8  2027  V !39 006 2        227
1518                B     DCWAST                                               Z   4  2035  B !68              228
1519                MLC   INPUT&10,IMAGE&21          PROCESS ACTUAL            Z   7  2039  M 010 121          228
1520                B     CVTFLA                      ADDRESS                  Z   4  2046  B W28              228
1521         DCWACT MLC   W5AREA,IMAGE&21            ADDRESS TO FIXED          Z   7  2050  M H76 121          228
1522                MLC   W5AREA,IMAGE&61             FORM                     Z   7  2057  M H76 161          228
1523                B     CKMACR                                               Z   4  2064  B !89              228
1524         DCWAST A     XL2,ORGCTR                 BUMP ORIGIN COUNTER       Z   7  2068  A 094 H58          229
1525         BMPCTR MCW   @*@,IMAGE&17               SET TO DCW *              Z   7  2075  M N58 117          229
1526         DSETAD A     ORGCTR,IMAGE&61            ASSIGN ADDRESS            Z   7  2082  A H58 161          229
1527         CKMACR BCE   NUREC,IMAGE&75,P           Q. EQU STATEMENT          Z   8  2089  B 534 175 P        229
1528                BCE   NUREC,IMAGE&75,X           Q. DS STATEMENT           Z   8  2097  B 534 175 X        229
1529                BW    DCWXT,DSASW2               Q. DSA STATEMENT          Z   8  2105  V J85 H91 1        230
1530                MLC   INPUT&51,IMAGE&53          MOVE CONSTANT TO          Z   7  2113  M 051 153          230
1531                MLC                               FIXED FORM               Z   1  2120  M                  230
1532                MLC                                                        Z   1  2121  M                  230
1533                MLC   XL2,IMAGE&7                COUNT TO FIXED FORM       Z   7  2122  M 094 107          230
1534                C     XL2,@030@                  Q. COUNT GREATER THAN     Z   7  2129  C 094 N61          230
1535                BH    DCWXT                       30                       Z   5  2136  B J85 U            230
1536                MN    @8@,INPUT&75               WRITE FREE FORM RECORD    Z   7  2141  D N62 075          231
1537                BWZ   *&8,IMAGE&75,B              ON TAPE                  Z   8  2148  V J63 175 B        231
1538                MZ    IMAGE&75,INPUT&75                                    Z   7  2156  Y 175 075          231
1539                MCW   HOLDC,XL3                                            Z   7  2163  M M91 099          231
1540                MCW   INPUT&80,OUTPUT&80&X3                                Z   7  2170  M 080 II7          231
1541                SW    DCWSW2                                               Z   4  2177  , H92              232

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   34

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1542                B     TPYET                                                Z   4  2181  B 638              232
1543         DCWXT  CW    DSASW2,DCWSW2              RESET SWITCHES            Z   7  2185  ) H91 H92          232
1544                BW    *&5,LITSW2                                           Z   8  2192  V K04 H90 1        232
1545                B     NUREC                                                Z   4  2200  B 534              232
1546                BCE   LITRTN,INPUT&21,@                                    Z   8  2204  B P31 021 @        232
1547                BCE   LTGEN,INPUT&22,&           Q. ADCON OF LITERAL       Z   8  2212  B M00 022 &        233
1548                BCE   LTGEN,INPUT&22,-                                     Z   8  2220  B M00 022 -        233
1549                BCE   LTGEN,INPUT&22,@                                     Z   8  2228  B M00 022 @        233
1550                B     LITRTN                                               Z   4  2236  B P31              233
1551         PDCWLF S     XL2&2                                                Z   4  2240  S 096              233
1552         DCWALF B     SCANAT                     SCAN FOR ENDING AT SIGN   Z   4  2244  B S92              233
1553                B     FNLOP                      CHECK LAST OPERAND        Z   4  2248  B W05              234
1554                BW    ACNRT,DSASW2               Q. ADCON OF LITERAL       Z   8  2252  V L62 H91 1        234
1555                S     &30,XL2&1                                            Z   7  2260  S N64 095          234
1556                B     CKAOP                                                Z   4  2267  B !11              234
1557         ISDCW  S     &20,XL2&1                                            Z   7  2271  S N66 095          234
1558                BW    NOZONE,DCWSW               Q. CONSTANT ZONED         Z   8  2278  V K93 H89 1        234
1559                MLZS  INPUT&21,INPUT&21&X2       ZONE CONSTANT             Z   7  2286  Y 021 0K1          235
1560         NOZONE CW    DCWSW                                                Z   4  2293  ) H89              235
1561                B     CKAOP                                                Z   4  2297  B !11              235
1562         ARDEF  SW    INPUT&22                   PROCESS AREA              Z   4  2301  , 022              235
1563                ZA    INPUT&24,W5AREA                                      Z   7  2305  ? 024 H76          235
1564                B     CVRT5                                                Z   4  2312  B V78              235
1565                MLZS  ABBIT,IMAGE&4              CODE RECORD               Z   7  2316  Y 189 104          235
1566                MLNS  W5AREA,XL2                                           Z   7  2323  D H76 094          236
1567                MLC                                                        Z   1  2330  M                  236
1568                C     XL2,@053@                  Q. ILLEGAL LENGTH         Z   7  2331  C 094 N69          236
1569                BH    CKAOP                                                Z   5  2338  B !11 U            236
1570                MZ    BBIT,IMAGE&5               MARK BAD STATEMENT        Z   7  2343  Y 188 105          236
1571                B     CKAOP                                                Z   4  2350  B !11              236
1572         DSADC  BCE   PDCWLF,INPUT&22,@          Q. ADCON OF ALPHA LIT     Z   8  2354  B K40 022 @        236
1573         ACNRT  S     &10,XL3&1                                            Z   7  2362  S N43 100          237
1574                MCW   XL3,W3AREA                                           Z   7  2369  M 099 H74          237
1575                C     XL3,@006@                  Q. LARGE LITERAL          Z   7  2376  C 099 N72          237
1576                BL    DOBIG                                                Z   5  2383  B A57 T            237
1577                BCE   XALF1,INPUT&22,@           Q. ALPHA LITERAL          Z   8  2388  B ?93 022 @        237
1578                B     XLIT1                                                Z   4  2396  B B82              237
1579         LTGEN  B     PUT                        PUT ADCON                 Z   4  2400  B 610              238
1580                MCW   @/@,IMAGE&75               SET UP LITERAL            Z   7  2404  M N73 175          238
1581                MCW   LAREA&72,INPUT&72           TO BE PROCESSED          Z   7  2411  M H31 072          238
1582                MCW                              NOTE, ADDRESS CONSTANT    Z   1  2418  M                  238
1583                MCW                               LOGIC MAKES IT           Z   1  2419  M                  238
1584                MCW                               RECURSIVE                Z   1  2420  M                  238
1585                MCW   LAREA&74,LAREA&73                                    Z   7  2421  M H33 H32          238
1586                B     PROLBL                                               Z   4  2428  B V38              239
1587                S     XL2&2                                                Z   4  2432  S 096              239
1588                S                                                          Z   1  2436  S                  239
1589                B     DCWCD                                                Z   4  2437  B Y11              239
1590         *
1591         *CALL IN DA ROUTINE

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   35

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1592         *
1593         DARTN  RTW   SYSTAP,DOPROG              CALL DA ROUTINE           Z   8  2441  L %U1 N75 R        239
1594                NOP   0                                                    Z   4  2449  N 000              239
1595                BER   TPERR                                                Z   5  2453  B 221 L            239
1596                B     DASTMT                     GO TO DA ROUTINE          Z   4  2458  B N75              240
1597         FINDA  RTW   SYSTAP,DOPROG                                        Z   8  2462  L %U1 N75 R        240
1598                NOP   0                                                    Z   4  2470  N 000              240
1599                BER   TPERR                                                Z   5  2474  B 221 L            240
1600                B     CKCOM                                                Z   4  2479  B 706              240
1601                LTORG *                                                    Z             2483
                    DCW   @0@                                                  Z   1  2483              LIT    240
                    DCW   @000@                                                Z   3  2486              LIT    240
                    DCW   &80                                                  Z   2  2488              LIT    241
             HOLDCZ DCW   #03                                                  Z   3  2491              AREA   241
                    DCW   @RSWZ@                                               Z   4  2495              LIT    241
             FREEAZ DCW   #03                                                  Z   3  2498              AREA   241
                    DCW   @I9I@                                                Z   3  2501              LIT    241
                    DCW   @I9G@                                                Z   3  2504              LIT    241
                    DCW   @I99@                                                Z   3  2507              LIT    241
             EQUADD DCW   #04                                                  Z   4  2511              AREA   242
                    DCW   &1                                                   Z   1  2512              LIT    242
                    DCW   @54@                                                 Z   2  2514              LIT    242
             SCANSW DCW   #01                                                  Z   1  2515              AREA   242
                    DCW   @04@                                                 Z   2  2517              LIT    242
                    DCW   @&X@                                                 Z   2  2519              LIT    242
                    DCW   &K4KZ-3                                              Z   3  2522  I97         ADCON  242
                    DCW   &SCANBZ                                              Z   3  2525  ’23         ADCON  243
                    DCW   @00@                                                 Z   2  2527              LIT    243
                    DCW   &007                                                 Z   3  2530              LIT    243
                    DCW   @’@                                                  Z   1  2531              LIT    243
             FIXSWZ DCW   #01                                                  Z   1  2532              AREA   243
                    DCW   @003@                                                Z   3  2535              LIT    243
                    DCW   @###@                                                Z   3  2538              LIT    243
                    DCW   @510@                                                Z   3  2541              LIT    244
                    DCW   &10                                                  Z   2  2543              LIT    244
                    DCW   &2                                                   Z   1  2544              LIT    244
                    DCW   @@@                                                  Z   1  2545              LIT    244
             LITSWZ DCW   #01                                                  Z   1  2546              AREA   244
                    DCW   &96                                                  Z   2  2548              LIT    244
                    DCW   @&@                                                  Z   1  2549              LIT    244
                    DCW   @011@                                                Z   3  2552              LIT    245
                    DCW   @001@                                                Z   3  2555              LIT    245
                    DCW   @03@                                                 Z   2  2557              LIT    245
                    DCW   @*@                                                  Z   1  2558              LIT    245
                    DCW   @030@                                                Z   3  2561              LIT    245
                    DCW   @8@                                                  Z   1  2562              LIT    245
                    DCW   &30                                                  Z   2  2564              LIT    245
                    DCW   &20                                                  Z   2  2566              LIT    246
                    DCW   @053@                                                Z   3  2569              LIT    246
                    DCW   @006@                                                Z   3  2572              LIT    246

                          1401 AUTOCODER-PASS 4-LEFT MAIN LINE      -VERSION 3       3741L               PAGE   36

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

                    DCW   @/@                                                  Z   1  2573              LIT    246
1602         GRPMK5 DCW   @}@                                                  Z   1  2574              GMARK  246
1603                EX    DOZERO                                               Z            B 000              247

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS JOB/CTL     -VERSION 3       3742L               PAGE   37

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1604                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS JOB/CTL     -VERSION 3 Z
1605         *
1606         *PROCESS CONTROL CARD
1607         *
1608         DOPROG ORG   *                                                    Z      2575   2575
1609         START  CS    INPUT&84                                             Z   4  2575  / 084              250
1610                CS    3999                                                 Z   4  2579  / I99              250
1611                SW    INPUT&21,INPUT&81          SET WORD MARKS IN         Z   7  2583  , 021 081          250
1612                SW    IMAGE&1,IMAGE&6             FIXED FORM IMAGE AREA    Z   7  2590  , 101 106          250
1613                SW    IMAGE&8,IMAGE&14                                     Z   7  2597  , 108 114          250
1614                SW    IMAGE&17,IMAGE&28                                    Z   7  2604  , 117 128          250
1615                SW    IMAGE&39,IMAGE&57                                    Z   7  2611  , 139 157          251
1616                SW    IMAGE&62,IMAGE&67                                    Z   7  2618  , 162 167          251
1617                SW    IMAGE&23                                             Z   4  2625  , 123              251
1618                SW    GRPMK1,GRPMK8              INITIALIZE GROUP MARKS    Z   7  2629  , 085 H99          251
1619                SW    GRPMK3,GRPMK4                                        Z   7  2636  , H44 185          251
1620                CW    INITSW                                               Z   4  2643  ) H87              251
1621                RWD   INTAP                                                Z   5  2647  U %U4 R            252
1622                RWD   OUTAP                                                Z   5  2652  U %U5 R            252
1623                RWD   LITAPE                                               Z   5  2657  U %U6 R            252
1624                MLC   @000@,HOLDC                                          Z   7  2662  M R16 M91          252
1625                B     GET                        GET JOB CARD              Z   4  2669  B 538              252
1626                MCW   INPUT&80,IMAGE&21          PROCESS JOB CARD          Z   7  2673  M 080 121          252
1627                MCW   @I@,IMAGE&75                IDENTIFICATION           Z   7  2680  M R17 175          253
1628                SW    3998                                                 Z   4  2687  , I98              253
1629                B     GET                        GET SECOND RECORD         Z   4  2691  B 538              253
1630                BCE   NOCTL,INPUT&6,*            Q. COMMENTS CARD          Z   8  2695  B Q71 006 *        253
1631                C     INPUT&18,@CTL@             Q. CONTROL CARD           Z   7  2703  C 018 R20          253
1632                BU    NOCTL                                                Z   5  2710  B Q71 /            253
1633                MLNS  INPUT&21,CTL3&7            CHECK PROCESSOR SIZE      Z   7  2715  D 021 P29          254
1634         CTL3   BCE   CTL2,CKPRO,                 FOR VALID CODE           Z   8  2722  B P37 R13          254
1635                BCE                                                        Z   1  2730  B                  254
1636                BCE                                                        Z   1  2731  B                  254
1637                BCE                                                        Z   1  2732  B                  254
1638                B     NOCTL                                                Z   4  2733  B Q71              254
1639         CTL2   MLC   INPUT&21,PROCOR            INITIALIZE AREAS          Z   7  2737  M 021 194          254
1640                ZA    INPUT&21,XL1                                         Z   7  2744  ? 021 089          255
1641                S     &30,XL1&1                   PROCESSOR MACHINE        Z   7  2751  S R22 090          255
1642                A     XL1                         SIZE                     Z   4  2758  A 089              255
1643                A     XL1                                                  Z   4  2762  A 089              255
1644                MLC   FCTBL&X1,FACTOR                                      Z   7  2766  M QZ7 H48          255
1645                MLC   @0@,FACTOR-3                                         Z   7  2773  M R23 H45          255
1646                MLC   FCTBL-3&X1,CKTAP&7                                   Z   7  2780  M QZ4 652          256
1647                BCE   IS16K,INPUT&21,6           Q. 16K PROCESSOR          Z   8  2787  B Q52 021 6        256
1648                BCE   IS16K,INPUT&21,5           Q. 16K PROCESSOR          Z   8  2795  B Q52 021 5        256
1649                BCE   IS8K,INPUT&21,4            Q. 8K PROCESSOR           Z   8  2803  B Q33 021 4        256
1650                MLC   @3@,PROCOR                                           Z   7  2811  M R24 194          256
1651         *
1652         * INITIALIZE OUTPUT AREA AND SET UP BLOCKING SIZE
1653         *

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS JOB/CTL     -VERSION 3       3742L               PAGE   38

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1654         IS4K   LCA   GRPMK8,3998                SET GROUP MARK AT END     Z   7  2818  L H99 I98          257
1655                B     PUT                                                  Z   4  2825  B 610              257
1656                B     LDOPTB                      OF OUTPUT AREA           Z   4  2829  B 489              257
1657         IS8K   LCA   GRPMK8,4318                                          Z   7  2833  L H99 31Y          257
1658                MCW   @%@                                                  Z   4  2840  M R25              257
1659                MCW   4317                                                 Z   4  2844  M 31X              257
1660                B     CWI98                                                Z   4  2848  B 469              257
1661         IS16K  LCA   GRPMK8,4718                                          Z   7  2852  L H99 71Y          258
1662                MCW   @%@                                                  Z   4  2859  M R25              258
1663                MCW   4717                                                 Z   4  2863  M 71X              258
1664                B     CWI98                                                Z   4  2867  B 469              258
1665         NOCTL  MLC   FCTBL,FACTOR               PROCESS WHEN NO           Z   7  2871  M Q97 H48          258
1666                MLC   @3@,PROCOR                  CONTROL CARD             Z   7  2878  M R24 194          258
1667                BSP   INTAP                                                Z   5  2885  U %U4 B            258
1668                B     IS4K                                                 Z   4  2890  B Q18              259
1669         FCTBL  DCW   0015                                                 Z   4  2897                     259
1670                DCW   3051                                                 Z   4  2901                     259
1671                DCW   7087                                                 Z   4  2905                     259
1672                DCW   7127                                                 Z   4  2909                     259
1673         CKPRO  DCW   3456                                                 Z   4  2913                     259
1674                LTORG *                                                    Z             2914
                    DCW   @000@                                                Z   3  2916              LIT    259
                    DCW   @I@                                                  Z   1  2917              LIT    260
                    DCW   @CTL@                                                Z   3  2920              LIT    260
                    DCW   &30                                                  Z   2  2922              LIT    260
                    DCW   @0@                                                  Z   1  2923              LIT    260
                    DCW   @3@                                                  Z   1  2924              LIT    260
                    DCW   @%@                                                  Z   1  2925              LIT    260
1675         *
1676         *M A I N   L I N E   C O N S T A N T S   A N D   W O R K   A R E A S
1677         *
1678         *LITERAL HOLD AREA
1679         *
1680                ORG   SAVE                                                 Z             3760
1681         LAREA  EQU   *                                                    Z      3759
1682                DCW   &00000                                               Z   5  3764                     261
1683                DCW   #10                                                  Z  10  3774                     261
1684                DCW   @DCW  @                                              Z   5  3779                     261
1685                DCW   #1                                                   Z   1  3780                     261
1686                DS    53                                                   Z      3833
1687                DCW   @/@                                                  Z   1  3834                     262
1688                DS    9                                                    Z      3843
1689         GRPMK3 DC    @}@                                                  Z   1  3844              GMARK  263
1690         HLDLIT EQU   LAREA&1                                              Z      3760
1691         *
1692         *CONSTANTS AND WORK AREAS
1693         *
1694         FACTOR DCW   @0000@                     LABEL CONVERSION FACTOR   Z   4  3848                     263
1695         BIGCTR DCW   @00000@                    BIG LITERAL LABEL CNTR    Z   5  3853                     263
1696         ORGCTR DCW   @00332@                    ORIGIN COUNTER            Z   5  3858                     263

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS JOB/CTL     -VERSION 3       3742L               PAGE   39

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1697         BLANK4 DCW   #4                         BLANKS                    Z   4  3862                     263
1698         B2CNTR DCW   #5                         WORK AREA                 Z   5  3867                     264
1699         HOLD4  DCW   #4                         WORK AREA                 Z   4  3871                     264
1700         W6AREA DCW   #6                         WORK AREA                 Z   6  3877                     264
1701         HOLD7  DCW   #7                         USED FOR LABEL            Z   7  3884                     264
1702         HOLD1  DCW   &0                          CONVERSION ONLY          Z   1  3885                     264
1703         SFXHLD DCW   0                          SUFFIX CHARACTER          Z   1  3886                     264
1704         INITSW DCW   0                          DA SWITCH                 Z   1  3887                     264
1705         MARKSW DC    0                          DA SWITCH                 Z   1  3888                     264
1706         DCWSW  DC    0                          DCW SWITCH                Z   1  3889                     264
1707         LITSW2 DC    0                          LITERAL SWITCH            Z   1  3890                     264
1708         DSASW2 DC    0                          DSA SWITCH                Z   1  3891                     264
1709         DCWSW2 DC    0                          DCW SWITCH                Z   1  3892                     264
1710         GRPMK8 EQU   3899                                                 Z      3899
1711         3899   DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK         Z   1  3899              GMARK  265
1712                EX    DOZERO                                               Z            B 000              266

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   40

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1713                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3 Z
1714         *
1715         *PROCESS INSTRUCTION STATEMENTS
1716         *
1717                ORG   DOPROG                                               Z             2575
1718         INSTR  MCW   EQUADD,IMAGE&67            GET ACTUAL OP             Z   7  2575  M N11 167          269
1719                CW    LENSW#1                    RESET SWITCH              Z   4  2582  ) G34              269
1720                MLC   @01@,IMAGE&7               SET COUNT TO 1            Z   7  2586  M G36 107          269
1721                BW    *&5,EQUADD                 Q. REGULAR OP CODE        Z   8  2593  V O05 N11 1        269
1722                B     AUGMNT                                               Z   4  2601  B R06              269
1723         DOCNT  BCE   DONE,INPUT&21&X2,          Q. IS THERE OPERAND       Z   8  2605  B P31 0K1          269
1724                BCE   XISALF,INPUT&21&X2,@       Q. ALPHAMERIC LITERAL     Z   8  2613  B ?77 0K1 @        270
1725                LCA   BLANK2&1,INPUT&20&X2       WIPE OUT PREV OPERAND     Z   7  2621  L H61 0K0          270
1726                B     COMSCN                     SCAN FOR COMMA, BLANK     Z   4  2628  B 860              270
1727                MLC   XL3,W3AREA                                           Z   7  2632  M 099 H74          270
1728                MLC   FREEA,XL3                                            Z   7  2639  M M98 099          270
1729                BCE   XISLIT,INPUT&21&X3,&       Q. NUMERIC LITERAL OR     Z   8  2646  B B51 0B1 &        271
1730                BCE   XISLIT,INPUT&21&X3,-        ADDRESS CONSTANT         Z   8  2654  B B51 0B1 -        271
1731                B     FR2FIX                     CONVERT FREE TO FIXED     Z   4  2662  B 952              271
1732                BCE   SMLTYP,IMAGE&23&X1,#       Q. AREA DEF LITERAL       Z   8  2666  B ?40 1S3 #        271
1733         CKDONE A     &3,IMAGE&7                 ADD THREE TO COUNT        Z   7  2674  A G37 107          271
1734                BW    FREMOD,LENSW               Q. FIVE CHAR INST         Z   8  2681  V P39 G34 1        272
1735                C     XL1,@010@                  Q. B OPERAND JUST         Z   7  2689  C 089 G40          272
1736                BL    DONE                        PROCESSED                Z   5  2696  B P31 T            272
1737                MLC   @011@,XL1                                            Z   7  2701  M G43 089          272
1738                BW    *&5,SCANSW                 Q. TWO BLANKS AFTER OP    Z   8  2708  V P20 N15 1        272
1739                B     ELMBLK                     ELIMINATE BLANKS          Z   4  2716  B Q83              272
1740         INTXL1 MCW   XL2,FREEA                                            Z   7  2720  M 094 M98          273
1741                B     DOCNT                                                Z   4  2727  B O05              273
1742         DONE   BW    CKMOD1,SCANSW              Q. D MODIFIER IN          Z   8  2731  V Q03 N15 1        273
1743         FREMOD MLC   INPUT&21&X2,IMAGE&39        OPERAND FIELD            Z   7  2739  M 0K1 139          273
1744                BCE   *&5,IMAGE&39,              Q. D MODIFIER OFFSET      Z   8  2746  B P58 139          273
1745                B     C1                          ONE POSITION             Z   4  2754  B P80              273
1746                BCE   C1,INPUT&22&X2,            IF BOTH POSITIONS         Z   8  2758  B P80 0K2          274
1747                MCW   INPUT&22&X2,IMAGE&39        BLANK ASSUME FIRST       Z   7  2766  M 0K2 139          274
1748                A     &1,XL2                      BLANK SIGNIFICANT        Z   7  2773  A G44 094          274
1749         C1     C     INPUT&23&X2,BLANK2         Q. D MODIFIER             Z   7  2780  C 0K3 H60          274
1750                BE    ISMOD                       FOLLOWED BY TWO          Z   5  2787  B Q11 S            274
1751                MZ    ABIT,IMAGE&5                BLANKS                   Z   7  2792  Y 187 105          275
1752                B     ISMOD                                                Z   4  2799  B Q11              275
1753         CKMOD1 BCE   DOIADD,IMAGE&39,           Q. D CHARACTER            Z   8  2803  B Q32 139          275
1754         ISMOD  A     &1,IMAGE&7                 PROCESS D CHARACTER       Z   7  2811  A G44 107          275
1755                MLC   IMAGE&7,XL2                                          Z   7  2818  M 107 094          275
1756                MLC   IMAGE&39,IMAGE&66&X2                                 Z   7  2825  M 139 1O6          276
1757         DOIADD MLC   ORGCTR,IMAGE&61            ASSIGN ADDRESS AND        Z   7  2832  M H58 161          276
1758                A     &1,IMAGE&61                 BUMP UP COUNTER          Z   7  2839  A G44 161          276
1759                A     IMAGE&7,ORGCTR                                       Z   7  2846  A 107 H58          276
1760                MLC   BLANK,IMAGE&75             CODE RECORD               Z   7  2853  M H59 175          276
1761                B     NUREC                                                Z   4  2860  B 534              276
1762         LOOPBL A     &1,XL2                     WEED OUT BLANKS           Z   7  2864  A G44 094          277

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   41

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1763                C     XL2,@51@                    BETWEEN OPERANDS         Z   7  2871  C 094 G46          277
1764                BL    ERRBLK                                               Z   5  2878  B Q95 T            277
1765         ELMBLK BCE   LOOPBL,INPUT&21&X2,                                  Z   8  2883  B Q64 0K1          277
1766                B     INTXL1                                               Z   4  2891  B P20              277
1767         ERRBLK MZ    ABIT,IMAGE&5                                         Z   7  2895  Y 187 105          277
1768                B     CKDONE                                               Z   4  2902  B O74              278
1769         *
1770         *PROCESS UNIQUE MNEMONICS
1771         *
1772         AUGMNT MCW   EQUADD-1,IMAGE&39          D MOD TO IMAGE AREA       Z   7  2906  M N10 139          278
1773                BCE   ISFIVE,EQUADD-1,           Q. BIN TYPE               Z   8  2913  B ?32 N10          278
1774         CKREG  BW    DOCNT,EQUADD-1             Q. TYPICAL UNIQUE MNEM    Z   8  2921  V O05 N10 1        278
1775                BW    TAPAUG,EQUADD-2            Q. TAPE TYPE              Z   8  2929  V R52 N09 1        278
1776                MCW   EQUADD-2,IMAGE&70          ERGO RAMAC TYPE           Z   7  2937  M N09 170          279
1777                MLC   @%@                                                  Z   4  2944  M G47              279
1778                B     OPDONE                                               Z   4  2948  B ?21              279
1779         TAPAUG C     INPUT&21,@0@               PROCESS TAPE TYPE OF      Z   7  2952  C 021 G48          279
1780                BH    DOCNT                       UNIQUE MNEMONICS         Z   5  2959  B O05 U            279
1781                BCE   MSCSW,INPUT&22,,           CHECK FOR PROPERLY        Z   8  2964  B R95 022 ,        279
1782                C     INPUT&23,BLANK2            CODED A OPERAND           Z   7  2972  C 023 H60          280
1783                BE    GETPOP                                               Z   5  2979  B R99 S            280
1784                MCW   @###@,IMAGE&70                                       Z   7  2984  M G51 170          280
1785                B     OPDONE                                               Z   4  2991  B ?21              280
1786         MSCSW  CW    SCANSW                                               Z   4  2995  ) N15              280
1787         GETPOP MN    INPUT&21,IMAGE&70                                    Z   7  2999  D 021 170          280
1788                MCW   EQUADD-2                                             Z   4  3006  M N09              280
1789                MCW   @%@                                                  Z   4  3010  M G47              281
1790                MLC   @002@,XL2                                            Z   7  3014  M G54 094          281
1791         OPDONE MLZS  ABBIT,IMAGE&1              MARK A OPERAND DONE       Z   7  3021  Y 189 101          281
1792                B     CKDONE                                               Z   4  3028  B O74              281
1793         ISFIVE SW    LENSW                      SET SWITCH FOR FIVE       Z   4  3032  , G34              281
1794                B     CKREG                       CHAR INSTRUCTION         Z   4  3036  B R21              281
1795         *
1796         *PROCESS AREA DEFINITION LITERAL
1797         *
1798         SMLTYP SW    IMAGE&24&X1                MOVE LENGTH TO            Z   4  3040  , 1S4              281
1799                MLC   IMAGE&26&X1,LAREA&24        LITERAL HOLD AREA        Z   7  3044  M 1S6 G83          282
1800                MLC   @#@                                                  Z   4  3051  M G55              282
1801                CW    IMAGE&24&X1                REMOVE LENGTH FROM        Z   4  3055  ) 1S4              282
1802                MCW   BLANK4,IMAGE&26&X1          CHAR ADJ PORTION         Z   7  3059  M H62 1S6          282
1803                MCW   INPUT&84,LAREA&4            OF OPERAND AND SAVE      Z   7  3066  M 084 G63          282
1804                B     WRTLIT                      ALTER NUMBER             Z   4  3073  B A89              282
1805         *
1806         *PROCESS ALPHAMERIC LITERALS
1807         *
1808         XISALF B     SCANAT                     SCAN FOR AT SIGN          Z   4  3077  B S92              282
1809                C     XL3,@07@                   Q. BIG LITERAL            Z   7  3081  C 099 G57          283
1810                BL    DOBIG                                                Z   5  3088  B A57 T            283
1811         XALF1  A     XL3,XL1                                              Z   7  3093  A 099 089          283
1812                MCW   INPUT&19&X2,IMAGE&15&X1    GENERATE UNIQUE LABEL     Z   7  3100  M 0J9 1/5          283

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   42

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1813                BCE   GM1,FREE&18&X2,}            AND STRIP ZONING         Z   8  3107  B A43 0J8 } GMARK  283
1814                BCE                               OFF GROUP MARKS IN       Z   1  3115  B                  283
1815                BCE                               LITERAL TO ELIMINATE     Z   1  3116  B                  283
1816                BCE                               CONFLICT                 Z   1  3117  B                  284
1817         ADD    S     XL3&1,XL1&1                 WITH NOISE RECORD        Z   7  3118  S 100 090          284
1818                MZ    EXOVFL-1,IMAGE&17&X1        ROUTINE                  Z   7  3125  Y 190 1/7          284
1819         SETEX  MCW   EXNUMB-1,IMAGE&22&X1       GIVE LITERAL SECTION      Z   7  3132  M 192 1S2          284
1820                B     PROLIT                      CODE                     Z   4  3139  B A82              284
1821         GM1    MZ    BLANK4,IMAGE&14&X1                                   Z   7  3143  Y H62 1/4          284
1822                MZ                                                         Z   1  3150  Y                  284
1823                MZ                                                         Z   1  3151  Y                  285
1824                MZ                                                         Z   1  3152  Y                  285
1825                B     ADD                                                  Z   4  3153  B A18              285
1826         *
1827         *PROCESS BIG LITERALS
1828         *
1829         DOBIG  MLC   BIGCTR,IMAGE&22&X1         GENERATE BIG LITERAL      Z   7  3157  M H53 1S2          285
1830                MLC   @$@                         LABEL                    Z   4  3164  M G58              285
1831                A     &1,BIGCTR                                            Z   7  3168  A G44 H53          285
1832                MCW   INPUT&84,LAREA&4           SAVE ALTER NUMBER         Z   7  3175  M 084 G63          285
1833         *
1834         *PLACE LITERALS IN HOLD AREA AND WRITE OUT ON LITERAL TAPE
1835         *
1836         PROLIT MLC   INPUT&19&X2,LAREA&19&X3    LITERAL TO HOLD AREA      Z   7  3182  M 0J9 GG8          286
1837         WRTLIT MLC   IMAGE&22&X1,LAREA&11       LITERAL LABEL TO AREA     Z   7  3189  M 1S2 G70          286
1838                BW    DSAX1,LITSW2                                         Z   8  3196  V Z90 H90 1        286
1839                WT    LITAPE,HLDLIT              WRITE OUT LITERAL         Z   8  3204  M %U6 G60 W        286
1840                NOP   0                                                    Z   4  3212  N 000              286
1841                BER   TPERR                                                Z   5  3216  B 221 L            286
1842                MCW   BLANK4,LAREA&4             CLEAR HOLD AREA           Z   7  3221  M H62 G63          287
1843                MLC   LAREA&74,LAREA&73                                    Z   7  3228  M H33 H32          287
1844                CW    LITSW                      SET SW TO INDICATE AT     Z   4  3235  ) N46              287
1845                BW    DSAX1,DSASW2               Q. RECURSIVE DCW          Z   8  3239  V Z90 H91 1        287
1846                B     CKDONE                     LEAST ONE LIT EXISTS      Z   4  3247  B O74              287
1847         *
1848         *PROCESS NUMERIC LITERALS
1849         *
1850         XISLIT C     INPUT&22&X3,@0@            Q. ADDRESS CONSTANT       Z   7  3251  C 0B2 G48          287
1851                MLC   W3AREA,XL3                                           Z   7  3258  M H74 099          288
1852                BH    DOBIG                                                Z   5  3265  B A57 U            288
1853                C     XL3,@07@                   Q. BIG LITERAL            Z   7  3270  C 099 G57          288
1854                BL    DOBIG                                                Z   5  3277  B A57 T            288
1855         XLIT1  A     XL1,XL3                    PROCESS SMALL NUMERIC     Z   7  3282  A 089 099          288
1856                MLC   INPUT&19&X2,IMAGE&14&X3     LITERALS                 Z   7  3289  M 0J9 1A4          288
1857                MZ    EXOVFL-1,IMAGE&21&X1       GENERATE UNIQUE LABEL     Z   7  3296  Y 190 1S1          289
1858                MLC   FREEA,XL3                   FOR LITERAL              Z   7  3303  M M98 099          289
1859                MLZS  INPUT&21&X3,IMAGE&18&X1                              Z   7  3310  Y 0B1 1/8          289
1860                MLC   W3AREA,XL3                                           Z   7  3317  M H74 099          289
1861                B     SETEX                                                Z   4  3324  B A32              289
1862         *

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   43

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1863         *GENERATE LABEL ENTRY ADDRESS FOR SYMBOLIC OPERANDS
1864         *
1865         PROPND SBR   BOPXT&3                                              Z   4  3328  H C60              289
1866                   B  BOPXT,IMAGE&17         ??? ORIGINALLY 7-CHAR BCE     Z   7  3332  B C57 117          290
1867                MCW   IMAGE&22,W6AREA                                      Z   7  3339  M 122 H77          290
1868                B     PROLAB                     LINK TO SUBROUTINE        Z   4  3346  B W47              290
1869                MLC   W3AREA,IMAGE&70                                      Z   7  3350  M H74 170          290
1870         BOPXT  B     XXXX                                                 Z   4  3357  B 000              290
1871         *
1872         *DETERMINE TYPE OF CONTROL OP
1873         *
1874         CTRLOP MCW   EQUADD-1,IMAGE&75          CODE RECORD               Z   7  3361  M N10 175          290
1875                S     XL3&1                                                Z   4  3368  S 100              291
1876                MN    EQUADD-1,XL3               BRANCH TO APPROPRIATE     Z   7  3372  D N10 099          291
1877                A     XL3                         ROUTINE                  Z   4  3379  A 099              291
1878                A     XL3                                                  Z   4  3383  A 099              291
1879                B     *&1&X3                                               Z   4  3387  B CI1              291
1880                B     DARTN                                                Z   4  3391  B M41              291
1881                B     DCWCD                                                Z   4  3395  B Y11              291
1882                B     ERRHLT                                               Z   4  3399  B D63              292
1883                B     EXEND                                                Z   4  3403  B G10              292
1884                B     DOSFX                                                Z   4  3407  B F92              292
1885                B     ERRHLT                                               Z   4  3411  B D63              292
1886                B     ORGSTM                                               Z   4  3415  B D74              292
1887                B     DSSTMT                                               Z   4  3419  B F00              292
1888                B     INSPC                                                Z   4  3423  B D38              292
1889                MCW   INPUT&80,IMAGE&21                                    Z   7  3427  M 080 121          293
1890                B     NUREC                                                Z   4  3434  B 534              293
1891         INSPC  MCW   EQUADD-2,IMAGE&67          PROCESS CC, SS            Z   7  3438  M N09 167          293
1892                MCW   BLANK2,IMAGE&75             TYPE OF                  Z   7  3445  M H60 175          293
1893                MLC   @01@,IMAGE&7                INSTRUCTIONS             Z   7  3452  M G36 107          293
1894                B     FREMOD                                               Z   4  3459  B P39              293
1895         ERRHLT H     0,0402                     SYSTEM ERROR HALT         Z   7  3463  . 000 402          294
1896                B     ERRHLT                      SHOULD NEVER OCCUR       Z   4  3470  B D63              294
1897         *
1898         *PROCESS LITERAL ORIGIN AND ORIGIN CARDS
1899         *
1900         ORGSTM B     COMSCN                     SCAN FOR BLANK            Z   4  3474  B 860              294
1901                B     FNLOP                      CHECK LAST OPERAND        Z   4  3478  B W05              294
1902                B     FR2FIX                     FREE TO FIXED FORM        Z   4  3482  B 952              294
1903                BCE   SUBORG,IMAGE&24,X          Q. ADJUSTMENT &XOD        Z   8  3486  B E63 124 X        294
1904                BCE   ORGPRO,IMAGE&17,*          Q. ASTERISK OPERAND       Z   8  3494  B E89 117 *        294
1905                ZS    &1,ORGCTR                  SET COUNTER TO -1         Z   7  3502  ! G44 H58          295
1906                BCE   ORGADJ,IMAGE&17,           Q. BLANK OPERAND          Z   8  3509  B E33 117          295
1907                BWZ   ORGCVT,IMAGE&17,2          Q. ACTUAL ORIGIN          Z   8  3517  V E78 117 2        295
1908                S     XL2&1                      PROCESS A OPERAND OF      Z   4  3525  S 095              295
1909                B     PROPND                      SYMBOLIC ORIGIN          Z   4  3529  B C28              295
1910         ORGADJ A     IMAGE&26,ORGCTR            ADD CHAR ADJUSTMENT       Z   7  3533  A 126 H58          295
1911         TYPORG MLC   ORGCTR,IMAGE&61            SAVE ORIGIN VALUE         Z   7  3540  M H58 161          296
1912                BCE   NUREC,INPUT&16,O           Q. ORIGIN CARD            Z   8  3547  B 534 016 O        296

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   44

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1913                B     PUT                        PUT LTORG RECORD          Z   4  3555  B 610              296
1914                B     CALL                       GO TO LITERAL ROUTINE     Z   4  3559  B U31              296
1915         SUBORG ZS    &1,ORGCTR                  SET COUNTER TO -1         Z   7  3563  ! G44 H58          296
1916                B     PROPND                     PROCESS A OPERAND         Z   4  3570  B C28              296
1917                B     TYPORG                                               Z   4  3574  B E40              296
1918         ORGCVT B     CVTFLA                     RESET COUNTER TO ACTL     Z   4  3578  B W28              297
1919                A     W5AREA,ORGCTR               ADDRESS LESS ONE         Z   7  3582  A H76 H58          297
1920         ORGPRO MZ    ABBIT,IMAGE&1              MARK A OPERAND            Z   7  3589  Y 189 101          297
1921                B     ORGADJ                      PROCESSED                Z   4  3596  B E33              297
1922         *
1923         *PROCESS DS STATEMENTS
1924         *
1925         DSSTMT B     COMSCN                     SCAN FOR COMMA/BLANK      Z   4  3600  B 860              297
1926                B     FNLOP                      CHECK LAST OPERAND        Z   4  3604  B W05              297
1927                B     FR2FIX                     CONVERT TO FIXED FORM     Z   4  3608  B 952              297
1928                BWZ   CKEQU,INPUT&21,2           Q. ACTUAL OPERAND         Z   8  3612  V F55 021 2        298
1929                BCE   CK4ADJ,IMAGE&17,*          Q. ASTERISK OPERAND       Z   8  3620  B F44 117 *        298
1930                BCE   NUREC,IMAGE&17,%           Q. I/O OPERAND            Z   8  3628  B 534 117 %        298
1931                B     PROPND                     GENERATE LABEL ADDRESS    Z   4  3636  B C28              298
1932                B     NUREC                                                Z   4  3640  B 534              298
1933         CK4ADJ ZA    IMAGE&26,IMAGE&61          PICKUP CHARACTER          Z   7  3644  ? 126 161          298
1934                B     DSETAD                      ADJUSTMENT               Z   4  3651  B !82              299
1935         CKEQU  ZA    IMAGE&21,W5AREA            CONVERT ACTUAL OPND OF    Z   7  3655  ? 121 H76          299
1936                B     CVRT5                       EQU AND DS               Z   4  3662  B V78              299
1937                A     IMAGE&26,W5AREA            ADD CHARACTER ADJ         Z   7  3666  A 126 H76          299
1938                BCE   DCWACT,IMAGE&75,P          Q. EQU CODE               Z   8  3673  B !50 175 P        299
1939                A     W5AREA,ORGCTR              PROCESS DS                Z   7  3681  A H76 H58          299
1940                B     BMPCTR                                               Z   4  3688  B !75              300
1941         *
1942         *PROCESS SUFFIX STATEMENTS
1943         *
1944         DOSFX  MLC   INPUT&21,IMAGE&17          SABE SUFFIX               Z   7  3692  M 021 117          300
1945                MCW   INPUT&21,SFXHLD             CHARACTER                Z   7  3699  M 021 H86          300
1946                B     NUREC                                                Z   4  3706  B 534              300
1947         *
1948         *PROCESS EXECUTE, END STATEMENTS
1949         *
1950         EXEND  B     COMSCN                     SCAN FOR COMMA/BLANK      Z   4  3710  B 860              300
1951                B     FNLOP                      CHECK LAST OPERAND        Z   4  3714  B W05              300
1952                B     FR2FIX                     CONVERT TO FIXED FORM     Z   4  3718  B 952              300
1953                BCE   NUREC,INPUT&16,X                                     Z   8  3722  B 534 016 X        301
1954                B     CALL                       MERGE LITERALS            Z   4  3730  B U31              301
1955                LTORG *                                                    Z             3734
             LENSWZ DCW   #01                                                  Z   1  3734              AREA   301
                    DCW   @01@                                                 Z   2  3736              LIT    301
                    DCW   &3                                                   Z   1  3737              LIT    301
                    DCW   @010@                                                Z   3  3740              LIT    301
                    DCW   @011@                                                Z   3  3743              LIT    301
                    DCW   &1                                                   Z   1  3744              LIT    302
                    DCW   @51@                                                 Z   2  3746              LIT    302

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 MAIN LINE OVERLAY   -VERSION 3       3743L               PAGE   45

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

                    DCW   @%@                                                  Z   1  3747              LIT    302
                    DCW   @0@                                                  Z   1  3748              LIT    302
                    DCW   @###@                                                Z   3  3751              LIT    302
                    DCW   @002@                                                Z   3  3754              LIT    302
                    DCW   @#@                                                  Z   1  3755              LIT    302
                    DCW   @07@                                                 Z   2  3757              LIT    303
                    DCW   @$@                                                  Z   1  3758              LIT    303
1956         GRPMK2 DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK         Z   1  3759              GMARK  303
1957         SAVE   EQU   *&1                                                  Z      3760
1958                EX    DOZERO                                               Z            B 000              304

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3       3744L               PAGE   46

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

1959                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3 Z
1960         *
1961         *PROCESS DA STATEMENTS
1962         *
1963                ORG   DOPROG                                               Z             2575
1964         DASTMT BSP   SYSTAP                     REPOSITION SYSTEM         Z   5  2575  U %U1 B            307
1965                BSP   SYSTAP                      TAPE                     Z   5  2580  U %U1 B            307
1966                SW    NUMSW,DACSW                Q. FIRST CHAR -X-         Z   7  2585  , F31 F55          307
1967                SW    FRMKSW,DGMKSW              SET SWITCHES              Z   7  2592  , F58 F57          307
1968                BCE   DAERR,INPUT&21,X                                     Z   8  2599  B C14 021 X        307
1969         EXSCAN BCE   NDXSCN,INPUT&22&X2,X                                 Z   8  2607  B O34 0K2 X        308
1970                BCE   DAERR,XL2,4                                          Z   8  2615  B C14 094 4        308
1971                A     &1,XL2                                               Z   7  2623  A F18 094          308
1972                B     EXSCAN                                               Z   4  2630  B O07              308
1973         NDXSCN A     INPUT&21&X2,BLKCTR         GET BLOCKING FACTOR       Z   7  2634  A 0K1 F17          308
1974                A     &2,XL2                                               Z   7  2641  A F19 094          309
1975                B     COMSCN                                               Z   4  2648  B 860              309
1976                ZA    INPUT&19&X2,RECNTR#5       GET RECORD LENGTH         Z   7  2652  ? 0J9 F24          309
1977         FINHED BCE   DAINDX,INPUT&21&X2,X       Q. INDEXING               Z   8  2659  B C73 0K1 X        309
1978                BCE   DAGMRK,INPUT&21&X2,G       Q. GROUP MARK             Z   8  2667  B C91 0K1 G        309
1979                BCE   DAFMRK,INPUT&21&X2,’       Q. RECORD MARK            Z   8  2675  B D06 0K1 ’        310
1980                BCE   DACLR,INPUT&21&X2,C        Q. CLEAR OPTION           Z   8  2683  B C65 0K1 C        310
1981                BCE   CMPSZ,INPUT&20&X2,         Q. NO OTHER OPTIONS       Z   8  2691  B P06 0K0          310
1982                MZ    ABIT,IMAGE&5                                         Z   7  2699  Y 187 105          310
1983         CMPSZ  S     W5AREA                                               Z   4  2706  S H76              310
1984                MCW   BLKCTR,B2CNTR              COMPUTE SIZE OF AREA      Z   7  2710  M F17 H67          311
1985         DAREP  S     &1,B2CNTR                  AND STORE IN B2CNTR       Z   7  2717  S F18 H67          311
1986                BM    SFANS,B2CNTR                                         Z   8  2724  V P43 H67 K        311
1987                A     RECNTR,W5AREA                                        Z   7  2732  A F24 H76          311
1988                B     DAREP                                                Z   4  2739  B P17              311
1989         SFANS  MCW   W5AREA,B2CNTR                                        Z   7  2743  M H76 H67          312
1990                MLC   @*@,IMAGE&17                                         Z   7  2750  M F25 117          312
1991                BCE   DASTR,INPUT&6,             DETERMINE WHETHER         Z   8  2757  B P73 006          312
1992                BWZ   DANUM,INPUT&6,2             LOCATION OF DA IS        Z   8  2765  V P98 006 2        312
1993         DASTR  MLC   ORGCTR,DALOC#5              ACTUAL OR ASTERISK       Z   7  2773  M H58 F30          312
1994                A     &1,DALOC                   PROCESS DA*               Z   7  2780  A F18 F30          313
1995                A     W5AREA,ORGCTR              BUMP ORIGIN COUNTER       Z   7  2787  A H76 H58          313
1996                B     ENDDA                                                Z   4  2794  B Q20              313
1997         DANUM  MLC   INPUT&10,IMAGE&21          PROCESS ACTUAL DA         Z   7  2798  M 010 121          313
1998                CW    NUMSW#1                    SET ACTUAL DA SWITCH      Z   4  2805  ) F31              313
1999                B     CVTFLA                                               Z   4  2809  B W28              313
2000                MLC   W5AREA,DALOC                                         Z   7  2813  M H76 F30          314
2001         ENDDA  MLC   DALOC,IMAGE&66             GENERATE HIGH ORDER       Z   7  2820  M F30 166          314
2002                MLC   DALOC                       LOCATION OF DA           Z   4  2827  M F30              314
2003                A     RECNTR,IMAGE&66                                      Z   7  2831  A F24 166          314
2004                S     &1,IMAGE&66                                          Z   7  2838  S F18 166          314
2005                S     &1,DALOC                                             Z   7  2845  S F18 F30          314
2006                CW    HEDSW#1                                              Z   4  2852  ) F32              315
2007                BW    DALOOP,DACSW               Q. CLEAR OPTION           Z   8  2856  V ?37 F55 1        315
2008                MCW   IMAGE&80,DAHLD             SAVE IMAGE                Z   7  2864  M 180 G54          315

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3       3744L               PAGE   47

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

2009                CHAIN 10                                                   Z                        MACRO
2010                MCW                                                        Z   1  2871  M           GEN    315
2011                MCW                                                        Z   1  2872  M           GEN    315
2012                MCW                                                        Z   1  2873  M           GEN    315
2013                MCW                                                        Z   1  2874  M           GEN    315
2014                MCW                                                        Z   1  2875  M           GEN    316
2015                MCW                                                        Z   1  2876  M           GEN    316
2016                MCW                                                        Z   1  2877  M           GEN    316
2017                MCW                                                        Z   1  2878  M           GEN    316
2018                MCW                                                        Z   1  2879  M           GEN    316
2019                MCW                                                        Z   1  2880  M           GEN    316
2020                MCW   @A@,IMAGE&75               CODE DC STATEMENT AND     Z   7  2881  M F33 175          316
2021                MCW   BLANK4,IMAGE&80             TO CLEAR ENTIRE DA       Z   7  2888  M H62 180          317
2022                MCW   BLANK4,IMAGE&55             AREA                     Z   7  2895  M H62 155          317
2023                MCW   BLANK4,IMAGE&27            NOTE - EACH DC IS 19      Z   7  2902  M H62 127          317
2024                SW    INITSW                      CHARACTERS               Z   4  2909  , H87              317
2025                MCW   BLANK4,IMAGE&11             OPTIMIZING THE           Z   7  2913  M H62 111          317
2026                MCW   @DC @,IMAGE&16              CONDENSED CARD           Z   7  2920  M F36 116          317
2027                MCW   @19@,IMAGE&7                                         Z   7  2927  M F38 107          318
2028                MCW   DALOC,IMAGE&61                                       Z   7  2934  M F30 161          318
2029         CKNDQ  C     B2CNTR,&0020                                         Z   7  2941  C H67 F42          318
2030                BH    DOLST                                                Z   5  2948  B R82 U            318
2031                A     &19,IMAGE&16                                         Z   7  2953  A F44 116          318
2032                MZ    ABBIT,IMAGE&1                                        Z   7  2960  Y 189 101          319
2033                B     PUT                                                  Z   4  2967  B 610              319
2034                S     &19,B2CNTR                                           Z   7  2971  S F44 H67          319
2035                B     CKNDQ                                                Z   4  2978  B R41              319
2036         DOLST  C     B2CNTR,&0000                                         Z   7  2982  C H67 F48          319
2037                BE    RTMGE                                                Z   5  2989  B ?20 S            319
2038                MN    B2CNTR,IMAGE&7                                       Z   7  2994  D H67 107          320
2039                MN                                                         Z   1  3001  D                  320
2040                A     B2CNTR,IMAGE&61                                      Z   7  3002  A H67 161          320
2041                MZ    ABBIT,IMAGE&1                                        Z   7  3009  Y 189 101          320
2042                B     PUT                                                  Z   4  3016  B 610              320
2043         RTMGE  MCW   DAHLD,IMAGE&80             RESTORE IMAGE AREA        Z   7  3020  M G54 180          320
2044                CHAIN 10                                                   Z                        MACRO
2045                MCW                                                        Z   1  3027  M           GEN    320
2046                MCW                                                        Z   1  3028  M           GEN    321
2047                MCW                                                        Z   1  3029  M           GEN    321
2048                MCW                                                        Z   1  3030  M           GEN    321
2049                MCW                                                        Z   1  3031  M           GEN    321
2050                MCW                                                        Z   1  3032  M           GEN    321
2051                MCW                                                        Z   1  3033  M           GEN    321
2052                MCW                                                        Z   1  3034  M           GEN    321
2053                MCW                                                        Z   1  3035  M           GEN    322
2054                MCW                                                        Z   1  3036  M           GEN    322
2055         DALOOP SW    INITSW                                               Z   4  3037  , H87              322
2056                ZA    &1,B2CNTR                                            Z   7  3041  ? F18 H67          322
2057         DAPUT  C     B2CNTR,BLKCTR              GENERATE -B- NUMBER       Z   7  3048  C H67 F17          322
2058                BH    PUTIT                                                Z   5  3055  B B70 U            322

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3       3744L               PAGE   48

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

2059         DAGET  CW    INITSW                                               Z   4  3060  ) H87              322
2060                BW    DAPUT2,HEDSW               Q. DA HEADER              Z   8  3064  V ?90 F32 1        323
2061                MCW   IMAGE&66,GMKADD#5          SAVE LAST ADDRESS         Z   7  3072  M 166 F53          323
2062                A     &1,GMKADD                   AS POTENTIAL GROUP       Z   7  3079  A F18 F53          323
2063                SW    HEDSW                       MARK ADDRESS             Z   4  3086  , F32              323
2064         DAPUT2 B     PUT                                                  Z   4  3090  B 610              323
2065                BW    CKFNLG,MARKSW              Q. REC MARK LOOP          Z   8  3094  V E02 H88 1        323
2066         GET1   B     GET                                                  Z   4  3102  B 538              324
2067                BCE   GET1,INPUT&6,*                                       Z   8  3106  B A02 006 *        324
2068                C     INPUT&19,BLANK4            Q. FIELD CARD             Z   7  3114  C 019 H62          324
2069                BU    CKFMRK                                               Z   5  3121  B D21 /            324
2070                MCW   INPUT&84,IMAGE&80          PICKUP ALTER NUMBER       Z   7  3126  M 084 180          324
2071                BCE   *&5,INPUT&6,               Q. LABEL                  Z   8  3133  B A45 006          324
2072                B     PROLBL                                               Z   4  3141  B V38              325
2073                MLC   &0,IMAGE&75                CODE RECORD               Z   7  3145  M F54 175          325
2074                S     XL2&1                                                Z   4  3152  S 095              325
2075                B     COMSCN                                               Z   4  3156  B 860              325
2076                ZA    INPUT&19&X2,IMAGE&66                                 Z   7  3160  ? 0J9 166          325
2077                C     RECNTR,IMAGE&66            Q. DOES FIELD EXCEED      Z   7  3167  C F24 166          325
2078                BH    TFERR                       LIMIT OF DA              Z   5  3174  B C39 U            325
2079                BCE   SUBFLD,INPUT&20&X2,        Q. SUBFIELD               Z   8  3179  B B52 0K0          326
2080                B     COMSCN                                               Z   4  3187  B 860              326
2081                B     FNLOP                                                Z   4  3191  B W05              326
2082                ZA    INPUT&19&X2,IMAGE&61                                 Z   7  3195  ? 0J9 161          326
2083                C     RECNTR,IMAGE&61            Q. DOES FIELD EXCEED      Z   7  3202  C F24 161          326
2084                BH    TFERR                       LIMIT OF DA              Z   5  3209  B C39 U            326
2085                C     IMAGE&61,IMAGE&66          Q. FIELDS SPECIFIED IN    Z   7  3214  C 161 166          327
2086                BH    FLDERR                      IN CORRECT ORDER         Z   5  3221  B C54 U            327
2087         ADDREC A     DALOC,IMAGE&61             CREATE ADDRESS FOR        Z   7  3226  A F30 161          327
2088                A     DALOC,IMAGE&66              FIELDS                   Z   7  3233  A F30 166          327
2089                BM    DAGET,IMAGE&75             Q. SUB FIELD              Z   8  3240  V ?60 175 K        327
2090                B     DALOOP                                               Z   4  3248  B ?37              327
2091         SUBFLD MLZS  BBIT,IMAGE&75              PROCESS SUBFIELDS         Z   7  3252  Y 188 175          328
2092                MLC   IMAGE&66,IMAGE&61                                    Z   7  3259  M 166 161          328
2093                B     ADDREC                                               Z   4  3266  B B26              328
2094         PUTIT  B     PUT                                                  Z   4  3270  B 610              328
2095                BW    *&8,MARKSW                 Q. RECORD MARK LOOP       Z   8  3274  V B89 H88 1        328
2096                MZ    ABIT,IMAGE&75              CODE REPEATS              Z   7  3282  Y 187 175          328
2097                A     &1,B2CNTR                                            Z   7  3289  A F18 H67          329
2098                A     RECNTR,IMAGE&61            COMPUTE FIELD LIMITS      Z   7  3296  A F24 161          329
2099                A     RECNTR,IMAGE&66                                      Z   7  3303  A F24 166          329
2100                B     DAPUT                                                Z   4  3310  B ?48              329
2101         DAERR  MLZS  ABBIT,IMAGE&4              IMPROPERLY CODED DA       Z   7  3314  Y 189 104          329
2102                ZA    &1,BLKCTR                   HEADER ROUTINE           Z   7  3321  ? F18 F17          329
2103                ZA    &1,RECNTR                                            Z   7  3328  ? F18 F24          330
2104                B     CMPSZ                                                Z   4  3335  B P06              330
2105         TFERR  SBR   *&11                                                 Z   4  3339  H C53              330
2106                MZ    ABIT,IMAGE&5                                         Z   7  3343  Y 187 105          330
2107                B     XXXX                                                 Z   4  3350  B 000              330
2108         FLDERR MZ    BBIT,IMAGE&5               IMPROPERLY CODED DA       Z   7  3354  Y 188 105          330

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3       3744L               PAGE   49

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

2109                B     DAPUT2                      FIELD ROUTINE            Z   4  3361  B ?90              330
2110         DACLR  CW    DACSW#1                    PROCESS CLEAR OPTION      Z   4  3365  ) F55              331
2111                B     DATWO                       ON HEADER RECORD         Z   4  3369  B C95              331
2112         DAINDX MLNS  INPUT&22&X2,IMAGE&27       PROCESS INDEXING ON       Z   7  3373  D 0K2 127          331
2113                A     &3,XL2                      HEADER RECORD            Z   7  3380  A F56 094          331
2114                B     FINHED                                               Z   4  3387  B O59              331
2115         DAGMRK CW    DGMKSW#1                   INITIALIZE TO SHOW        Z   4  3391  ) F57              331
2116         DATWO  A     &2,XL2                      THERE IS GROUP           Z   7  3395  A F19 094          331
2117                B     FINHED                      MARK AFTER AREA          Z   4  3402  B O59              332
2118         DAFMRK A     &1,RECNTR                  INITIALIZE TO SHOW        Z   7  3406  A F18 F24          332
2119                CW    FRMKSW#1                    PRESENCE OF RECORD       Z   4  3413  ) F58              332
2120                B     DATWO                       MARKS BETWEEN RECORDS    Z   4  3417  B C95              332
2121         CKFMRK SW    MARKSW                                               Z   4  3421  , H88              332
2122                BW    CKFNLG,FRMKSW              Q. RECORD MARKS           Z   8  3425  V E02 F58 1        332
2123                MLC   @@’@@,IMAGE&25             GENERATE -B- NUMBER       Z   7  3433  M F61 125          332
2124                MLC   @DC *@,IMAGE&17             OF RECORD MARKS          Z   7  3440  M F65 117          333
2125                MLC                                                        Z   1  3447  M                  333
2126                MLC   &1,IMAGE&75                                          Z   7  3448  M F18 175          333
2127                MLC   @01@,IMAGE&7                                         Z   7  3455  M F67 107          333
2128                MLC   DALOC,IMAGE&61                                       Z   7  3462  M F30 161          333
2129                A     RECNTR,IMAGE&61                                      Z   7  3469  A F24 161          333
2130                BW    DALOOP,NUMSW                                         Z   8  3476  V ?37 F31 1        334
2131                MCW   BLANK,IMAGE&17                                       Z   7  3484  M H59 117          334
2132                MZ    ABBIT,IMAGE&3                                        Z   7  3491  Y 189 103          334
2133                B     DALOOP                                               Z   4  3498  B ?37              334
2134         CKFNLG BW    CALLOP,DGMKSW              Q. SET GROUP MARK         Z   8  3502  V E93 F57 1        334
2135                MLC   @DCW@,IMAGE&16             GENERAGE RECORD TO SET    Z   7  3510  M F70 116          335
2136                MLC   @1@,IMAGE&75                GROUP MARK AT END OF     Z   7  3517  M F71 175          335
2137                MLC   @01@,IMAGE&7                DA STATEMENT             Z   7  3524  M F67 107          335
2138                MCW   GMKADD,IMAGE&61                                      Z   7  3531  M F53 161          335
2139                MLC   @@}@@,IMAGE&25                                       Z   7  3538  M F74 125          335
2140                BW    GMKAST,NUMSW                                         Z   8  3545  V E75 F31 1        336
2141                MCW   BLANK,IMAGE&17                                       Z   7  3553  M H59 117          336
2142                MZ    ABBIT,IMAGE&3                                        Z   7  3560  Y 189 103          336
2143         PUTGMK B     PUT                        PUT GROUP MARK RECORD     Z   4  3567  B 610              336
2144                B     CALLOP                     GO BACK TO MAIN LINE      Z   4  3571  B E93              336
2145         GMKAST A     &1,ORGCTR                                            Z   7  3575  A F18 H58          336
2146                MCW   @*@,IMAGE&17                                         Z   7  3582  M F25 117          337
2147                B     PUTGMK                                               Z   4  3589  B E67              337
2148         CALLOP BSP   INTAP                                                Z   5  3593  U %U4 B            337
2149                B     GET                                                  Z   4  3598  B 538              337
2150                CW    MARKSW,GRPMK6                                        Z   7  3602  ) H88 G55          337
2151                B     FINDA                                                Z   4  3609  B M62              337
2152         BLKCTR DCW   &00000                                               Z   5  3617                     337
2153                LTORG *                                                    Z             3618
                    DCW   &1                                                   Z   1  3618              LIT    338
                    DCW   &2                                                   Z   1  3619              LIT    338
             RECNTR DCW   #05                                                  Z   5  3624              AREA   338
                    DCW   @*@                                                  Z   1  3625              LIT    338
             DALOCZ DCW   #05                                                  Z   5  3630              AREA   338

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS DA          -VERSION 3       3744L               PAGE   50

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

             NUMSWZ DCW   #01                                                  Z   1  3631              AREA   338
             HEDSWZ DCW   #01                                                  Z   1  3632              AREA   338
                    DCW   @A@                                                  Z   1  3633              LIT    339
                    DCW   @DC @                                                Z   3  3636              LIT    339
                    DCW   @19@                                                 Z   2  3638              LIT    339
                    DCW   &0020                                                Z   4  3642              LIT    339
                    DCW   &19                                                  Z   2  3644              LIT    339
                    DCW   &0000                                                Z   4  3648              LIT    339
             GMKADD DCW   #05                                                  Z   5  3653              AREA   339
                    DCW   &0                                                   Z   1  3654              LIT    340
             DACSWZ DCW   #01                                                  Z   1  3655              AREA   340
                    DCW   &3                                                   Z   1  3656              LIT    340
             DGMKSW DCW   #01                                                  Z   1  3657              AREA   340
             FRMKSW DCW   #01                                                  Z   1  3658              AREA   340
                    DCW   @@’@@                                                Z   3  3661              LIT    340
                    DCW   @DC *@                                               Z   4  3665              LIT    340
                    DCW   @01@                                                 Z   2  3667              LIT    341
                    DCW   @DCW@                                                Z   3  3670              LIT    341
                    DCW   @1@                                                  Z   1  3671              LIT    341
                    DCW   @@}@@                                                Z   3  3674              LIT    341
2154                DA    1X80                                                 Z      3675   3754
2155         DAHLD        80                                                   Z      3754              SBFLD
2156         GRPMK6 DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK         Z   1  3755              GMARK  342
2157                EX    DOZERO                                               Z            B 000              343

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS LITERALS    -VERSION 3       3745L               PAGE   51

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

2158                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS LITERALS    -VERSION 3 Z
2159                ORG   DOPROG                                               Z             2575
2160         OVLLIT WTM   LITAPE                                               Z   5  2575  U %U6 M            346
2161                WTW   LITAPE,IMAGE&1             SAVE IMAGE AREA           Z   8  2580  L %U6 101 W        346
2162                NOP   0                                                    Z   4  2588  N 000              346
2163                BER   TPERR                                                Z   5  2592  B 221 L            346
2164                BEF   *&1                        RESET EOF TRIGGER         Z   5  2597  B O02 K            346
2165                WTW   LITAPE,IMAGE&1             NOTE - MUST WRITE OUT     Z   8  2602  L %U6 101 W        346
2166                NOP   0                           IMAGE AREA TWICE         Z   4  2610  N 000              346
2167                BER   TPERR                       BECAUSE EOF TREATED      Z   5  2614  B 221 L            347
2168         *                                        AS NOISE RECORD
2169                RWD   LITAPE                                               Z   5  2619  U %U6 R            347
2170                BSP   SYSTAP                     POSITION SYSTEM TAPE      Z   5  2624  U %U1 B            347
2171                BSP   SYSTAP                      TO BRING BACK            Z   5  2629  U %U1 B            347
2172                BSP   SYSTAP                      MAIN LINE                Z   5  2634  U %U1 B            347
2173                CW    GRPMK7                                               Z   4  2639  ) Q27              347
2174                CS    INPUT&80                   BLANK INPUT AND FIXED     Z   4  2643  / 080              347
2175                SW    INPUT&16,LITSW2             FORM AREA                Z   7  2647  , 016 H90          348
2176                MRCM  INPUT&1,IMAGE&1                                      Z   7  2654  P 001 101          348
2177                MLC   BLANK4,IMAGE&80                                      Z   7  2661  M H62 180          348
2178                S     XL2&2                                                Z   4  2668  S 096              348
2179                S                                                          Z   1  2672  S                  348
2180                MLC   @DCW@,IMAGE&16                                       Z   7  2673  M Q15 116          348
2181         LITGB  MCW   &INPUT&13,N2&6                                       Z   7  2680  M Q18 446          349
2182                RT    LITAPE,INPUT&1             READ IN LITERAL           Z   8  2687  M %U6 001 R        349
2183                B     NOISE                                                Z   4  2695  B 425              349
2184                BER   TPERR                                                Z   5  2699  B 221 L            349
2185                BEF   RTNLIT                     Q. ANY MORE LITERALS      Z   5  2704  B P39 K            349
2186                MCW   INPUT&4,IMAGE&70           CODE MOTHER RECD NUMBER   Z   7  2709  M 004 170          349
2187                MLC   @/@,IMAGE&75               CODE RECORD               Z   7  2716  M Q19 175          350
2188                B     PROLBL                     PROCESS LABEL             Z   4  2723  B V38              350
2189                B     DCWCD                      PROCESS STATEMENT         Z   4  2727  B Y11              350
2190         LITRTN B     PUT                        PUT RECORD                Z   4  2731  B 610              350
2191                B     LITGB                                                Z   4  2735  B O80              350
2192         RTNLIT MCW   &IMAGE&13,N2&6                                       Z   7  2739  M Q22 446          350
2193                RTW   LITAPE,IMAGE&1             REGENERATE IMAGE AREA     Z   8  2746  L %U6 101 R        350
2194                B     NOISE                                                Z   4  2754  B 425              351
2195                BER   TPERR                                                Z   5  2758  B 221 L            351
2196                RWD   LITAPE                                               Z   5  2763  U %U6 R            351
2197                SW    LITSW                      RESET LITERAL SWITCH      Z   4  2768  , N46              351
2198                CW    LITSW2                                               Z   4  2772  ) H90              351
2199                A     &10,EXNUMB                 SECTION TO GUARANTEE      Z   7  2776  A Q24 193          351
2200                BCE   *&5,EXNUMB-1,0              UNIQUENESS OF            Z   8  2783  B P95 192 0        351
2201                B     RECALL                      LITERAL LABELS UP TO     Z   4  2791  B U68              352
2202                A     &96,EXOVFL                  80 LTORG OR EX CARDS     Z   7  2795  A Q26 191          352
2203                A     &96,EXOVFL                                           Z   7  2802  A Q26 191          352
2204                B     RECALL                                               Z   4  2809  B U68              352
2205                LTORG *                                                    Z             2813
                    DCW   @DCW@                                                Z   3  2815              LIT    352
                    DCW   &INPUTZ&13                                           Z   3  2818  013         ADCON  352

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 PROCESS LITERALS    -VERSION 3       3745L               PAGE   52

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

                    DCW   @/@                                                  Z   1  2819              LIT    352
                    DCW   &IMAGEZ&13                                           Z   3  2822  113         ADCON  353
                    DCW   &10                                                  Z   2  2824              LIT    353
                    DCW   &96                                                  Z   2  2826              LIT    353
2206         GRPMK7 DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK         Z   1  2827              GMARK  353
2207                EX    DOZERO                                               Z            B 000              354

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 END OF PASS OVERLAY -VERSION 3       3746L               PAGE   53

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

2208                JOB   1401 AUTOCODER-PASS 4 END OF PASS OVERLAY -VERSION 3 Z
2209                ORG   SAVE2                                                Z             0706
2210         EOJRT  RWD   LITAPE                                               Z   5  0706  U %U6 R            357
2211                B     PUT                        PUT END CARD              Z   4  0711  B 610              357
2212                WT    OUTAP,OUTPUT&1             ASSURE LAST RECORD        Z   8  0715  M %U5 I18 W        357
2213                NOP   0                           IS WRITTEN               Z   4  0723  N 000              357
2214                BER   TPERR                       WHEN BLOCKING            Z   5  0727  B 221 L            357
2215                WTM   OUTAP                                                Z   5  0732  U %U5 M            357
2216                RWD   OUTAP                                                Z   5  0737  U %U5 R            357
2217                CS    INPUT&85                   CLEAR ALL GROUP           Z   4  0742  / 085              358
2218                CW    GRPMK2,GRPMK3               MARKS                    Z   7  0746  ) G59 H44          358
2219                CW    GRPMK4                                               Z   4  0753  ) 185              358
2220                RTW   SYSTAP,PASSC1              READ PASS 5               Z   8  0757  L %U1 Z25 R        358
2221                NOP   0                                                    Z   4  0765  N 000              358
2222                BER   TPERR                                                Z   5  0769  B 221 L            358
2223                LCA   TOTLBL,2393                PASS INFORMATION TO       Z   7  0774  L 198 L93          358
2224                LCA   PROCOR,2389                 PASS 5                   Z   7  0781  L 194 L89          359
2225                B     PASSC2                     GO TO PASS 5              Z   4  0788  B M00              359
2226                DCW   0                                                    Z   1  0792                     359
2227                DCW   @}@                        SYSTEM GROUP MARK         Z   1  0793              GMARK  359
2228                EX    0                                                    Z            B 000              360
2229         *
2230         * EQUATES
2231         *
2232         INTAP  EQU   %U4                                                  Z      %U4
2233         OUTAP  EQU   %U5                                                  Z      %U5
2234         LITAPE EQU   %U6                                                  Z      %U6
2235         K4K    EQU   4000                                                 Z      4000
2236         W3AREA EQU   W6AREA-3                   EQUATES                   Z      3874
2237         W5AREA EQU   W6AREA-1                                             Z      3876
2238         BLANK  EQU   BLANK4-3                                             Z      3859
2239         BLANK2 EQU   BLANK4-2                                             Z      3860
2240         HOLD2  EQU   B2CNTR-3                                             Z      3864
2241         HOLD3  EQU   B2CNTR-2                                             Z      3865
2242         ABIT   EQU   ZONE-2                                               Z      0187
2243         BBIT   EQU   ZONE-1                                               Z      0188
2244         ABBIT  EQU   ZONE                                                 Z      0189
2245         XXXX   EQU   000                                                  Z      0000
2246         INPUT  EQU   000                                                  Z      0000
2247         OUTPUT EQU   3917                                                 Z      3917
2248         PASSC1 EQU   1925                                                 Z      1925
2249         PASSC2 EQU   2400                                                 Z      2400
2250         DOZERO EQU   000                                                  Z      0000
2251         FREE   EQU   INPUT                                                Z      0000
2252                END   START                                                Z            / N75 080

                          1401 AUTOCODER-PASS 4 END OF PASS OVERLAY -VERSION 3       3746L               PAGE   54

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
A1ALFZ   1310    ABBITZ    189    ABITZ     187    ABSCOD   2755    ABSFIX   1270    ABSW     3110    ACNRTZ   2362
ADDREC   3226    ADDZ     3118    ALTRNO    184    ALTROP   1051    ARDEFZ   2301    AUGMNT   2906    B2CNTR   3867
BADOP    2728    BBITZ     188    BCK1      798    BEGIN    2465    BIGCTR   3853    BINFND   1115    BINTBL   3814
BLANK    3154    BLANK2   3860    BLANK3   3156    BLANK4   3862    BLANKZ   3859    BLKCTR   3617    BLNK2    3155
BLNKX     848    BMPCTR   2075    BOPXTZ   3357    BSP1     2246    BSP1Z     257    BSP2     2290    BSP2Z     301
BYPASS    520    C1Z      2780    CALLOP   3593    CALLZ    1431    CHNAD    2885    CHNLP     872    CK1BK    1962
CK2Z      728    CK4ADJ   3644    CKADJZ   1017    CKAOPZ   2011    CKB       874    CKCHN     722    CKCOMZ    706
CKDCWZ   1858    CKDONE   2674    CKEL     2698    CKEQUZ   3655    CKFF     2801    CKFMRK   3421    CKFNLG   3502
CKLIT2   2188    CKLOR    1889    CKLORZ   1485    CKMACR   2089    CKMINZ   1134    CKMOD     950    CKMOD1   2803
CKNDQZ   2941    CKNOP    1146    CKOP      922    CKPROZ   2913    CKREGZ   2921    CKTAPZ    645    CLEAR    2682
CMPSZZ   2706    CODJOB   2601    COMCRD   1871    COMSCN    860    CORERR   1680    CSCNXT    929    CSZ      2754
CTL2Z    2737    CTL3Z    2722    CTRLOP   3361    CVRT5Z   1578    CVT5XT   1590    CVTFLA   1628    CWI98Z    469
CXL1     1925    DACLRZ   3365    DACSWZ   3655    DAERRZ   3314    DAFMRK   3406    DAGETZ   3060    DAGMRK   3391
DAHLDZ   3754    DAINDX   3373    DALOCZ   3630    DALOOP   3037    DANUMZ   2798    DAPUT2   3090    DAPUTZ   3048
DAREPZ   2717    DARTNZ   2441    DASTMT   2575    DASTRZ   2773    DATWOZ   3395    DCWACT   2050    DCWALF   2244
DCWAST   2068    DCWCDZ   1811    DCWSTM   1484    DCWSW2   3892    DCWSWZ   3889    DCWTYP   1551    DCWXTZ   2185
DGMKSW   3657    DOADRS   1150    DOBIGZ   3157    DOCNTZ   2605    DOEQU    1815    DOIADD   2832    DOLSTZ   2982
DOMINZ   1027    DONEZ    2731    DOPROG   2575    DOSFXZ   3692    DOZERO      0    DSACT    1833    DSADCZ   2354
DSARTN   1715    DSASW2   3891    DSAX1Z   1990    DSETAD   2082    DSSTMT   3600    DSTYP    1788    ELMBLK   2883
ENDALF   1218    ENDDAZ   2820    ENDFIX    626    ENTER    2647    ENTSPS    626    EOJ      2875    EOJRTZ    706
EQUADD   2511    EQVADD   3169    ERHLT    1473    ERRBLK   2895    ERRHLT   3463    EXENDZ   3710    EXNUMB    193
EXOVFL    191    EXSCAN   2607    FACTOR   3848    FCTBLZ   2897    FINDAZ   2462    FINHED   2659    FIXALF   1184
FIXERZ   1233    FIXINS    854    FIXLIT   2132    FIXSWZ   2532    FLAXTZ   1643    FLDERR   3354    FNLOPZ   1605
FNLXTZ   1624    FOUND    1340    FR2FIX    952    FR2FXT   1229    FREE      100    FREEAZ   2498    FREESW   3809
FREEZ       0    FREMOD   2739    FRMKSW   3658    GENJOB   2853    GENPS     906    GET       524    GET1Z    3102
GETMN     419    GETOP    2539    GETPOP   2999    GETXT     550    GETXTZ    574    GETZ      538    GM1Z     3143
GMK1     3989    GMK2      187    GMKADD   3653    GMKAST   3575    GOBKZ     798    GRPMK1     85    GRPMK2   3759
GRPMK3   3844    GRPMK4    185    GRPMK5   2574    GRPMK6   3755    GRPMK7   2827    GRPMK8   3899    GTFIX     464
GTFRE     503    HEDSWZ   3632    HIVAL    2458    HLDCD    2952    HLDLIT   3760    HOLD1Z   3885    HOLD2Z   3864
HOLD3Z   3865    HOLD4Z   3871    HOLD7Z   3884    HOLDCZ   2491    IMAGEZ    100    INAREA   3903    INITAP  %U0
INITSW   3887    INOBJ    2797    INPUT     332    INPUTZ      0    INSPC    1421    INSPCZ   3438    INST2    2375
INST2Z    386    INSTRZ   2575    INTAPE  %U6      INTAPZ  %U4      INTXL1   2720    INTXT     460    IOTYP    1154
IS16KZ   2852    IS4K     2892    IS4KZ    2818    IS8KZ    2833    ISADJZ   1051    ISDCWZ   2271    ISDSAZ   1890
ISFIVE   3032    ISHIV     969    ISMOD    1002    ISMODZ   2811    ISREA    1096    JOBLBL   2924    JOBSWZ    199
K4KZ     4000    KNOWN    1669    LAREAZ   3759    LBERR     778    LBLXTZ   1807    LDOPTB    489    LENSWZ   3734
LIBRN       0    LITAPE  %U6      LITGBZ   2680    LITRTN   2731    LITSW2   3890    LITSWZ   2546    LKNOP     974
LOOP1    1917    LOOP1Z   1770    LOOPBL   2864    LPERR    1684    LTER2Z   1409    LTERRZ   1394    LTGENZ   2400
MAKBCE   1040    MANAM    2459    MARKSW   3888    MASYM    3296    MKMIN    2121    MLCTYP   2717    MODESW   3002
MOVMOD   1018    MPYLPZ   1712    MSCSWZ   2995    MULTZ    1720    N2       2429    N2Z       440    N3        573
N4        558    NDASCN   1329    NDOPD    1986    NDXSCN   2634    NOADJ    2075    NOCTLZ   2871    NOISE    2414
NOISEZ    425    NOPND    1462    NOT11    2158    NOZONE   2293    NSXT     2449    NSXTZ     460    NUMSWZ   3631
NUREC     626    NURECZ    534    NXTDGT   1746    OBJCOR   2453    OBJTBL   2911    ONEOP    1760    OPDERZ   1237
OPDONE   3021    OPND     3808    ORGADJ   3533    ORGCTR   3858    ORGCVT   3578    ORGPRO   3589    ORGSTM   3474
OUTAPE  %U4      OUTAPZ  %U5      OUTPUT   3917    OVL2      626    OVLLIT   2575    PASSB2    200    PASSC1   1925
PASSC2   2400    PDCWLF   2240    PHOLD    2944    PICKUP   1029    PLSCAN    790    PLUSFD    817    PRCHN     727
PREOJ    2867    PRINT     200    PROADJ   1055    PROCOR    194    PROFIX    661    PROLAB   1647    PROLBL   1538
PROLIT   3182    PROPND   3328    PROSZ    2702    PRSCXT    925    PSSW2    1037    PSTNU     630    PUT       586
PUTGMK   3567    PUTITZ   3270    PUTXT     622    PUTXTZ    702    PUTZ      610    RDCT     2461    RDCTZ     465
RDERR    2283    RDERRZ    294    RDTAP     554    RDXT      582    RECALL   1468    RECNTR   3624    REDXT    2279
REDXTZ    290    REG       991    RESTR    2862    RSTMOD    638    RSTWM    1654    RTEND    2209    RTMGEZ   3020
RTN2     2039    RTNDCW   1633    RTNJBZ    481    RTNLIT   2739    SAMFIX   1328    SAVCOD   2613    SAVE2Z    706
SAVEZ    3760    SAVOP    2988    SBCTR    2392    SBCTRZ    403    SCAN     1909    SCANAT   1292    SCANBZ   1023
SCANSW   2515    SCNATX   1382    SCNDEX    970    SCNERR    933    SCNXT    2117    SETABS   1320    SETEXZ   3132
SETHI    2899    SETSWZ   1386    SFANSZ   2743    SFXHLD   3886    SMLTYP   3040    SPECIN   2683    SPGLIN    692
STARTZ   2575    STFUN    1065    SUB1     2509    SUBFLD   3252    SUBORG   3563    SUBT     2170    SUBXL     634
SVSZ     2939    SVUP3    1017    SW1      1292    SXLZ     1361    SYSMK1   2209    SYSMK2   3003    SYSTAP  %U1
TAPAUG   2952    TFERRZ   3339    TLUBIN   1084    TLUFIX    828    TLUOP    2465    TLUXT    2643    TOTLBL    198
TPERR    2210    TPERRZ    221    TPHLT    2317    TPHLTZ    328    TPINS    2266    TPINSZ    277    TPYETZ    638
TSTCOM    875    TSTRE    1053    TYPCL    1126    TYPORG   3540    VALUE    1200    W3AREA   3874    W5AREA   3876

W6AREA   3877    WAREA2   3114    WAREA3   3115    WAREA6   3118    WHCHOP   1254    WRTCR    2464    WRTCRZ    468
WRTLIT   3189    WRTPZ     578    WRTRD    2355    WRTRDZ    366    WRTXTZ    606    XALF1Z   3093    XISALF   3077
XISLIT   3251    XL1        89    XL1Z       89    XL2        94    XL2Z       94    XL3        99    XL3Z       99
XLIT1Z   3282    XTLABL   1574    XXXX        0    XXXXZ       0    ZONEZ     189