BOOTSTRAP           ,008047/047046               BOOTSTRAP L038038,054061,068072,0010401040                      1
CLEAR STORAGE       /099H166B163200R1,001/001199     CLEAR L038200,167171,179180,184191B163                      2
BOOTSTRAP           ,008047/047046               BOOTSTRAP L038038,054061,068072,0010401040                      3

                          CONVERT ADDRESS IN AUTOCODER LISTING                                           PAGE    1

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 101         000    JOB   CONVERT ADDRESS IN AUTOCODER LISTING
 103                ORG   5000                                                               5000
 104         CT     EQU   7                                                           0007
                    BCE   *+5,326,}                                                8  5000  B ’1S 326 } GMARK    4
 106                B     NOGM                                                     4  5008  B ’3/                4
                    BCE   *+5,303,}           Q. GROUP MARK IN O. MODIFIER         8  5012  B ’2U 303 } GMARK    4
 108                B     NOGM                                                     4  5020  B ’3/                4
 109                MLC   @GMARK@,327                                              7  5024  M T0X 327            4
 110         NOGM   C     CT,@3@              Q. A ADDRESS                         7  5031  C 007 T0Y            4
 111                BH    EXIT                                                     5  5038  B ’9Z U              5
 112                BCE   AODD,295,%          A ADD NOT TO BE CONVERTED            8  5043  B ’6Z 295 %          5
 113                MLC   297,DECODE                                               7  5051  M 297 T3/            5
 114                B     CNVRT                                                    4  5058  B /1/                5
 115                MLC   RSLT,312                                                 7  5062  M T2V 312            5
 116         AODD   C     CT,@7@              Q. B ADDRESS                         7  5069  C 007 T0Z            5
 117                BH    EXIT                                                     5  5076  B ’9Z U              6
 118                MLC   301,DECODE                                               7  5081  M 301 T3/            6
 119                B     CNVRT                                                    4  5088  B /1/                6
 120                MLC   RSLT,321                                                 7  5092  M T2V 321            6
 121         EXIT   BCE   1637,293,           Q. BLANK OP, B BADOP                 8  5099  B W37 293            6
 122                B     1156                             B SETLIT                4  5107  B /56                6
 123         *
 124         * DECODE 3 CHAR ADDR TO 5 CHAR AND INDEX REG
 125         *     3 CHAR ADDR IN DECODE
 126         *     8 CHAR RESULT IN RSLT
 127         *
 128         CNVRT  SBR   CNVRTX+3            STORE EXIT                           4  5111  H T0S                7
 129                MLC   BK8#8,RSLT#8        SET RSLT TO BLANKS                   7  5115  M T1X T2V            7
 130                BCE   CNVRTX,DECODE-1,#   Q. NO ADDRESS                        8  5122  B S9Z T3’ #          7
 131                BWZ   NOIX,DECODE-1,2     Q. ANY INDEX REG                     8  5130  V /8S T3’ 2          7
 132                MLC   @*X0@,RSLT                                               7  5138  M T2Y T2V            7
 133                BWZ   HX1,DECODE-1,S      Q. X1?                               8  5145  V /7V T3’ S          7
 134                BWZ   HX2,DECODE-1,K      Q. X2?                               8  5153  V /6Y T3’ K          8
 135                A     *-6,RSLT                                                 7  5161  A /6/ T2V            8
 136         HX2    A     *-6,RSLT                                                 7  5168  A /6Y T2V            8
 137         HX1    A     *-6,RSLT                                                 7  5175  A /7V T2V            8
 138         NOIX   MN    DECODE#3,RSLT-3     MOVE HUNDREDS DIGITS                 7  5182  D T3/ T2S            8
 139                MN                                                             1  5189  D                    8
 140                MN                                                             1  5190  D                    8
 141                ZA    THOU#3                                                   4  5191  ? T3U                9
 142                BWZ   THOU4,DECODE,2,2    TEST FOR 1-2-3 THOUSAND              8  5195  V S4’ T3/ 2          9
 143                BWZ   T1,DECODE-2,S                                            8  5203  V S3T T2Z S          9
 144                BWZ   T2,DECODE-2,K                                            8  5211  V S2W T2Z K          9
 145         T3     A     *-6,THOU-1                                               7  5219  A S1Z T3T            9
 146         T2     A     *-6,THOU-1                                               7  5226  A S2W T3T           10

                          CONVERT ADDRESS IN AUTOCODER LISTING                                           PAGE    2

 SEQ PG LIN  LABEL  OP    OPERANDS                                            SFX CT  LOCN  INSTRUCTION TYPE  CARD

 147         T1     A     *-6,THOU-1                                               7  5233  A S3T T3T           10
 148         THOU4  BWZ   NO12,DECODE,2       TEST FOR 4-8-12 THOUSAND             8  5240  V S8V T3/ 2         10
 149                BWZ   T4,DECODE,S                                              8  5248  V S7Y T3/ S         10
 150                BWZ   T8,DECODE,K                                              8  5256  V S7/ T3/ K         10
 151         T12    A     NOIX,THOU-1                                              7  5264  A /8S T3T           11
 152         T8     A     NOIX,THOU-1                                              7  5271  A /8S T3T           11
 153         T4     A     NOIX,THOU-1                                              7  5278  A /8S T3T           11
 154         NO12   MCS   THOU-1,TMP3#3                                            7  5285  Z T3T T3X           11
 155                MLC   TMP3,RSLT-6                                              7  5292  M T3X T1Z           11
 156         CNVRTX B     *                                                        4  5299  B T0S               12
 157                LTORG *                                                                  5303
                    DCW   @GMARK@                                                  5  5307              LIT     12
                    DCW   @3@                                                      1  5308              LIT     12
                    DCW   @7@                                                      1  5309              LIT     12
             BK8    DCW   #08                                                      8  5317              AREA    12
             RSLT   DCW   #08                                                      8  5325              AREA    12
                    DCW   @*X0@                                                    3  5328              LIT     12
             DECODE DCW   #03                                                      3  5331              AREA    12
             THOU   DCW   #03                                                      3  5334              AREA    13
             TMP3   DCW   #03                                                      3  5337              AREA    13
 167         *
 168         * ALTERNATIVE MAIN LINE
 169         *
 170                ORG   NOGM                                                               5031
 171         XNOGM  BCE   EXIT,297,           Q. NO A ADDRESS                      8  5031  B ’9Z 297           14
 172                BCE   XAODD,295,%         A ADD NOT TO BE CONVERTED            8  5039  B ’6V 295 %         14
 173                MLC   297,DECODE                                               7  5047  M 297 T3/           14
 174                B     CNVRT                                                    4  5054  B /1/               14
 175                MLC   RSLT,312                                                 7  5058  M T2V 312           14
 176         XAODD  BCE   EXIT,301,           Q. NO B ADDRESS                      8  5065  B ’9Z 301           15
 177                MLC   301,DECODE                                               7  5073  M 301 T3/           15
 178                B     CNVRT                                                    4  5080  B /1/               15
 179                MLC   RSLT,321                                                 7  5084  M T2V 321           15
 180                END   0                                                                 / 000 080

                          CONVERT ADDRESS IN AUTOCODER LISTING                                           PAGE    3

SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS  SYMBOL  ADDRESS
AODD     5069    BK8      5317    CNVRT    5111    CNVRTX   5299    CT          7    DECODE   5331    EXIT     5099
HX1      5175    HX2      5168    NO12     5285    NOGM     5031    NOIX     5182    RSLT     5325    T1       5233
T12      5264    T2       5226    T3       5219    T4       5278    T8       5271    THOU     5334    THOU4    5240
TMP3     5337    XAODD    5065